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[bookmark: _Toc190442688]1.1 Цели изадачи территориального планирования

Генеральный план сельского поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района. 
Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов сельского округа, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
[bookmark: _Toc317159151][bookmark: _Toc317160382][bookmark: _Toc317161261][bookmark: _Toc317162021]Генеральный план муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края является стратегическим градостроительным документом и представляет территориальное развитие населенных пунктов поселения: поселок Родники; поселок Восточный, поселок Садовый, поселок Степной, поселок  МТФ №1  колхоза им. Ленина, поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина, хутор Грушевый, хутор Подгорный, хутор Приречный на расчетный срок генерального плана.
При подготовке генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы краевых органов, территориальной службы государственной статистики, материалы органов муниципального управления, прочих организаций, данные, предоставленные администрацией муниципального образования, данные собственных исследований, проведённых исполнителем работ, прочие источники. 
Показатели экономического развития Родниковского  сельского поселения, заложенные в проекте, не являются самостоятельной разработкой генерального плана, а обобщают программы, стратегии развития, прогнозы, предложения и плановые намётки различных служб, предоставленные в качестве исходных данных для проектирования. Проект не является директивным документом по экономическому развитию муниципального образования, но представляет собой территориальную модель развития событий по оптимистическому сценарию. 
Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, Краснодарского края в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, и детализированы заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования Белореченский район. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план сельского  поселения  включает текстовые и графические материалы по обоснованию проекта, а также положения о территориальном планировании. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований устанавливает основные цели и задачи. 
Целью разработки проекта генерального плана Родниковского сельского поселения является:
- определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие территории с благоприятными условиями жизнедеятельности;
- эффективное комплексное территориальное планирование на основе стратегического и бюджетного планирования с учетом действующих документов Градостроительного кодекса РФ и 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения сельского  поселения.
Задачами разработки генерального плана Родниковского сельского поселения являются:
1. Определение пространственной модели развития сельского  поселения и его целевых ориентиров.
2. Определение местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского  поселения, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если требуется установление таких зон от планируемых объектов); учет объектов, размещаемых на территории сельского  поселения, предусмотренных схемой территориального планирования Российской Федерации (далее - СТП РФ) и схемой территориального планированияКраснодарского края (далее - СТП КК); учет объектов местного значения, предусмотренных программами развития муниципального образования.
3. Определение территориальной организации сельского поселения в составе Белореченского района.
4. Обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского  поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и иных инфраструктур в областях, указанных в статье 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Предложения по размещению территорий жилищного строительства по обязательствам субъектов Российской Федерации (в отношении многодетных семей, детей-сирот и т.д.); иных областей, определенных в качестве приоритетных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (при наличии соответствующих полномочий).
6. Предложение по размещению территорий для реализации программы «ветхое жилье», «аварийное жилье».
7. Планирование размещения объектов местного значения сельского  поселения в соответствии с полномочиями.
8. Разработка предложений по повышению эффективности использования природно-экологического потенциала территории сельского  поселения.
9. Подготовка предложений по:
- планированию размещения объектов местного значения в соответствии с полномочиями;
- оптимизации системы расселения;
- повышению эффективности использования природно-экологического потенциала территории;
- развитию транспортного каркаса сельского  поселения;
- развитию инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения и иных видов инфраструктур в областях, указанных в статье 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- размещению объектов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие сельского  поселения, предусмотренных в инвестиционных проектах (в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана сельского  поселения);
- предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Стратегической целью данной работы в конечном итоге является разработка рационального генерального плана сельского  поселения, способствующего созданию высокого качества жизни населения, соответствующего государственным целям и задачам, и развития экономики сельского  поселения с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный планРодниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края (далее - внесение изменений в генеральный план) выполнена на основании муниципального контракта от 17.04.2025 г. № 77 по заданию администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края и в соответствии с заданием на проектирование.
За основу планировочной организации и функционального зонирования территории Родниковского  сельского поселения Белореченского района приняты положения генерального плана Родниковского  сельского поселения Белореченского района, разработанного в 2010 году и утвержденного решением Совета Родниковского сельского поселения Белореченского района 30 августа 2011 года №113 (в редакции, утвержденной решением Совета МО Белореченский муниципальный район на 03 марта 2025 г. № 162), за исключением функционального назначения ряда территорий, определенным техническим заданием (спецификацией) к настоящему контракту. Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе.
На основании утвержденного генерального плана Родниковского сельского поселения юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:
· разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;
· подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;
· разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
· разработка проектов по инженерному обеспечению территории;
· разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);
· подготовка градостроительных планов земельных участков.
Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования – в данном случае сельского поселения - устанавливаются и утверждаются:
· территориальная организация и планировочная структура территории поселения; 
· функциональное зонирование территории поселения;
· границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.
Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно статье 25 Градостроительного Кодекса РФ. 
Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.
При внесении изменений в генеральный план устанавливается расчетный срок генерального плана – 2044 год.



[bookmark: _Toc190442689]1.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

В целях развития и обеспечения устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры Белореченского района, улучшения архитектурного облика, социально-бытовых условий проживания жителей, сохранения культурного наследия и восстановления памятников истории и культуры, обеспечения развития сети автомобильных дорог общего пользования органами власти муниципального района разработаны следующие документы:
· Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждений культуры, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
· Противодействие коррупции в муниципальном образовании Белореченский район
· Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Белореченский район
· Развитие образования в Белореченском районе
· Дети Кубани
· Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) в объекты муниципальной собственности
· Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, развития культуры народов, проживающих на территории муниципального образования Белореченский район, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
· Патриотическое воспитание населения муниципального образования Белореченский район
· Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений Белореченского района
· Молодежная политика, оздоровление, занятость детей и подростков
· Развитие физической культуры и спорта
· Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
· Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Белореченский район
· Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Белореченский район
· Обеспечение деятельности казенных учреждений
· Патриотическое воспитание населения муниципального образования Белореченский район на 2023-2028 годы
· Охрана окружающей среды
· Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на территории муниципального образования Белореченский район.
Также действуют основные программы:
1.  «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края», утвержденная Решением Совета Родниковского сельского поселения Белореченского района от 09.09.2014 г. № 251 и изменениями, утвержденными постановлением администрации Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края от 24.09.2018 г. №49;
2.  «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2030 года», утвержденная Постановлением администрации Родниковского сельского поселения Белореченского района от 20.10.2017 г. № 53.
3.  «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2030 года», утвержденная Постановлением администрации Родниковского  сельского поселения Белореченского района от 20.10.2017 г. № 54.

Сведения о прочих утвержденных документах социально-экономического развития Родниковского  сельского поселения или муниципального района в области размещения объектов капитального строительства применительно к территории поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc190442690]1.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района из утвержденных документов территориального планирования муниципального района

Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края утверждена решением Совета муниципального образования Белореченский район 30 января 2010 года №45 «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края». В настоящее время выполнен проект внесения изменений в Схему территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края,  находится в стадии согласования.

[bookmark: _Toc190442691]1.3.1 Планируемые объекты местного значения муниципального района

Планируемые объекты местного значения муниципального района, предусмотренные утвержденной Схемой территориального планирования муниципального образования Белореченский район, отсутствуют. 
В настоящее время проект внесения изменений в Схему территориального планирования муниципального образования Белореченский район находится в стадии согласования. Помимо объектов местного значения, предусмотренных генеральным планом Родниковского сельского поселения, проектом внесения изменений в Схему территориального планирования муниципального образования Белореченский район не территории  Родниковского сельского поселения планируется размещение ряда инвестиционных проектов местного значения:
Таблица 1
	№ пп
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Планируемый срок реализации

	21. Инвестиционные проекты

	1
	Закладка сада на площади 20 га. Строительство логистического центра, строительство холодильника  и придорожного сервиса по реализации сельскохозяйственной продукции 
	100 рабочих мест, план.объем инвестиций -250 млн.руб.
Инвестор ООО «Белореченс-кие сады»
	Родниковское сельское поселение
	2017-2025 гг

	2
	Строительство жилого комплекса коттеджного типа с объектами деловой и социальной инфраструктуры
	80 рабочих мест, план.объем инвестиций -1432 млн.руб.
Инвестор ООО «Архипелаг»
	Родниковское сельское поселение
	2016-2028 гг.

	3
	Строительсво складов для перерабатывающего семенного завода
	16 рабочих мест, план.объем инвестиций -209 млн.руб.
Инвестор ООО «КубаньСемАгро»
	Родниковское сельское поселение
	2023-2025 гг
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[bookmark: _Toc478562485][bookmark: _Toc190442692]1.4 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения из утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъекта Российской Федерации

[bookmark: _Toc190442693]1.4.1 Планируемые объекты регионального значения

Схема территориального планирования Краснодарского края утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 10 мая 2011 года №438 «Об утверждении схемы территориального планирования Краснодарского края». Последние изменения внесены в документ постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 декабря 2022 года №1053.

1.4.1.1 Объекты, относящиеся к области транспорта (автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения)
Таблица 2
	№ на карте 
	Наименование*
	Краткая характеристика объекта**
	Местоположение планируемого объекта
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	
	
	Муниципальное образование
	Поселение
	

	9.30
	г. Белореченск – ст-ца Гиагинская
	8,65 км
	Белореченский район
	Родниковское сельское поселение
	придорожная полоса

	9.31
	г. Белореченск – ст-ца Ханская
	2,85 км
	Белореченский район
	Родниковское сельское поселение
	придорожная полоса

	9.32
	г. Белореченск – 
п. Нижневеденеевский
	4,23 км
	Белореченский район
	Родниковское сельское поселение
	придорожная полоса

	9.33
	г. Белореченск – п. Родники
	2,30 км
	Белореченский район
	Родниковское сельское поселение
	придорожная полоса

	9.34
	Подъезд к пос. Восточный
	2,90 км
	Белореченский район
	Родниковское сельское поселение
	придорожная полоса

	9.35
	п. Родники – х. Приречный
	3,10 км
	Белореченский район
	Родниковское сельское поселение
	придорожная полоса

	9.36
	г. Белореченск – х. Грушевый
	6,20 км
	Белореченский район
	Родниковское сельское поселение
	придорожная полоса


Примечание:*В отношении вышеуказанных фактически существующих дорог планируются мероприятия по реконструкции.
                               **Протяженность дорог указана на территории Родниковского сельского поселения.
1.4.1.2 Объекты, относящиеся к области энергетики
Отсутствуют.
1.4.1.3 Газопроводы высокого давления первой категории 
Отсутствуют.
1.4.1.4 . Водоводы регионального значения
Отсутствуют.
1.4.1.5 Объекты, относящиеся к области образования
Отсутствуют.
1.4.1.6 Объекты, относящиеся к области здравоохранения
Отсутствуют.
1.4.1.7 Объекты культурно-досугового назначения
Отсутствуют.
1.4.1.8 Объекты, относящиеся к области физической культуры и спорта
Отсутствуют.
1.4.1.9 Объекты, предназначенные для размещения государственных организаций в сфере социального обслуживания населения
Отсутствуют.
1.4.1.10 Объекты, предназначенные для предупреждения чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий 
Отсутствуют.
1.4.1.11 Особо охраняемые природные территории
Отсутствуют.
[bookmark: _Toc103344031]1.4.1.12  Туристско-рекреационные и автотуристские кластеры 
Отсутствуют.
Согласно приказу министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 19.12.2023 г. №768 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» с внесенными изменениями в соответствии с Приказом №1018 от 28.12.2024 г. и Приказом №192 от 04.04.2025 г., а также постановлению губернатора Краснодарского края от 04.03.2025 г. №116 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2022 г. № 341 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 14 марта 2022 г. №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Родниковского сельского поселения Белореченского района на 2023-2030 годы  планируется:
- реконструкция объекта капитального строительства «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов в Белореченском районе Краснодарского края, 1-я очередь (карта) – Пусковой комплекс полигона ТБО на 3 года эксплуатации» (увеличение площади полигона на 4 га) (технологическое решение: складирование ТКО). Место размещения: Белореченский район, Родниковское сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 23:39:0706001:491, мощность 500000 т. в год, общая площадь реконструкции полигона 10 (6+4) га, срок- 2025 год.
- строительство объекта капитального строительства «Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в Белореченском районе Краснодарского края, 2-я очередь (карта) площадью 7 га. Место размещения: Белореченский район, Родниковское сельское поселение, земельные участки с кадастровыми номерами 23:39:0706001:486, 23:39:0706001:487, 23:39:0706001:489, 23:39:0706001:491, 23:39:0706001:538, мощность 500000 т. в год, общая площадь 2 очереди полигона 7 га,  срок- 2027 год.


[bookmark: _Toc190442694]1.4.2 Планируемые объекты федерального значения

1.4.2.1 Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р  (с изменениями на 7 июля 2022 года).

Перечень автомобильных дорог федерального значения, планируемых к реконструкции, их основные характеристики и местоположение 
Таблица 3
	№ на карте
	Наименование
	Краткая характеристика объекта
	Местоположение планируемого объекта
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	
	
	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	

	9.38
	Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» – реконструкция участков дороги - км 18+868, категория 1А и – 
км 50+683 категория 1Б, реконструкция участков автомобильной дороги
	11,00 км*
	Белореченский район
	-
	придорожная полоса


*Протяженность дороги указана на территории Родниковского сельского поселения.

1.4.2.2 Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 2418-р).
Планируемые объекты федерального значения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) в Родниковском сельском поселении Белореченского района отсутствуют.

1.4.2.3.Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № № 2323-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 августа 2022 г. N 2441-р).
Планируемые объекты федерального значения в области энергетики в Родниковском сельском поселении Белореченского района отсутствуют.

1.4.2.4.Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства утверждена Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. №615сс.
На территории Родниковского сельского поселения Белореченского района планируемые объекты федерального значения в области обороны страны и безопасности государства  отсутствуют. 

1.4.2.5.Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования утверждена распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2021 г. N 2105-р.
На территории Родниковского сельского поселения Белореченского района планируемые объекты федерального значения в области высшего профессионального образования  отсутствуют. 
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На основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 22 июля 2004 года, были установлены границы муниципального образования Белореченский район.  Муниципальное образование Белореченский район наделено статусом муниципального района с административным центром в городе Белореченске.
Муниципальное образование Белореченский район расположено в южной предгорной зоне Краснодарского края.
На территории района расположены 1 городское и 10 сельских поселений. 
По административно-территориальному делению в состав муниципального образования Белореченский район входят 1 город и 62 сельских населенных пункта: 6 станиц, 5 сел, 21 поселок; 28 хуторов, 2 МТФ.
Родниковское сельское поселение входит в состав муниципального образования Белореченский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром Родниковского сельского поселения является поселок Родники.
Родниковское сельское поселение расположено в юго-восточной части Белореченского района и граничит:
на востоке и юго-востоке - с Гиагинским районом и г. Майкоп Республики Адыгея;
на юго-западе- с Южненским сельским поселением;
на западе - с Белореченским городским поселением;
на северо-западе - с Первомайским и Школьненским сельскими поселениями;
на севере – со Школьненским сельским поселением.
Общая площадь земель Родниковского сельского поселения –16812,28  га.
В состав Родниковского сельского поселения входят 9 населенных пунктов: поселок Родники; поселок Восточный, поселок Садовый, поселок Степной, поселок  МТФ №1 колхоза им. Ленина, поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина, хутор Грушевый, хутор Подгорный, хутор Приречный. Общая численность населения муниципального образования Родниковское сельское поселение в разрезе населенных пунктов на 01.01.2023 г. составляла 
Таблица 4
	№ пп
	Населенный пункт
	Население, чел.

	1
	поселок Родники*
	5075

	2
	поселок Восточный
	593

	3
	хутор Грушевый
	689

	4
	поселок МТФ № 1  колхоза им. Ленина
	130

	5
	поселок МТФ № 2  колхоза им. Ленина
	51

	6
	хутор Подгорный
	283

	7
	хутор Приречный  
	140

	8
	поселок Садовый 
	437

	9
	поселок Степной 
	950

	
	Всего
	8348



Граница Родниковского сельского поселения Белореченского района установлена Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 г. №767-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ», по состоянию на июль 2023 года стоит на кадастровом учете.
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Согласно климатическому районированию по СниП 2, 01, 01-82, территория района относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе от –5 до +2, в июле от +21 до +250С. Эти факторы определяют необходимую теплозащиту зданий и сооружений в холодный период и защиту от излишнего перегрева в тёплый период года.
Годовой ход температуры воздуха характеризуется не очень значительной амплитудой средних месячных температур (25,10С), что говорит об умеренном климате.


Температура воздуха (0С)
Таблица 5
	Температура
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Средняя
	
	-0,8
	4,5
	11,3
	17,0
	20,7
	23,3
	22,7
	17,6
	11,4
	5,8
	0,4
	11,1

	Средняя минимальная
	-5,2
	-5,4
	-1,2
	4,8
	10,3
	14,0
	16,4
	15,6
	10,6
	5,6
	0,6
	-3,2
	5,2

	Абсолютный минимум
	-36
	-33
	-21
	-10
	-2
	4
	8
	4
	-2
	-10
	-23
	-29
	-36

	Средняя максимальная
	2,2
	3,7
	9,7
	17,1
	23,2
	26,8
	29,8
	29,7
	24,7
	18,4
	10,5
	4,7
	16,7

	Абсолютный максимум
	20
	22
	32
	34
	36
	38
	40
	42
	38
	35
	30
	23
	42



В условиях климата территории резкой границы между отдельными сезонами нет. Условным показателем сезонов является переход средней суточной температуры через определённые установленные пределы. Средняя дата наступления отрицательных среднесуточных температур (зима) – 18 декабря, а окончания – 22 февраля.
Период со средней суточной температурой выше 150С (лето) начинается 5 мая и заканчивается 29 сентября.
Первые заморозки обычно наступают 20 сентября, после 10  апреля их, как правило, не бывает. Устойчивые морозы большой продолжительностью довольно редки. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 192 дня.
Расчётная температура воздуха самой холодной пятидневки равна – 190С, средняя наиболее холодных суток – 230С. Зимняя вентиляционная температура составляет – 50С.
Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м.Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм.

Среднее количество осадков (мм)
Таблица 6
	
Месяцы
	
I
	
II
	
III
	
IV
	
V
	
VI
	
VII
	
VIII
	
IX
	
X
	
XI
	
XII
	
XI-III
	
IV-X
	
Год

	
Осадки
	
56
	
55
	
56
	
55
	
60
	
69
	
61
	
52
	
40
	
55
	
66
	
77
	
310
	
392
	
702



Тип годового хода осадков внутриматериковый с чертами средиземноморского, который характеризуется наличием двух максимумов в июне и декабре, почти одинаковых по величине и одним максимумом в сентябре.
Белореченский район характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, почти одинаковыми во все сезоны года. В течение всего года в Белореченске господствуют ветры широтного и субширотного направлений.

Средняя месячная и годовая скорости ветра, (м/с)
Таблица 7
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2,8
	3,2
	3,6
	3,4
	3,1
	2,7
	2,6
	2,5
	2,4
	2,5
	2,7
	2,8
	2,5



Повторяемость направлений ветра и штилей, (%)
Таблица 8
	Месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Январь
	5
	21
	24
	6
	7
	14
	14
	9
	14

	Апрель
	6
	20
	20
	5
	7
	19
	14
	9
	9

	Июль
	8
	16
	13
	4
	7
	20
	18
	14
	12

	Октябрь
	7
	25
	20
	5
	4
	15
	16
	8
	22

	Год
	7
	25
	20
	5
	4
	15
	16
	8
	22



На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и юго-западных – 37%. Повторяемость южных и северных ветров составляет в сумме всего 13%.
Относительная влажность воздуха имеет отчётливо выраженный годовой ход. Наибольшие значения отмечаются зимой, наименьшие летом. Минимальные значения относительной влажности приурочены к июлю-августу, максимальные – к январю.

Относительная влажность воздуха (%)
Таблица 9
	
I
	
II
	
III
	
IV
	
V
	
VI
	
VII
	
VIII
	
IX
	
X
	
XI
	
XII
	
Год

	
85
	
82
	
77
	
68
	
67
	
66
	
64
	
63
	
68
	
76
	
82
	
84
	
74
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Территория Белореченского района входит в пределы Закубанской равнины, возвышенной, наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной.
Поверхность Закубанской равнины плоскоступенчатая слабовогнутая, пологонаклоненная к долине р. Кубань, сильно расчлененная левобережными, в основном меридиональными притоками Кубани, а также густой овражно-балочной сетью. Плоские поверхности междуречных террас к северу последовательно обрываются уступами, придавая равнине ступенчатый характер.
Главными водными артериями равнины являются реки субмеридионального направления: Пшиш, Белая, Пшеха, Псенафа и др. 
Наиболее крупные реки берут начало на вершинах Главного и Бокового хребтов и впадают в р. Кубань с левого берега. Речная сеть предгорий расположена поперек горного склона и характеризуется хорошо выработанными долинами с широкими днищами и террасированными склонами. 
Непосредственно территория Белореченского района включает следующие геоморфологические элементы:
-поймы рек Белой, Пшехи, Пшиш, Псенафы и их притоков;
-верхнеплейстоценовые надпойменные террасы;
-среднеплейстоценовые надпойменные террасы;
-нижнеплейстоценовые надпойменные террасы;
-эоплейстоценовые надпойменные террасы;
-эродированную предгорную высокую равнину.
Поймы рек Белой, Пшехи, Пшиш, Псенафы и их притоков, отнесены к рекам предгорного типа по комплексу отложений и гидрологическому режиму.

[bookmark: _Toc190442701]2.1.2.3. Реки и водоемы

Главными водными артериями Белореченского района являются реки: Белая, Пшеха, Пшиш, Псенафа.
Эти реки относятся к левобережным притокам реки Кубани и являются типичными горными реками. Водный режим этих рек неустойчивый. Питание их происходит за счет атмосферных осадков, снежников, ледников и грунтовых вод.
Река Белая является самой мощной по водоносности и второй по длине из притоков Кубани. Ее истоки находятся на склонах горного массива Фишт–Оштен. Проделав путь в 265 км, она впадает в Краснодарское водохранилище на р. Кубани, несколько ниже станицы Васюринской. Река бурная, прорезала в горных породах глубокие каньоны, ущелья, в отдельных местах имеет отвесные берега. Русло реки извилистое, умеренно разветвленное, блуждающее, сложено гравием и галечником с отдельными мелкими валунами. Половодье на р. Белой наблюдается ежегодно. Начало его приходится на вторую декаду марта - начало апреля, а конец на последнюю декаду июля - первую декаду августа. Продолжительность половодья составляет в среднем 145 суток. 
Река  Псенафа левый приток р. Лабы. Исток ее расположен в 4-х километрах к востоку от г. Белореченска. Впадает р. Псенафа в р. Лабу напротив ст. Некрасовской. Длина реки 101 км, площадь водосбора 460 км2. В верховьях обычно пересыхает. 
Река Келермес – протекает также по территории Родниковского поселения.
На территории Белореченского района расположено 77 прудов и водоемов общей площадью 606 га. Для рыборазведения пригодны 39 прудов площадью 404 га.
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На территории Белореченского района почвенный покров представлен: черноземами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и мощными; черноземами выщелоченными слитыми малогумусными сверхмощными; луговато-черноземными и лугово-черноземными; темно-серыми и серыми лесостепными и лесными почвами.
В пойме рек Белая, Пшеха, Пшиш, Псенафараспространены аллювиальные луговые почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.
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Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:
- голоценовые аллювиальные отложения;
- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;
- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения;
- голоценовые элювиально-делювиальные отложения.
- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные;
- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;
- верхнеплейстоценовые аллювиальные;
- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения;
- нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения;
- эоплейстоценовые элювиальные отложения.
Всего на площади района выделено 16 инженерно-геологических элементов, включающих суглинки, глины и пески, классифицированные согласно ГОСТ 25100-95.
Из специфических грунтов в пределах района распространены:
-просадочные грунты;
-набухающие грунты.
К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:
· затопление;
· подтопление;
· потенциальное подтопление;
· заболачивание;
· боковая, линейная и глубинная эрозия;
· оползни, осовы, крип;
· делювиальный снос;
· набухание грунтов;
· просадка грунтов;
· сейсмичность.
Для района доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – подтопление, затопление, боковая эрозия на реках Белая, Пшиш, Пшеха, сейсмичность, возможны оползни при подрезках склонов.
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В настоящее время степная и лесостепная зоны в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилась численность оставшихся.
В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. 
Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.
Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.
В лесостепной зоне распространены животные, характерные для степной и горно-лесной зоны. Из млекопитающих здесь обитают степные хори, полевые мыши, кавказские кроты, лесные куницы, кабаны, косули. Разнообразен мир птиц – это синицы, славки, вьюрки, сойки, дрозды, вороны; из хищных птиц распространены лунь и пустельги.
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Белореченский район относится к территории Закубанской равнины. До вмешательства человека растительность здесь была представлена широколиственными лесами из дуба, бука и различных кустарников. Сейчас эта территория представляет собой значительно обезлесенные пологие склоны, занятые сельскохозяйственными антропогенными ландшафтами. 
По долинам рек Белой, Пшехи, Пшиш, Псенафы и их притоков растут ольха, верба, кизил, боярышник, калина, крушина, терн, бузина, шиповник, кое-где заросли облепихи.  
На юге Белореченского района расположена нижняя полоса горно-лесного пояса, представленная дубовыми лесами с преобладанием дуба летнего. В этом поясе, кроме лесов, встречаются послелесные луга, остепненные луга, лесные луга, луга речных террас и другие.  
Встречаются представители степей, лесов и субтропиков. Нераспаханные участки заселены пыреем, тимофеевкой, тысячелистником, подорожником, чиной душистой, шалфеем, девясилом, донником, местами встречаются ковыли. Преобладающие породы: дуб, ясень, граб, груша, тополь горный, тополь белый, клен полевой, ветла, ольха. Иногда встречается бук. Кустарники – лещина, алыча, боярышник, свидина, бересклет, бузина, крушина ломкая. Из реликтов лиана-плющ колхидский. Основной тип леса – дубрава (сухая, свежая и влажная). Пойменные леса вдоль рек Белая, Пшеха, Пшиш и Псенафа наряду с дубом имеют древостой из тополя белого (белолистка) и горного ясеня, ветлы, клена полевого, ольхи.
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Полезные ископаемые представлены строительными материалами - глиной, песком, гравием и их смесью. Глина служит сырьем для изготовления кирпича, залегает повсеместно. Песок, гравий и их смеси залегают в долинах реки Пшехи и Белой, в междуречье Псенафы и Белой. 
В настоящее время в границах планируемой территории Родниковского поселения из месторождений общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) числится одно месторождение глинистого сырья Псенафское, ряд месторождений песчано-гравийной смеси: Платановское, Белореченское, Грушевое, БелГЭС-II (северный участок), Родниковское и другие (см. таблицу ниже). 
На территории Родниковского сельского поселения добычу полезных ископаемых и геологическое изучение недр ведут следующие предприятия, приведенные в таблице ниже.
Перечень действующих лицензий ОПИ на 01.10. 2024 г.
Распределенный фонд недр
Таблица 10
	№
пп
	№ лицензии
	Владелец лицензии
	Целевое назначение и вид работ
	Месторождение, тип сырья

	1
	КРД 80004 ТР
	ЗАО "Завод железобетонных изделий № 2" (ИНН: 2308006400)
	разведка и добыча песчано-гравийной смеси месторождения Белое
	Белое (ПГС)

	2
	КРД 80008 ТР
	ЗАО "Завод железобетонных изделий № 2" (ИНН: 2308006400)
	разведка и добыча песчано-гравийной смеси месторождения Белое
	Белое (ПГС)

	3
	КРД 022573 ТП
	ООО "АТР" 
	разведка и добыча песчано-гравийной смеси месторождения Восточный
	Белое (ПГС)

	4
	КРД 80015 ТР
	ООО "НСМ-Кубань" (ИНН: 2312131147)
	Разведка с последующей добычей песчано-гравийной смеси
	Пригородное (ПГС)

	5
	КРД 80098 ТП

	ООО "Сатурн" (ИНН: 2303026192)
	Геологическое изучение (поиски, разведка) и добыча песчано-гравийной смеси на Гончарном участке
	Гончарное (ПГС)

	6
	КРД 
012970 ТР
	ООО "Мегас-М"
(ИНН 2635238962)
	для разведки и добычи песчано-гравийной породы
	Южно-Гончарное (ПГС)

	7
	КРД 004703 ТП

	ООО "ДорТрасСтрой"
(ИНН 2309177470)
	геологическое изучение включающее поиски поискии оценку месторождения полезных ископаемых
	Южно-Гончарный участок (ПГС)

	8
	КРД 018776 ТР
	ООО "Добычная компания" 
(ИНН 2376005564)
	для разведки и длбычи песчано-гравийных пород
	Восточный (песчано-гравийные породы)

	9
	КРД 80112 ТЭ
	ООО "Рубин" (ИНН: 2303003477)
	Разработка Новоселовского участка месторождения песчано-гравийной смеси Бел.ГЭС-2
	Бел.ГЭС-II (ПГС)

	10
	КРД 80129 ТР
	ООО "Стоун" (ИНН: 2303027005)
	Геологическое изучение (поиски, разведка) и добыча песчано-гравийной смеси на Приречном участке
	Приречный участок (ПГС)

	11
	КРД 80196 ТР
	ООО "Компания "АС" (ИНН: 2303029115)
	разведка и добыча песчано-гравийной смеси на восточном фланге Грушевого месторождения
	Грушевое месторождение (ПГС)

	12
	КРД 81789 ТР
	ООО "Нерудная компания"
(ИНН 2368014371)
	для разведки и добычи песчано-гравийной смеси Грушевого месторождения МО Белореченский район Краснодарского края
	Грушевое (ПГС)

	13
	КРД 009539ТР
	ООО "Нерудная компания"
(ИНН 2368014371)
	с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород
	Подгорное (ПГС)

	14
	КРД 003615 ТР
	ООО "Велес"
(ИНН 2368013032)
	разведка и добыча полезных ископаемых
	Приречное-3 
(ПГС)

	15
	КРД 81768 ТР
	ООО "Компания "АС"
(ИНН 2303029115 )
	для разведки и добычи песчано-гравийной смеси Приречного месторождения МО Белореченский район Краснодарский край
	Приречный (ПГС)

	16
	КРД 80265 ТР
	ООО "Импульс+"
(ИНН 2303022984)
	разведка и добыча песчано-гравийной смеси на восточном фланге Родниковского месторождения
	Родниковское месторождение (Родниковский участок) (ПГС)

	17
	КРД 000178ТР
	ООО "Акванеруд"
(ИНН 2368014389)
	для разведки и добычи песчано-гравийной смеси Северный-2 участок недр местного значения
	Северный-2 участок (ПГС)

	18
	КРД 80028 ТР
	ООО "Альянс"
(ИНН 2308112575)
	разведка и добыча песчано-гравийной смеси Альянсового участка (месторождения)
	Альянсовое (ПГС)

	19
	КРД 000732 ТР
	ООО "Карьер Великое"
(ИНН 2368014396)
	разведка и добыча полезных ископаемых
	Пойменное (ПГС)

	20
	КРД 80139 ТР
	ООО "Бизнес-Агро"
(ИНН 2303026548)
	геологическое изучение (поиски, разведка) и добыча песчано-гравийной смеси на Славном участке
	Славный (ПГС)

	21
	КРД 81386 ТР
	ООО "БНК Платан"
(ИНН 2311285930)
	разведка с последующей добычей песчано-гравийной смеси Платановского участка
	Платановское (ПГС)

	22
	КРД 024103 ТР
	ООО "ТрекТех"
(ИНН 2312321229)
	Для разведки и добычи песчано-гравийных пород 
	Верхневедееевский (ПГС)

	23
	КРД 025310 ТР
	ООО "АГРОТОП-ЮГ"
(ИНН 2310100665)
	для разведки и добычи  песчано-гравийных пород
	Гончарный-2, ПГС

	24
	КРД 025114 ТР
	ООО "Южный промышленный комплекс"
(ИНН 2311347753)
	Разведка и добыча полезных ископаемых
	Пойменное-2, ПГС

	25
	КРД 
80547 ТР
	ООО «Белореченское карьероуправление»
(ИНН 2368002827) 
	разведка и добыча песчано-гравийной смеси Белореченского месторождения, 
	Северо-Западный участок 
Белореченское (ПГС)

	26
	КРД 030454 ТР
	ООО "АТР" 
	Для разведки и добычи песчано-гравийных пород месторождения Восточное
	Восточное (ПГС)



Согласно электронной базе данных rfgf.ru в нераспределенном фонде также значатся месторождения: Гончарное, Приречное, Псенафское, Пригородное, Садовое, Белореченское, Келермеское, Родниковское, БелГЭС-1, БелГЭС-2 (северный участок). 

Перечень приостановленных лицензий ОПИ
Таблица 11
	№
пп
	№ лицензии
	Владелец лицензии
	Целевое назначение и вид работ
	Месторождение, тип сырья

	1
	КРД 80015 ТР
	ООО "НСМ-Кубань" (ИНН: 2312131147)
	Разведка с последующей добычей песчано-гравийной смеси
	Пригородное (ПГС)



Также на территории поселения осуществляется добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности.
На территории Родниковского сельского поселения добычу пресных подземных вод ведут следующие предприятия.
Перечень действующих лицензий на водопользование 
по состоянию на 1 октября 2024 г.
Таблица 12
	№
пп
	№ лицензии
	Владелец лицензии
	Целевое назначение и вид работ
	Месторождение, тип сырья

	1
	КРД 05093ВЭ
	ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЮГПРОЕКТСТРОЙ" (ИНН: 2310174339)
	добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия
	Вода подземная

	2
	КРД 81008ВЭ
	ООО "Фавор плюс" (ИНН: 2370000432)
	для добычи подземных вод с целью технологического обеспечения водой объектов промышленности
	Вода подземная

	3
	КРД 80546 ВЭ
	ООО "Белореченский пивоваренный завод" (ИНН: 2368002778)
	добыча  подземных вод с целью питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектовсельскохозяйственного назначения
	Вода подземная

	4
	КРД 80612 ВЭ
	ООО "Научно-производственное объединение "Семеноводство Кубани" (ИНН: 2356042624)
	добыча  подземных вод с целью  питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности
	Вода подземная

	5
	КРД 80804 ВЭ
	АО "Крайжилкомресурс" (ИНН: 2308124997)
	добыча подземных вод с целью технологического обеспечения водой объектов промышленности
	Вода подземная

	6
	КРД 81906 ВЭ
	ООО "Газпром сеть АЗС" 
(ИНН: 6164317329)
	добыча подземных вод для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности
	Вода подземная

	7
	КРД 81566 ВЭ
	ООО "СТ" 
(ИНН: 2368006821)
	Геологическое изучение (поиск и оценка) подземных вод и их добыча с целью питьевого водоснабжения
	Вода подземная




[bookmark: _Toc190442707]2.1.3 Местоположение сельского поселения и его территориально-планировочная организация

Родниковское сельское поселение расположено в юго-восточной части Белореченского района и граничит:
на востоке - с Гиагинским районом и г.Майкоп Республики Адыгея;
на юго-западе- с Южненским сельским поселением;
на западе - с Белореченским городским поселением;
на северо-западе - с Первомайским и Школьненским сельскими поселениями;
на севере – со Школьненским сельским поселением.
Общая площадь земель Родниковского сельского поселения – 16812,28 га.
В состав Родниковского сельского поселения входят 9 населенных пунктов: поселок Родники; поселок Восточный, поселок Садовый, поселок Степной, поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина, поселок П. МТФ №2 колхоза им. Ленина, хутор Грушевый, хутор Подгорный, хутор Приречный. Общая численность населения муниципального образования Родниковское сельское поселение в разрезе населенных пунктов на 01.01.2023  г. составляла 8348 человек.
Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с ландшафтными особенностями местности и привязке к рекам. Немаловажную роль в развитии территорий населенных пунктов также играли исторически сложившиеся транспортные пути сообщения. Так наиболее развитыми оказались населенные пункты, расположенные вдоль основной транспортной оси района и поселения – автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск». 
Основными планировочными осями территории поселения являются региональные автодороги, связывающие населенные пункты поселения в первую очередь с районным центром: г. Белореченск – п. Родники, г. Белореченск – ст-ца Ханская, Белореченск – п. Нижневеденеевский, г. Белореченск- ст-ца Гиагинская, г.Белореченск – х. Грушевый, п. Родники – х. Приречный, г. Белореченск – х. Грушевый, подъезд к п. Восточный.
Территорию поселения пересекает железнодорожная  линия общего пользования Белореченская—Кривенковская Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и железнодорожная  линия общего пользования Белореченск-Майкоп. Ближайшая железнодорожная станция Белореченская находится в г. Белореченске.
Водные объекты поселения представлены реками Белая, Псенафа, Келермес и балками.
Территорию поселения пересекают магистральные нефтепровод «Тихорецк-Туапсе» и газопровод-отвод к ОАО «Еврохим-БМУ», линии электропередач от 35 до  500 кВ.
На территории поселения расположены закрытый полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) и новый комплекс по сбору и утилизации мусора межрайонного (регионального) значения, а также очистные сооружения города Белореченск.
В северо-западной части Родниковского поселения располагается часть Регионального Белореченского зоологического заказника, образованного с целью сохранения ряда видов животных, занесенных в Красную книгу РФ (кавказская выдра, ходулочник, шилоклювка, каравайка, скопа, колпица, дрофа, стрепет, змееяд, европейский тювик) и среды их обитания, а также ценных охотничье-промысловых видов животных, таких как кабан, лось, олень, косуля, заяц-русак, енот-полоскун, ондатра, куница.
Центр поселения поселок Родники расположен в юго-западной части муниципального образования Родниковское сельское поселение в непосредственной близости от г. Белореченска. Территориально поселок находится между железнодорожной линией общего пользования на Майкоп и региональной автодорогой Белореченск–Ханская IV технической категории. По жилой территории поселка протекает река Келермес.
Жилая зона поселка включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инженерной инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками. Секционная малоэтажная многоквартирная жилая застройка расположена преимущественно в центральной части поселка. 
Многофункциональный общественный центр поселка исторически сложился в северо-западной части населенного пункта в непосредственной близости от города Белореченска и железнодорожной станции Белореченская. В его состав входят учреждения поселкового значения: административное здание муниципального образования Родниковское сельское поселение, ООО «Восток», сбербанк, АТС, средняя школа №31, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, спортзал ПУ №81, кафе, магазины. В последениегодыпостороена новая школа на улице Норильской.
Существующая планировочная структура территории поселка представлена сеткой улиц разной ширины, которая образует кварталы различной конфигурации и площади. Направление размещения кварталов обусловлено направлением железнодорожной линии и петлеобразным руслом реки Келермес. Сложившаяся структура индивидуальной жилой застройки характеризуется средней плотностью и разновеликими приусадебными участками. Застройка, как правило, расположена по периметру кварталов, внутри них находятся индивидуальные сады и огороды. 
Уровень благоустройства поселка низкий, асфальтовое покрытие имеют категорированные автодороги и несколько улиц в центральной части.
Поселок недостаточно обеспечен зелеными насаждениями общего пользования. Они представлены двумя небольшими скверами, озеленением главных и частично жилых улиц.
Крупные объекты производственной зоны расположены преимущественно в северо-западной части п. Родники, что обусловлено наличием железной дороги, это –строительная база ООО «Сафо», ООО КФ «Виктория». В центральной части поселка расположены цех пластиковых окон, ООО «Восток», ООО «Мастер Плюс». На юго-западной окраине населенного пункта находится блок предприятий, представленный консервным цехом, цехами по производству плитки, блоков, памятников, мебельным цехом и т. д. На юге за границами поселка находится крестьянско-фермерское хозяйство ООО «Мария».
На северо-западе к границе поселка примыкает производственная зона города Белореченска.
Кроме центра поселения населенные пункты относятся к малым как территориально, так и по численности проживающих. 
Большую часть территории всех населенных пунктов Родниковского поселения составляет территория жилой застройки усадебного типа. Уровень обеспеченности населения объектами обслуживания, образования, инженерного оборудования застройки и благоустройства территории средний или невысокий.
Транспортная связь населенных пунктов с центром поселения, района, другими населенными пунктами осуществляется по вышеупомянутым автодорогам федерального и регионального значения, автодорогам местного значения. 
Большинство населенных пунктов расположено в южной части поселения. К ним относятся: х. Приречный, п. Восточный, х. Грушевый, х. Подгорный и п. МТФ№2.
Хутор Приречный расположен между рекой Белой и автодорогой Белореченск-Ханская. Жилая застройка представлена индивидуальными усадебными домами, одним одноэтажным двухквартирным домом с приусадебными участками и одним домом барачного типа. Из объектов обслуживания в хуторе имеется только магазин. Производство отсутствует.
Территориально поселок Восточный состоит из двух массивов, соединенных между собой дорогой. В первом расположены жилая застройка, объекты инфраструктуры, предприятия. Жилой фонд представлениндивидуальными домами усадебного типа, многоквартирными домами с приквартирными участками, домами секционного и барачного типа. В центральной части поселка расположены клуб с библиотекой и почтой, магазин, детский сад, ФАП, а также футбольное поле. К востоку от жилой застройки находятся МТФ, зерноток, полевой стан и предприятие по деревообработке.
Второй участок хутора представляет собой свободную от застройки территорию, на которой расположены пруд и база отдыха.
Хутора Грушевый и Подгорный граничат друг с другом и имеют одну общую улицу. В х. Подгорном отсутствуют объекты обслуживания, жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными участками. В границах населенного пункта расположены СТФ, ОТФ, а также кладбище.
Жилой фонд х. Грушевый представлен индивидуальными домами усадебного типа и двумя одноэтажными многоквартирными домами с приусадебными участками. Из объектов обслуживания имеются школа, ФАП, почта, магазины, а также не действующий клуб. В границах населенного пункта к юго-западу от жилой застройки с соблюдением санитарно-защитных норм расположено кладбище. К юго-востоку от хутора расположен карьер и дробильно-сортировочный завод.
Поселок МТФ №2 колхоза имени Ленина расположен между железнодорожной  линией общего пользования Белореченская—Кривенковская Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»  и автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» и региональной автодорогой Белореченск-Грушевый. В населенном пункте расположены 4 дома: один дом барачного типа, два восьмиквартирных и один индивидуальный жилой дом. Объекты обслуживания населения отсутствуют.
В северной части поселения расположены поселки Степной, Садовый и МТФ №1 колхоза имени Ленина.
Наиболее крупный населенный пункт поселения после его центра - это поселок Степной. Поселок расположен на северо-востоке поселения вблизи от автодороги г.Белореченск-ст.Гиагинская, по которой осуществляется транспортная связь поселка с районным центром. Общественный центр населенного пункта сформирован зданиями школы, детского сада, почтовым отделением связи, АТС, ФАП, Домом культуры, расположенными в геометрическом центре поселка. Перед Домом культуры расположены памятник В.И. Ленину и обелиск в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.
Жилая застройка помимо индивидуального усадебного фонда представлена двухэтажными домами секционного типа, а также многоквартирными с приусадебными участками.
Сельскохозяйственные предприятия расположены к северу от жилой застройки – это МТМ, зерноток, а также не действующая молочно-товарная ферма. На южной окраине населенного пункта имеется пожарное депо на 2 автомашины, не действующие химсклад и семзавод.
К северо-западной части города Белореченска примыкает п. Садовый. Характеризуется нерегулярной структурой, компактным размещением зданий общественного обслуживания, к которым относится клуб, ФАП, магазин и вечерняя школа. В поселке расположена база отдыха. Жилой фонд населенного пункта представлен большим количеством как многоквартирных домов с приусадебными участками – это 2-х, 3-х и 4-х квартирные дома, так и индивидуальных домов. Также в поселке имеется по одному дому секционного и барачного типа.
Среди жилой застройки расположены предприятия по производству мягкой мебели, блоков, плитки, металлопластиковых окон, а также два цеха по обработке древесины. 
Поселок МТФ №1 колхоза имени Ленина представляет собой жилое образование из 5-ти домов барачного типа и одного индивидуального жилого дома. Инфраструктура обслуживания полностью отсутствует. На территории бывшей молочно-товарной фермы ведется производство блоков, деревообработка, расположены склады и частное предприятие по содержанию коров.
Перечень существующих объектов, расположенных на территории Родниковского  сельского поселения
Таблица 13
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местоположение
	Значе-ние*
	Статус объекта

	1. Объекты образования и науки

	1.1
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №31»
	55 мест
	п. Восточный,
ул. Свободная,22
	М
	Сущ.

	1.2
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №40» 
	55 мест
	п. Степной,
ул. Школьная, 13
	М
	Сущ.

	1.3
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31»
	550 учащихся
	п. Родники,
ул. Норильская,6
	М
	Сущ.

	1.4
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа №32»
	120 учащихся
	х. Грушевый,
ул. Речная, 4
	М
	Сущ.

	1.5
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа №36»
	181 учащихся
	п. Степной,
ул. Школьная, 11
	М
	Сущ.

	1.6
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя специализированная общеобразовательная школа №33»
	80 учащихся
	п. Садовый,
ул. Школьная, 3
	М
	Сущ.

	2. Объекты культуры и искусства

	2.1
	Дом культуры
	Зрительный зал на 150 мест 
	п. Родники, 
ул. Центральная, 11а
	М
	Сущ.

	2.2
	МБУ «Централизованный культурно-развлекательный центр Родниковского сельского поселения» 
	Зрительный зал на 300 мест 
	п.Степной, 
ул. Энгельса, 13
	М
	Сущ.

	2.3
	Сельский клуб 
	Зрительный зал на 80 мест
	х. Грушевый 
ул. Речная, 6
	М
	Сущ.

	2.4
	Сельский клуб
	Зрительный зал на 80 мест
	п. Восточный, 
ул. Свободная, 28
	М
	Сущ.

	2.5
	Сельский клуб
	Зрительный зал на 80 мест
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	2.6
	МБУ «Библиотека Родниковского сельского поселения»
	33,7 тыс. экз.
	п. Степной, 
ул. Энгельса, 13
	М
	Сущ.

	2.7
	Филиал Родниковской поселковой библиотеки
	
	п. Восточный, 
ул. Свободная, 28
	М
	Сущ.

	2.8
	Филиал Родниковской поселковой библиотеки
	
	п. Родники, ул. Центральная, 11 А
	М
	

	2.9
	Братская могила 11 советских воинов,
1942-1943 гг.
	Памятник истории
	х. Грушевый,
ул. Лесная, 55/1
	Р
	Сущ.

	2.10
	Братская могила военнопленных и колхозников, сожженных фашистскими оккупантами, январь 1943 г. 

	Памятник истории
	г. Белореченск,
у въезда в город со стороны г. Краснодара,
900 м справа, в границах земель Родниковского сельского поселения
	Р
	Сущ.

	2.11
	Обелиск в честь воинов-односельчан, погибших в 1941-1945 гг. на фронтах ВОВ
	
	п. Родники
ул. Центральная 7/1 
	М
	Сущ.

	2.12
	Обелиск в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне,
1995 г.
	Памятник истории
	пос. Степной,
ул. Мира, 18/1
	Р
	Сущ.

	2.13
	Памятник В.И. Ленину,
1963 г.
	Памятник монументаль-ного искусства
	Белореченский район,
п. Степной,
ул. Энгельса, 13/1, у здания почтового отделения
	Р
	Сущ.

	3. Объекты физической культуры и массового спорта

	3.1
	Спортивный комплекс с плавательным бассейном
	
	п. Родники,
ул. Промышленная
	М
	Сущ.

	3.2
	Спортивный зал ПУ №81
	
	п. Родники, ул. Промышленная, 1
	М
	Сущ.

	3.3
	Спортивная площадка СОШ №36
	7703 м2
	п. Степной,
ул. Школьная, 11
	М
	Сущ.

	3.4
	Спортивные площадки
	
	п. Родники,
ул. Промышленная
	М
	Сущ.

	3.5
	Комплексная спортивно-игровая площадка
	12485 м2
	п. Родники, 
ул. Березовая, 2А
	М
	Сущ.

	3.6
	Гимнастический комплекс с горкой
	
	п. Родники, 
ул. Центральная, 11а
	М
	Сущ.

	4. Объекты здравоохранения

	4.1
	Фельдшерско-акушерский пункт 
	40 посещений в смену
	п. Родники, ул. Последова, 9\1
	Р
	Сущ.

	4.2
	Фельдшерско-акушерский пункт 
	10 посещений в смену
	п. Восточный, ул. Свободная, 33
	Р 
	Сущ.

	4.3
	Фельдшерско-акушерский пункт 
	15 посещений в смену
	п. Степной, ул. Энгельса, 13\1
	Р 
	Сущ.

	4.4
	Фельдшерско-акушерский пункт 
	10 посещений в смену
	х. Грушевый, пер. Родниковский, 2
	Р
	Сущ.

	4.5
	Фельдшерско-акушерский пункт 
	6 посещений в смену
	п. Садовый, ул. Комарова, 31\3
	Р 
	Сущ.

	4.6
	Стоматологическая клиника
	
	п. Родники, 
ул. Центральная
	
	Сущ.

	5. Объекты социального обслуживания (отсутствуют)

	6. Объекты отдыха и туризма

	6.1
	База отдыха, гостиница
	
	п. Восточный
	
	Сущ.

	6.2
	Гостиница, ресторан 
	
	Родниковское сельское поселение
	
	Сущ.

	7. Прочие объекты обслуживания

	7.1
	Здание администрации Родниковского сельского поселения
	
	п. Родники, 
ул. Центральная, 7
	М
	Сущ.

	7.2
	Участковый пункт полиции
	
	п. Родники, 
ул. Центральная, 7
	М
	Сущ.

	7.3
	Участковый пункт полиции
	
	п. Садовый, 
ул. Школьная, 12
	М
	Сущ.

	7.4
	Отделение банка
	
	п. Родники, 
ул. Центральная, 6\1
	
	Сущ.

	7.5
	Церковь Николая Чудотворца
	
	п. Родники, 
ул. Норильская
	
	Сущ.

	7.6
	Стационарный пункт наблюдения метеорологической станции II разряда - М-II Белореченск
	
	п. Родники, 
ул. Промышленная, 54
	Р
	Сущ.

	8. Общественные пространства

	8.1
	Сквер
	0,22 га
	п. Родники, 
ул. Яблоневая, уч.3
	М
	Сущ.

	8.2
	Сквер
	0,60 га
	п. Родники, 
ул. Центральная, 3 А
	М
	Сущ.

	8.3
	Сквер
	0,25 га
	п. Садовый, ул. Центральная, 10
	М
	Сущ.

	8.4
	Сквер
	0,30 га
	п. Степной, 
ул. Мира, 18 А
	М
	Сущ.

	8.5
	Сквер
	0,80 га
	х. Грушевый, 
уч. 88
	М
	Сущ.

	9. Объекты транспортной инфраструктуры

	9.1
	Главная улицаул. Центральная
	0,550 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	9.2
	Улицы местного значения 
	20,203 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	9.3
	Главная улица ул. Свободная
	0,680 км
	п. Восточный 
	М
	Сущ.

	9.4
	Улицы местного значения 
	4,190 км
	п. Восточный 
	М
	Сущ.

	9.5
	Главная улица ул. Энгельса
	0,530 км
	п. Степной 
	М
	Сущ.

	9.6
	Улицы местного значения 
	3,780 км
	п. Степной
	М
	Сущ.

	9.7
	Главная улица ул. Центральная
	0,710 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	9.8
	Улицы местного значения 
	3,230 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	9.9
	Улицы местного значения 
	8,723 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	9.10
	Улицы местного значения
	1,260 км
	х. Приречный
	М
	Сущ.

	9.11
	Улицы местного значения
	0,150 км
	п. МТФ №1 колхоза им. Ленина
	М
	Сущ.

	9.12
	Улицы местного значения
	0,150 км
	п. МТФ №2 колхоза им. Ленина
	М
	Сущ.

	9.13
	Автомобильная дорога 
03 208 ОП МР 07 
Подъезд к п. Степной
	1,010 км
	от км 9+544 слева а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская
	М
	Сущ.

	9.14
	Автомобильная дорога 
03 208 ОП МР 08 
Подъезд к п. Восточный
	2,025 км
	от км 0+879 а/д подъезд к п.Восточный
	М
	Сущ.

	9.15
	Автомобильная дорога
 03 208 ОП МР 09 
от городской черты до пос. Садовый
	0,996 км
	от городской черты до пос. Садовый
	М
	Сущ.

	9.16
	Автомобильная дорога 
03 208 ОП МР 34 Подъезд к п. МТФ №1 колхоза им. Ленина
	0,201 км
	от а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская
	М
	Сущ.

	9.17
	Автомобильная дорога 
03 208 ОП МР 35 Подъезд к п. МТФ №2 колхоза им. Ленина
	0,203 км
	от а/д г. Белореченск – хут. Грушевый
	М
	Сущ.

	9.18
	Автомобильная дорога 
03 208 ОП МР 10 
Подъезд к п. Родники
	0,431 км
	от а/д  Белореченск - Ханская
	М
	Сущ.

	9.19
	Автомобильная дорога 
03 208 ОП МР 18 
Подъезд к межмуниципальному полигону ТБО
	2,130 км
	слева от автодороги Белореченск-Гиагинская км 1+750
	М
	Сущ.

	9.20
	АЗС 
	
	п. МТФ №2
	
	Сущ.

	9.21
	АГЗС
	
	Родниковское сельское поселение
	
	Сущ.

	9.22
	г. Белореченск – ст-ца Гиагинская
	8,65 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	9.23
	г. Белореченск – ст-ца Ханская
	2,85 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	9.24
	г. Белореченск – 
п. Нижневеденеевский
	4,23 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	9.25
	г. Белореченск – п. Родники
	2,30 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	9.26
	Подъезд к п. Восточный
	0,84 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	9.27
	п. Родники – х. Приречный
	3,10 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	9.28
	г. Белореченск – х. Грушевый
	6,20 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	9.29
	Автомобильная дорога А-160 Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск, категория II
	11,00 км
	Родниковское сельское поселение
	Ф
	Сущ.

	9.30
	Железнодорожная  линия общего пользования Белореченская—Кривенковская Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
	8,20 км
	Родниковское сельское поселение
	Ф
	Сущ.

	9.31
	Железнодорожная  линия общего пользования Белореченск-Майкоп Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
	3,85 км
	Родниковское сельское поселение
	Ф
	Сущ.

	Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

	10. Объекты газоснабжения

	10.1
	АГРС-2 «Гарда» 
	0,6 МПа
	п. Восточный
	Ф
	Сущ.

	11. Объекты электроснабжения

	11.1
	ВЛ 35 кВ «Очистные сооружения – Степная»
	10,10 км.
	Родниковское сельское поселение
	М
	Сущ.

	11.2
	ВЛ 35 кВ «Степная – Школьная»
	5,40 км.
	Родниковское сельское поселение
	М
	Сущ.

	11.3
	ВЛ 35 кВ «Пшехская – Очистные сооружения»
	2,15 км.
	Родниковское сельское поселение
	М
	Сущ.

	11.4
	ВЛ 35 кВ «Очистные сооружения – Головное»
	5,31 км.
	Родниковское сельское поселение
	М
	Сущ.

	11.5
	ПС-35/10 кВ «Степная»
	2 трансформа-тора по 2500 кВА
	п. Степной
	М
	Сущ.

	11.6
	ВЛ 35 кВ «Белореченская-Р35-3» в составе комплекса ПС-35/10 кВ Птицесовхоз
	4,34 км.
	Родниковское сельское поселение
	М
	Сущ.

	11.7
	ВЛ 110 кВ Центральная-Северная в составе комплекса ПС-110/35/6-10 кВ Северная
	4,28 км.
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	11.8
	ВЛ 110 кВ «Промзона-Курганная» в составе комплекса ПС-110/10 кВ «Промзона»
	13,20 км.
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	11.9
	ВЛ 220 кВ «Армавир – Центральная 2ц»
	4,58 км.
	Родниковское сельское поселение
	Ф
	Сущ.

	11.10
	ВЛ-220 кВ «Армавир – Центральная 1,2 цепь» (часть 2)
	4,58 км.
	Родниковское сельское поселение
	Ф
	Сущ.

	11.11
	ВЛ220 кВ Центральная-Ветропарк
	4,58 км.
	Родниковское сельское поселение
	Ф
	Сущ.

	11.12
	ВЛ 500 -501 «Ставропольская ГРЭС-Центральная»
	4,58 км.
	Родниковское сельское поселение
	Ф
	Сущ.

	12. Объекты теплоснабжения

	12.1
	Котельная 
	0,6 Гкал/час
	п. Родники 
ул. Норильская 6
	М
	Сущ.

	12.2
	Котельная 
	0,05 Гкал/час
	п.Родники 
ул. Центральная 11а
	М
	Сущ.

	12.3
	Котельная 
	0,33 Гкал/час
	п. Степной, ул. Гагарина, 17 А
	М
	Сущ.

	12.4
	Котельная     
	0,31 Гкал/ч
	п. Степной,
ул. Школьная 11
	М
	Сущ.

	12.5
	Котельная 
	0,03 Гкал/час
	х. Грушевый, 
ул. Речная 4
	М
	Сущ.

	12.6
	Котельная 
	0,04 Гкал/час
	п. Садовый, 
ул. Школьная 3
	М
	Сущ.

	12.7
	Котельная     
	0,06 Гкал/час
	п. Восточный 
ул. Свободная 22
	М
	Сущ.

	13. Объекты водоснабжения

	13.1
	Узел водопроводных сооружений города Белореченск «Южный»
	25 тыс. м³/сут
	Родниковское сельское поселение
	М
	Сущ.

	13.2
	Артезианская скважина №128
	Глубина 170 м
	п. Родники
	М
	Сущ.

	13.3
	Водозабор (артезианская скважина 40786)
	Глубина 266 м.
	п. Степной, пересеч. Ул. Полевая и Мира
	М
	Сущ.

	14. Объекты водоотведения 

	14.1
	Очистные сооружения г. Белореченска
	36 тыс. м³/сут
	п. МТФ №1
	М
	Сущ.

	14.2
	КНС №15
	16,2 м³/час
	п. Родники, ул. Садовая, 62
	М
	Сущ.

	14.3
	КНС №10
	16,2 м³/час
	п. Родники
	М
	Сущ.

	14.4
	КНС №14
	16 м³/час
	п. Родники, СШ №31
	М
	Сущ.

	14.5
	КНС «Родники»
	100 м³/час
	п. Родники, 
в/з «Южный»
	М
	Сущ.

	14.6
	КНС 
	50 м³/час
	п. Степной
	М
	Сущ.

	15. Объекты связи

	15.1
	АТС
	SI-2000,емкость 480 номеров
	п. Родники, 
ул. Центральная, 7
	М
	Сущ.

	15.2
	АТС
	АТСК 50/200,емкость 100 номеров
	п. Степной, 
ул. Мира, 17
	М
	Сущ.

	15.3
	Башня сотовой связи 
	
	п. Родники
	
	Сущ.

	15.4
	Башня сотовой связи 
	
	п. Степной
	
	Сущ.

	15.5
	Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) объекта «МН «Тихорецк – Туапсе-2». Участок Тихорецк – Заречье»
	
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	15.6
	Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «Краснодар-Майкоп-Армавир» 
	
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	15.7
	ВОЛС «11-3-Юг-Краснодар-Майкоп»
	
	п.Родники
	Р
	Сущ.

	15.8
	Отделение почтовой связи 
	2 раб места
	х. Грушевый, 
ул. Речная, 2
	Ф
	Сущ.

	15.9
	Отделение почтовой связи
	2 раб места
	п. Степной, ул. Мира
	Ф
	Сущ.

	15.10
	Отделение почтовой связи
	2 раб места
	п. Восточный, 
ул. Свободная, 28
	Ф
	Сущ.

	16. Объекты трубопроводного транспорта

	16.1
	Магистральный нефтепровод «Тихорецк – Туапсе»
	Ду500 
9,92 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	16.2
	Магистральный нефтепровод «Тихорецк – Туапсе-2». Участок Тихорецк – Заречье»
	11,90 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	16.3
	Газопровод-отвод к АГРС «Гарда» от газопровода-отвода к ОАО «ЕвроХим-БМУ» и ГРС Долгогусевская
	Д 159 мм,
1,282 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	16.4
	Газопровод-отвод к ОАО «ЕвроХим-БМУ» и ГРС Долгогусевская
	d=426 мм,
16,78 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	16.5
	«Камера пуска СОД, резервная нитка р. Белая 134 км»
	
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	17. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

	17.1
	Пожарно-спасательная часть №159
	2 автомобиля
	п. Степной
	Р
	Сущ.

	18. Места погребения

	18.1
	Кладбище традиционного захоронения
	2,365 га
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	18.2
	Кладбище традиционного захоронения
	0,831 га
	х. Подгорный
	М
	Сущ.

	19.Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

	19.1
	Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов в Белореченском районе( ТКО АО «Крайжилкомресурс»)
	24,700 га
	Возле п. МТФ №1
	Р
	Сущ.

	19.2
	Полигон захоронения твердых коммунальных отходов
	6,533 га
	Северо-западная часть поселения
	М
	Закр.

	20. Особо охраняемые природные территории 

	20.1
	Белореченский государственный природный зоологический заказник регионального значения
	10236,28 га, 
в границах поселения 45,32 га
	в границах муниципального образования Белореченский район
	Р
	Сущ.


*Примечание:      М – объекты местного значения;
                              Р - объекты регионального значения;
                              Ф – объекты федерального значения;
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Муниципальное образование Родниковское сельское поселение входит в состав Белореченского района - региона с высоким потенциалом развития: природно-ресурсным, промышленным, аграрным, туристско-рекреационным, лечебно-оздоровительным, достаточными демографическими и трудовыми ресурсами. Кроме того, Белореченский район имеет выгодное экономико-географическое и транспортное положение.  
В структуре базовых отраслей экономики Белореченского муниципального района  основное место занимает промышленный комплекс – более 70 % в основных отраслях экономики, где решающую роль играют химическая и пищевая промышленность. Непосредственная близость Родниковского сельского поселения к г. Белореченску дает обширную базу для развития его населенных пунктов.
Определяющими предпосылками эффективного развития Родниковского сельского поселения является состояние потенциала развития поселения.
В последние годы в экономике поселения наблюдаются сравнительно устойчивые темпы развития.  Положительная динамика развития базовых отраслей экономики и их облагаемой базы является основой формирования бюджета, создает предпосылки для дальнейшего повышения уровня жизни населения.
Основу экономического потенциала поселения составляют добыча и переработка нерудных материалов, сельское хозяйство, рынок потребительских услуг.
На территории Родниковского сельского поселения числится 9269 га пашни, которая практически вся используется.
Свою деятельность осуществляют такие сельскохозяйственные предприятия как: ООО АФ «Весна», ООО «Изида-Агро», ООО АФ «ЮМА», ООО «Белпродкомпания», РЗК «Ресурс», которые занимаются производством растениеводческой продукции (пшеница, ячмень, тритикале, кукуруза на зерно, подсолнечник, соя, рапс), а также ООО «Агробел», которое занимается производством продукции растениеводства и животноводства. Динамично развивается отрасль животноводства в ООО «Агробел».
На территории поселения зарегистрировано 28 крестьянско-фермерских хозяйств, из них 19 - действующих, которые на землях сельскохозяйственного назначения на площади 464 га занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции.
В 2020 году малыми формами хозяйствования поселения было произведено 428 тн. мяса, 1 666 тн. молока, 800 тн. картофеля, 700 тн. овощей, плодов и ягод – 1450 тн. 
В поселении ежегодно увеличиваются площади посадки садовой земляники.
В Родниковском сельском поселении имеется в наличии 1331 голов КРС, в т.ч. 632 голов коров, 998 голов овец и коз, птицы 8,97 тыс. голов.
В 2020 году из средств краевого бюджета для поддержки малых форм хозяйствования Белореченского района выделено 8 755,0 тыс. рублей, из которых Родниковским сельским поселением освоено 564,7 тыс. рублей (6,5 % от общей суммы субсидий) на возмещение части затрат на производство реализуемого молока – 61 246,0 рублей, на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта – 503,5 тыс. рублей (построено 5 теплиц общей площадью 1438,6 кв. метров).
Кроме сельхозпредприятий на территории Родниковского сельского поселения расположены такие предприятия как: ООО «НСМ-Кубань», ООО «Собербаш», ООО «БКУ», ООО «ЖБИ-2», ООО «Белореченский пивоваренный завод», ООО «Альянс», ООО «Платан», ООО «АС» которые являются основными налогоплательщиками.

Информация о численности и среднемесячной заработной плате работников предприятий по Родниковскому сельскому поселению
 Таблица 14
	№ п\п
	Наименование предприятия
	Численность работающих, чел.
	Среднемесячная зарплата, руб.

	
	
	2019 год
	2020 год
	Темп роста, %
	2019 год
	2020 год
	Темп роста, %

	1
	ООО "Изида-Агро"
	18
	20
	111,1
	20882
	23000
	110,1

	2
	ООО "Юма"
	38
	38
	100
	22095
	24561
	111,2

	3
	ООО "Водопровод"
	36
	36
	100
	21320
	21433
	100,5

	4
	ООО "Водоотведение"
	42
	40
	105
	22880
	23131
	101,1

	5
	ООО "Белпродкомпания"
	7
	12
	171,4
	30692
	35839
	116,8

	6
	ООО "НСМ-Кубань"
	34
	42
	123,5
	12570
	14334
	114,0

	7
	ООО "Компания АС"
	33
	30
	90,9
	17500
	21219
	121,3

	8
	ООО "Белпром"
	10
	13
	130,0
	12950
	13827
	106,8

	9
	ООО "Агробел"
	45
	46
	102,2
	20827
	23109
	110,9

	10
	ООО "Белореченский пивоваренный завод"
	58
	58
	100
	15042
	16000
	106,4

	11
	ООО "Собербаш"
	13
	11
	84,6
	13200
	13200
	100,0

	12
	ООО "Юрита"
	14
	15
	107,1
	19900
	20700
	104,0

	13
	ОП "Белореченский завод по обработке семян"
	34
	35
	102,9
	24800
	25000
	100,8

	 
	Итого:
	382
	396
	103,7
	19589
	21181
	108,2


 
Среднемесячная заработная плата по предприятиям за 2019 год составила 19589 рублей, в 2020 году - 21181 рублей, темп роста данного показателя – 108,2 %.
Количество трудоспособного населения в 2020 году- 6700 человек, из них занятое население 5200 человек. Незанятое трудоспособное население - 1 500 человек.
В 2020 году основной вклад в экономическое развитие поселения внесли промышленное производство, потребительская сфера и сельское хозяйство.
Из общего количества занятых в экономике 90 % трудятся в частном бизнесе или личных подсобных хозяйствах, 10 % в бюджетной сфере.
По данным ГКУ КК «Центр занятости населения Белореченского района» в 2020 году уровень зарегистрированной безработицы составил 8,2%, численность зарегистрированных безработных – 318 человек.
Ситуацию в растениеводстве в целом можно охарактеризовать как стабильную. Несмотря на существование определенных проблем на протяжении последних лет увеличились валовые сборы и объемы реализации основных сельскохозяйственных культур. 
Недра поселения богаты полезными ископаемыми, которые представлены строительными материалами (глиной, песком, гравием и их смесью). Глина служит сырьем для изготовления кирпича, залегает повсеместно. Песок, гравий и их смеси залегают в долинах реки  Белой.
На территории поселения расположены  предприятия, которые занимаются  добычей и переработкой ГПС.
В связи с востребованностью  продукции деревообработки и мебельной промышленности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, в отрасли наметилась тенденция роста числа предприятий  малого предпринимательства. 
Промышленность представлена частными предпринимателями, которые занимаются производством мебели и деревообработкой. 
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Структура обслуживания 
Структуру обслуживания поселения образуют сеть предприятий и учреждений культурно – бытового назначения, размещенные на его территории. Сеть культурно-бытового обслуживания в сельском населенном пункте должна полене удовлетворять потребности населения в организации быта, отдыха, воспитания и образования.
На территории Родниковского сельского поселения из объектов культурно-бытового обслуживания расположены 6 объектов образования, 7 объектов социально-культурного назначения, 2 объектов физической культуры и спорта, 5 объектов здравоохранения, 14 торговых точек и 1 объект общественного питания.
По данным управления образования администрации муниципального образования Белореченский район по состоянию на 01.01.2009 г. в Родниковском сельском поселении насчитывается 6 учреждений образования (таблица 23), из них: 3 общеобразовательных школы, 2 учреждения дошкольного образования и 1 вечерняя специализированная школа. Также в поселке Родники построена школа на 550 учащихся.

Перечень учреждений образования Родниковского сельского поселения
Таблица 15
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место расположения
	Вместимость

	
	
	
	по проекту
	по факту

	1
	МОУ СОШ № 31
	пос.Родники
	550
	570

	2
	МОУ ООШ № 32
	х.Грушевый
	106
	69

	3
	МОУ ООШ № 36
	пос.Степной
	181
	82

	Итого
	607
	545

	4
	МДОУ Д/С № 31
	пос.Восточный
	55
	51

	5
	МДОУ Д/С № 40
	пос.Степной
	55
	29

	Итого
	110
	80

	6
	МОУ ВСОШ № 33
	пос.Садовый
	80
	76



Физкультурные и спортивные учреждения представлены спортивным залом ПТУ № 81 и спортивным залом СОШ № 31, общей площадью 685 м2, которые расположены в пос.Родники. На территории поселения  ведутся работы по строительству спорткомплекса с плавательным бассейном, проводятся работы по межеванию земельного участка под строительство спортивной площадки.
На территории поселения действует МУ «Централизованная клубная система Родниковского сельского поселения», включающая:
- сельский Дом культуры на 150 мест (п. Родники);
- сельский Дом культуры на 300 мест (п. Степной);
- сельский клуб п.Восточный на 80 мест;
- сельский клуб п.Садовый на 80 мест.
Книжный фонд библиотек сельского поселения составляет 33,7 тыс. экземпляров и включает 3 сельских библиотеки, расположенные в п. Родники, п. Восточный и п. Степной.
Учреждения здравоохранения представлены 5 фельдшерско-акушерскими пунктами (п. Родники, п. Восточный, п. Степной, п. Грушевый, п. Садовый) Родники. Все они расположены в приспособленных зданиях, за исключением ФАПа х. Грушевый. В здании ФАП п.Родники располагается 1 аптека.Также на территории поселка функционирует стоматологический кабинет.
В Родниковском сельском поселении работает отделение социальной помощи на дому «Белореченский центр обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Судьба», 10 работников отделения обслуживают 43 жителя поселения.
Предприятия общественного питания представлены одним кафе «Сказка» на 28 посадочных мест, которое стало излюбленным местом отдыха жителей поселка и городской молодежи.
В отделении Сберегательного банка (п. Родники) жителям поселения оказываются кредитно-финансовые услуги.
На территории муниципального образования действуют 4 отделения предприятия связи – Белореченский участок связи – структурное подразделение филиала Южно-Кубанского узла связи ОАО «ЮТК». Отделение предоставляет целый спектр услуг: предоставление услуг традиционной местной,  документальной связи, услуг радиовещания, а так же предоставление новых услуг связи: передача данных, доступ связи в сеть Интернет.
Центр поселения – п.Родники- относится к одному из населенных пунктов Белореченского района, где предоставляются услуги Интернет в виде широкоплосного (скоростного) доступа с использованием технологии xDSL.
Объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров на территории Родниковского сельского поселения  представлены пожарной частью № 159 МЧС России по охране г. Белореченска и Белореченского района на 1 автомашину, которое расположено в п. Степной.
Сеть культурно-бытового обслуживания поселения не соответствует нормативным потребностям населения. Уже в настоящее время жители испытывают недостаток в некоторых услугах. Одна из основных проблем в п.Родники – отсутствие детского сада.
Структуру обслуживания населенных пунктов Родниковского сельского поселения образует сеть предприятий и учреждений культурно – бытового назначения, размещенных на их территории. Она должна удовлетворять потребности населения в организации быта, отдыха, воспитания и образования населения.
Жилищное хозяйство.
По данным администрации Родниковского сельского поселения по состоянию на 20.01.2009 г. жилищный фонд поселения составляет 122,5 тыс.м2, в т.ч.:
- индивидуальная жилая застройка усадебного типа – 76,4 тыс.м2 (86,13 % от общей площади);
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 9,60 тыс. м2 (10,8 % от общей площади);
- дома барачного типа – 2,714 тыс. м2 (3,07 % от общей площади).
По состоянию на 2023 год жилой фонд составлял ориентировочно 137,73 тыс. м2 . Существующая средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя в среднем по поселению составляет 16,40 м2, что ниже средней обеспеченности сельского населения по Белореченскому району - 19,5 м2/чел.

[bookmark: _Toc190442710]2.1.6 Транспортная инфраструктура

[bookmark: _Toc190442711]2.1.6.1 Железнодорожный транспорт.

В южной части Родниковского сельского поселения в направлении «восток-запад» проходит участок однопутной электрифицированной железнодорожной  линии общего пользования Белореченская—Кривенковская Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», который является одним из важных факторов, влияющих на территориальное развитие и зонирование населенных пунктов.  Железнодорожный транспорт играет основную роль в перевалке грузов и в доставке пассажиров на курорты Черного моря. 
От станции Белореченская, которая территориально расположена в городе Белореченске, отходит малодеятельный однопутный электрифицированный участок железнодорожной линии на Хаджох. Участок этой линии до Майкопа включительно является скоростным испытательным полигоном Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта и способен работать как на постоянном токе, так и на переменном. На нём тестируются пассажирские электровозы и скоростные электропоезда.
Белореченская – является станцией стыкования родов тока (постоянного и переменного), поэтому здесь останавливаются все поезда для смены локомотива. Однако большинство пассажирских поездов, курсирующих в сторону курортов на Черноморском побережье Кавказа, в настоящее время следуют по более короткому маршруту через станции Староминская-Тимашёвская, Краснодар-1 и Горячий Ключ.
Здания (сооружения) и устройства железнодорожного транспорта на территории Родниковского поселения включают железнодорожные линии общего пользования.
Перечень объектов железнодорожного транспорта приведен в таблице 16.
Таблица 16
	№ на карте
	Наименование объекта
	Краткая характеристика, км
	Местоположение
	Значение
	Статус объекта

	1. Железнодорожные пути

	9.24
	Железнодорожная  линия общего пользования Белореченская—Кривенковская Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
	8,200 км.
	Родниковское сельское поселение
	Ф
	Сущ.

	9.25
	Железнодорожная  линия общего пользования Белореченск-Майкоп Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
	3,850 км.
	Родниковское сельское поселение
	Ф
	Сущ.

	2. Объекты железнодорожного транспорта (отсутствуют)


*Примечание: Ф – объекты федерального значения.

[bookmark: _Toc190442712]2.1.6.2 Морской транспорт
Морской транспорт на территории Родниковского сельского поселения отсутствует.

[bookmark: _Toc190442713]2.1.6.3 Воздушный транспорт
Объекты воздушного транспорта на территории Родниковского  сельского поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc190442714]2.1.6.4 Автомобильный транспорт
Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск», категория II пересекает Родниковское сельское поселение в направлении север-юг на протяжении 11,0 км. 
Населенные пункты Родниковского сельского поселения связаны с районным центром городом Белореченском и другими населенными пунктами района асфальтированными автодорогами регионального или межмуниципального значения г. Белореченск – пос. Родники, г. Белореченск – ст-ца Ханская, Белореченск – пос. Нижневеденеевский, Белореченск-Гиагинская, Белореченск-Грушевый, пос. Родники – хут. Приречный, г. Белореченск – хут. Грушевый, подъезд к п. Восточный.
На территории поселения функционирует два автозаправочных комплекса для обслуживания автотранспортных средств, расположенных вдоль федеральной автодороги. 
В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных и автогазозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания.
Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются: 
- высокий процент износа дорожной сети;
- малая пропускная способность существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;
- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

Перечень существующих автомобильных дорог, объектов автомобильного транспорта и улично-дорожной сети поселения
Таблица 17
	№ п/п*
	Наименование объекта
	Краткая характеристика, км
	Местоположение
	Значе-ние*
	Статус объекта

	2. Автомобильные дороги

	2.1
	Автомобильная дорога 
03 208 ОП МР 07 
Подъезд к п. Степной
	1,010 км
	от км 9+544 слева а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская
	М
	Сущ.

	2.2
	Автомобильная дорога 
03 208 ОП МР 08 
Подъезд к п. Восточный
	2,025 км
	от км 0+879 а/д подъезд к п.Восточный
	М
	Сущ.

	2.3
	Автомобильная дорога
 03 208 ОП МР 09 
от городской черты до пос. Садовый
	0,996 км
	от городской черты до пос. Садовый
	М
	Сущ.

	2.4
	Автомобильная дорога 
03 208 ОП МР 34 
Подъезд к п. МТФ №1 колхоза им. Ленина
	0,201 км
	от а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская
	М
	Сущ.

	2.5
	Автомобильная дорога 
03 208 ОП МР 35 
Подъезд к п. МТФ №2 колхоза им. Ленина
	0,203 км
	от а/д г. Белореченск – хут. Грушевый
	М
	Сущ.

	2.6
	Автомобильная дорога 
03 208 ОП МР 10 
Подъезд к п. Родники
	0,431 км
	от а/д  Белореченск - Ханская
	М
	Сущ.

	2.7
	Автомобильная дорога 
03 208 ОП МР 18 
Подъезд к межмуниципальному полигону ТБО
	2,130 км
	слева от автодороги Белореченск-Гиагинская км 1+750
	М
	Сущ.

	2.8
	г. Белореченск – ст-ца Гиагинская
	8,65 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	2.9
	г. Белореченск – ст-ца Ханская
	2,85 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	2.10
	г. Белореченск – 
п. Нижневеденеевский
	4,23 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	2.11
	г. Белореченск – п. Родники
	2,30 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	2.12
	Подъезд к п. Восточный
	2,90 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	2.13
	п. Родники – х. Приречный
	3,10 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	2.14
	г. Белореченск – х. Грушевый
	6,20 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	2.15
	Автомобильная дорога общего пользования  А-160 Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск, категория II
	11,00 км
	Родниковское сельское поселение
	Ф
	Сущ.

	3. Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов

	3.1
	Главная улица 
ул. Центральная
	0,550 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.2
	Ул. Лесная
	1,420 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.3
	Ул. Келермесская
	0,523 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.4
	Ул. Садовая
	1,200 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.5
	Ул. Полевая
	0,610 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.6
	Пер. Узкий
	0,180 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.7
	Пер. Прямой
	0,180 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.8
	Ул. Парковая
	0,350 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.9
	Пер. Школьный
	0,230 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.10
	Ул. Последова
	0,580 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.11
	Ул. Проточная
	0,230 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.12
	Пер. Широкий
	0,120 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.13
	Ул. Ключевая
	0,690 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.14
	Ул. Урожайная
	0,400 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.15
	Пер. Тихий
	0,200 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.16
	Пер. Короткий
	0,160 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.17
	Пер. Кривой 
	0,300 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.18
	Ул. Береговая
	0,732 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.19
	Ул. Новая
	0,790 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.20
	Ул. Яблоневая
	0,620 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.21
	Ул. Ореховая
	0,750 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.22
	Ул. Виноградная
	0,750 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.23
	Пер. Малиновый
	0,200 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.24
	Ул. Грушевая
	0,697 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.25
	Ул. Вишневая
	0,520 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.26
	Ул. Казачья
	0,520 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.27
	Ул. Тополиная Аллея
	0,520 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.28
	Ул. Березовая
	0,494 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.29
	Ул. Шоссейная
	0,580 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.30
	Ул. Озерная
	0,580 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.31
	Ул. Солнечная
	0,530 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.32
	Ул. Свободная
	0,400 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.33
	Ул. Рождественская 
	0,480 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.34
	Ул. Офицерская
	0,550 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.35
	Ул. Российская
	0,380 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.36
	Ул. Благодатная
	1,320 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.37
	Ул. Верхняя
	0,840 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.38
	Ул. Зеленая
	0,400 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.39
	Проезд Промышленный
	0,177 км
	п. Родники
	М
	Сущ.

	3.41
	Ул. Приречная
	0,300 км
	п. Приречный
	М
	Сущ.

	3.42
	Ул. Светлая
	0,500 км
	п. Приречный
	М
	Сущ.

	3.43
	Ул. Терновая
	0,150 км
	п. Приречный
	М
	Сущ.

	3.44
	Ул. Юности
	0,310 км.
	х. Приречный
	М
	Сущ.

	3.46
	Главная улица 
ул. Центральная
	0,710 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.47
	Ул. Полевая
	0,260 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.48
	Ул. Луговая
	0,150 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.49
	Ул. Школьная
	0,470 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.50
	Ул. Комарова
	0,560 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.51
	Ул. Дачная
	0,270 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.52
	Ул. Крестьянская
	0,300 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.53
	Ул. Благовещенская
	0,170 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.54
	Ул. Янтарная
	0,100 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.55
	Ул. Изобильная
	0,100 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.56
	Ул. Южная
	0,150 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.57
	Ул. Приречная
	0,320 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.58
	Ул. Вишневая
	0,380 км
	п. Садовый
	М
	Сущ.

	3.60
	Главная улица 
ул. Свободная
	0,680 км
	п. Восточный
	М
	Сущ.

	3.61
	Ул. Степная
	0,470 км
	п. Восточный
	М
	Сущ.

	3.62
	Ул. Проточная
	0,430 км
	п. Восточный
	М
	Сущ.

	3.63
	Ул. Солнечная
	0,400 км
	п. Восточный
	М
	Сущ.

	3.64
	Ул. Молодежная
	0,710 км
	п. Восточный
	М
	Сущ.

	3.65
	Ул. Спортивная
	0,290 км
	п. Восточный
	М
	Сущ.

	3.66
	Ул. Тракторная
	0,400 км
	п. Восточный
	М
	Сущ.

	3.67
	Ул. Зеленая
	0,350 км
	п. Восточный
	М
	Сущ.

	3.68
	Ул. Парковая
	0,090 км
	п. Восточный
	М
	Сущ.

	3.69
	Ул. Веселая
	0,370 км
	п. Восточный
	М
	Сущ.

	3.70
	Ул. Речная 
	0,868 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.71
	Ул. Лесная
	1,600 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.72
	Пер. Родниковский
	0,300 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.73
	Ул. Мостовая
	0,350 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.74
	Ул. Сиреневая 
	0,150 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.75
	Ул. Рябиновая 
	0,510 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.76
	Ул. Весенняя 
	0,355км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.77
	Ул. Солнечная 
	0,930 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.78
	Ул. Благодатная 
	0,900 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.79
	Ул. Полевая 
	1,100 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.80
	Ул. Подгорная
	0,550 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.81
	Ул. Короткая
	0,187 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.82
	Ул. Журавлиная
	0,190 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.83
	Ул. Сосновая
	0,270 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.84
	Ул. Березовая
	0,233 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.85
	Ул. Ясная
	0,230 км
	х. Грушевый
	М
	Сущ.

	3.87
	Главная улица 
ул. Энгельса
	0,530 км
	п. Степной 
	М
	Сущ.

	3.88
	Ул. Мира
	0,700 км.
	п. Степной
	М
	Сущ.

	3.90
	Ул. Школьная
	0,800 км.
	п. Степной 
	М
	Сущ.

	3.91
	Ул. Спортивная
	0,700 км.
	п. Степной
	М
	Сущ.

	3.92
	Ул. Полевая
	0,550 км.
	п. Степной
	М
	Сущ.

	3.93
	Ул. Набережная
	0,300 км.
	п. Степной
	М
	Сущ.

	3.95
	Ул. МТФ №1 колхоза им. Ленина
	0,150 км.
	п. МТФ №1 колхоза им. Ленина
	М
	Сущ.

	3.96
	Ул. МТФ №2 колхоза им. Ленина
	0,150 км.
	п. МТФ №2 колхоза им. Ленина
	М
	Сущ.

	4. Объекты автомобильного пассажирского транспорта

	4.1
	АЗС 
	
	п. МТФ №2
	
	Сущ.

	4.2
	АГЗС
	
	Родниковское сельское поселение
	
	Сущ.

	4.3
	АЗС 
	
	Родниковское сельское поселение
	
	Сущ.

	4.4
	Станция технического обслуживания
	
	п. Родники
	
	Сущ.

	5. Искусственные дорожные сооружения

	5.1
	Пешеходный мост через реку Келермес
	12х1,5 м.
	ул. Келермесская
	М
	Сущ.

	5.2
	Автомобильный мост 
	6х2 м.
	ул. Парковая
	М
	Сущ.

	5.3
	Автомобильный мост 
	
	ул. Зеленая
	М
	Сущ.


*Примечание 1:     М – объекты местного значения;
 Р - объекты регионального значения;
Ф – объекты федерального значения.
** Примечание 2: Номер на карте транспортной инфраструктуры.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в поселении  - 6,996 км. Общая протяженность существующих дорог, главных улиц, улиц и переулков улично-дорожной сети местного значения в Родниковском сельском поселении составляет – 42,796 км. Всего протяженность местных дорог – 49,792 км.
Общая протяженность существующих улиц и переулков улично-дорожной сети составляет: 
поселок Родники– 29,383 км,
поселок Восточный – 3,510 км, 
поселок Садовый– 3,940 км,
поселок Степной– 4,310 км, 
поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина– 0,150 км,
поселок П. МТФ №2 колхоза им. Ленина– 0,150 км,
хутор Грушевый – 8,723 км, 
хутор Подгорный – 0,00 км, 
хутор Приречный – 1,260 км. 
Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения в поселении  - 27,970 км., федерального – 11,00 км. Всего протяженность объектов автомобильного транспорта в поселении составляет 88,762 км.

[bookmark: _Toc190442715]2.1.6.5 Трубопроводный транспорт
По территории Родниковского сельского поселения проходят магистральные и подводящие газопроводы высокого давления регионального значения, это - «Газопровод-отвод к АГРС «Гарда» от газопровода «Майкоп-Самурская» до г.Белореченск» Ду159 (1,282 км), «Газопровод-отвод к ОАО «ЕвроХим-БМУ» и ГРС Долгогусевская» Ду159 (16,78 км), а также магистральный нефтепровод регионального значения «Тихорецк – Туапсе»» Ду500 (9,92 км) и строящийся нефтепровод «Тихорецк – Туапсе-2», участок Тихорецк – Заречье».
Перечень магистральных линий и объектов трубопроводного транспорта приведен в таблице.

Действующие объекты магистральных нефтепроводов
Таблица 18
	№ на карте
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местоположение
	Значе-ние*
	Статус объекта

	16. Объекты трубопроводного транспорта

	16.1
	Магистральный нефтепровод «Тихорецк – Туапсе»
	Ду500 
9,92 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	16.2
	Магистральный нефтепровод «Тихорецк – Туапсе-2». Участок Тихорецк – Заречье»
	11,90 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Строящ.

	16.3
	Газопровод-отвод к АГРС «Гарда» от газопровода-отвода к ОАО «ЕвроХим-БМУ» и ГРС Долгогусевская
	Д 159 мм,
1,282 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	16.4
	Газопровод-отвод к ОАО «ЕвроХим-БМУ» и ГРС Долгогусевская
	d=426 мм,
16,78км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.

	16.5
	«Камера пуска СОД, резервная нитка р. Белая 134 км»
	
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Сущ.


*Примечание:      Р - объекты регионального значения.
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Таблица 19
	Категория земель
	Площадь, га

	Всего земель в границах муниципального образования Родниковское сельское поселение, в т.ч.
	16812,28

	1.Земли населенных пунктов 
	2202,74

	1.1. поселок Родники
	663,36

	1.2. поселок Восточный
	238,04

	1.3. поселок Садовый
	378,26

	1.4. поселок Степной
	347,95

	1.5. поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина
	66,81

	1.6. поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина
	34,94

	1.7. хутор Грушевый
	221,94

	1.8. хутор Подгорный
	72,61

	1.9. хутор Приречный
	178,83

	2. Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:
	12251,64

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	1090,35

	4. Поверхностные водные объекты (земли водного фонда)
	59,62

	5.Земли особо охраняемых территорий
	10,72

	6. Земли лесного фонда
	1197,21



Баланс современного использования функциональных зон поселения
Таблица 20
	№ пп
	Функциональная зона, территория
	Площадь земель, га

	
	Общая площадь земель поселения в установленных границах, всего:
	16812,28

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	554,74

	1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	532,21

	1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный)
	22,53

	2.
	Общественно-деловая зона
	21,74

	2.1
	Зона специализированной общественной застройки, в том числе:
	19,17

	
	Зона дошкольных образовательных организаций
	2,86

	
	Зона общеобразовательных организаций
	9,23

	
	Зона объектов культуры и искусства
	2,53

	
	Зона объектов здравоохранения
	0,62

	
	Зона объектов физической культуры и массового спорта
	3,93

	2.2
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	2,57

	3.
	Производственная зона
	386,61

	4.
	Коммунально-складская зона
	2,85

	5.
	Зона инженерной инфраструктуры
	47,48

	6.
	Зона транспортной инфраструктуры
	443,24

	6.1
	Зона улично-дорожной сети
	264,53

	6.2
	Зона объектов автомобильного транспорта
	45,55

	6.3
	Зона объектов железнодорожного транспорта
	133,16

	7.
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:
	13977,77

	7.1
	Зона сельскохозяйственных угодий
	11703,07

	7.2
	Зона сельскохозяйственного использования в границах нас. пунктов
	1005,55

	7.3
	Производственная зона сельскохозяйственных
предприятий
	514,55

	7.4
	Зоны сельскохозяйственного использования за границами населенных пунктов (использующиеся в сельхозпроизводстве ИП, КФХ, ЛПХ)
	708,50

	7.5
	Зона садоводства и огородничества
	46,10

	8.
	Рекреационная зона 
	26,14

	8.1
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	8,92

	8.2
	Лесопарковая зона
	11,04

	8.3
	Зона рекреационного назначения
	1,42

	8.2
	Зона отдыха
	4,76

	9.
	Зона специального назначения
	94,88

	9.1
	Зона кладбищ
	3,20

	9.2
	Зона складирования и захоронения отходов
	35,24

	9.3
	Зона озелененных территорий специального назначения
	56,44

	10.
	Зоны иного назначения, в том числе:
	59,62

	10.1
	Поверхностные водные объекты
	59,62

	11.
	Зона лесов 
	1197,21
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На расчетный срок генеральным планом развитие селитебных, производственных, общественно-деловых и рекреационных зон предусмотрено на территориях, требующих наименее емкие капиталовложения в инженерную подготовку, максимально приближенных к освоенным территориям и свободных от лесов и прочих обременений. 
Данным проектом предусмотрены мероприятия по рациональному формированию планировочной и пространственной структур планируемой территории  путем ее функционального зонирования с учетом территориальных особенностей и планировочных ограничений.
В целом планируемая организация территории предусматривает структурирование сложившихся территориальных зон и органичное их продолжение путем освоения свободных территорий.
Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.
Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.
Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Транспортный каркас проектируемой территории представлен  железнодорожной линией общего пользования Белореченская—Кривенковская Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» с ответвлением на Ходжох (Майкоп), автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск», проходящими в центральной части Родниковского поселения в направлении «запад – восток» и север-юг соответственно, автодорогами регионального подчинения г. Белореченск – п. Родники, г. Белореченск – ст-ца Ханская, г.Белореченск – п. Нижневеденеевский, Белореченск-Гиагинская, г. Белореченск - х. Грушевый, п. Родники – х. Приречный, г. Белореченск – х. Грушевый, подъезд к п. Восточный.
По данным транспортным артериям в настоящее время происходит львиная доля всех грузо- и пассажироперевозок района, осуществляется связь районного центра с соседними муниципальными образованиями и краевым центром.
Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с ландшафтными, гидрологическми и другими особенностями местности. Исторически осваивались более удобные и пригодные для жизнедеятельности участки территории: с наличием постоянного водотока, возле крупных поселений, на более плодородных или пригодных к освоению землях. Немаловажную роль в развитии территорий населенных пунктов также играли исторически сложившиеся транспортные пути сообщения. 
Общие принципы территориально-планировочной организации всех населенных пунктов проектируемого поселения следующие.
В основу планировочного решения населенных пунктов Родниковского поселения положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.
Развитие населенных пунктов осуществляется в рамках существующих границ, определенных ранее утвержденной редакцией генерального плана, но подверженных редактированию для устранения пересечений земельных участков, которые числятся на учете в базе ЕГРН.
Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.
Проектируемая жилая застройка представлена преимущественно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения, она занимает свободные от застройки земельные участки в границах населенного пункта, в центре поселения получает свое развитие зона многоквартирной малоэтажной застройки.
Для жилой и общественно-деловой застройки, расположенной в пределах водоохранных зон и прибрежных полос, санитарных разрывов и охранных зон от линейных инженерных сооружений, защитных и  охранных зонах памятников историко-культурного наследия и других зонах планировочных ограничений, установлены зоны, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами. Более подробно этот вопрос отражен в разделе настоящей пояснительной записки «Зоны с особыми условиями использования территории».
Что касается застройки в зоне санитарного разрыва от федеральной и региональных автодорог: для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – озеленение уличного пространства специальными породами деревьев и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом. Эффективно также применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. 
К мероприятиям по организации благоприятных условий проживания населения относятся также развитие и совершенствование транспортных связей и качества дорожных покрытий, организация и озеленение санитарно-защитных зон, формирование благоприятной окружающей среды сельского поселения путем ландшафтной организации территорий, создания системы зеленых насаждений населенных пунктов, а также полное обеспечение населения инженерным оборудованием. 
В связи с недостаточным уровнем обеспеченности населенных пунктов объектами обслуживания зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка и т.д., это касается планируемых жилых образований.
Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение объектов малого бизнеса: магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания - в существующей застройке по всей территории населенных пунктов.
Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса согласно санитарной классификации СанПиН необходимо закрывать. Но, учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных мощностей и рабочих мест, проектом предлагается сохранение при условии выполнения ряда мероприятий:
· создание санитарно-защитных зон по периметру территорий,
· необходимость создания предприятиями  мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;
· возможно сокращение части территории предприятий от основной производственной деятельности с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.
Детально мероприятия в области архитектурно-планировочной организации населенных пунктов Родниковского сельского поселения сводятся к следующему.
Исходя из совокупности расселенчесих факторов, наиболее развитыми оказались населенные пункты, расположенные возле города Белореченск (п. Родники, п. Садовый). 
Поселок Родники
Для организации безопасного въезда в центр поселения поселок Родники по улице Норильской с федеральной трассы  генеральным планом предлагается организовать безопасный переезд через железную дорогу. 
Улица Норильская сохраняет свое значение главной улицы поселка на перспективу. Неподалеку от вьезда располагается главный общественный центр поселка.  Проектом его предлагается реконструировать в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий, расширения сети предприятий общественного питания и торговли, в том числе летнего, а также пунктов бытового обслуживания. 
Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом запроектированы  общественные центры в юго-западной и юго-восточной частях поселка. В центре населенного пункта вокруг водного зеркала озер, образованных рекой Келермес, предусмотрено размещение спортивно-оздоровительного центра и стадиона.  Для расширения структуры обслуживания согласно выполненному расчету в объектах обслуживания на перспективу в проектируемых центрах обслуживания необходимо строительство ряда объектов.
Ввиду бурного развития жилищного строительства в поселке Родники за последние 10 лет проектом предусмотрено размещение социально значимых объектов обслуживания: двух средних общеобразовательных школ, пяти детских садов, школы дополнительного образования детей, культурного центра с кинотеатром и музеем, стадиона, спортивно-оздоровительного центра, несколько комплексов спортивно-оздоровительных площадок.  
В состав всех общественных центров входят зоны отдыха и озелененных территорий общего  пользования, это благоустраиваемый существующий сквер, проектируемые скверы в зоне проектируемых общественных центров, лесопарк, базы отдыха, озеленение прибрежной защитной полосы  вдоль реки Келермес и его притоков.
Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием. 
На расчетный срок генерального плана проектируемая жилая застройка предусмотрена в восточном и южном направлении от сложившейся селитебной зоны и представлена преимущественно индивидуальной с приусадебными участками (в основном на уже отведенных участках), блокированной двухквартирной и секционной малоэтажной жилой застройкой. Структура отведенных на кдастровой базе под застройку территорий в большой степени хаотична, с тупиковыми улицами зачастую очень узкими, без резервирования территорий под объекты обслуживания, зоны отдыха и спорта. Поэтому проектируемые центры обслуживания в данном проекте внесения изменений в генеральный план отнесены ближе к окраинам на свободные участки.
Поселок Садовый
Проектом предлагается размещение общественного центра обслуживания с необходимым по расчету составом обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, отделение почтовой связи, пункты бытового обслуживания, аптека, сквер, спортивные площадки на свободной от застройки территории. Планируемые социально значимые объекты местного значения, это: три детских сада, средняя общеобразовательная школа, спортивно-оздоровительные площадки, скверы. 
Развитие жилой застройки на первую очередь предусмотрено в существующих границах населенного пункта в северном направлении, на расчетный срок зарезервированы территории в юго-западном направлении от существующей застройки. 
Предприятия среди жилой застройки сохраняются, необходимо выполнить мероприятия по организации СЗЗ. Проектом предусмотрены территории для развития производственных предприятий по добыче и переработке гравия и песка в северном направлении от  поселка.
Поселок Восточный
Развитие поселка Восточный предусмотрено в северо-западном направлении вдоль автодороги регионального значения подъезд к п. Восточный и на участке между федеральной автодорогой и железной дорогой. Из объектов обслуживания проектом рекомендуется размещение общественного центра в составе: магазины, отделение связи, банка, бытового обслуживания, аптека, сквер. Благоустройству подлежит существующее футбольное поле. Около пруда сохраняется база отдыха.
Производственная зона сформирована на базе существующих полевого стана и зернотока, реконструируемой молочно-товарной фермы к юго-востоку от существующей застройки. Возможно размещение новых предприятий 4-5 класса на зарезервированных в этих целях территориях, вдоль федеральной автомагистрали – объектов дорожного сервиса.
Поселок Степной
В связи с развитой сетью объектов обслуживания поселка к проектируемым мероприятиям относятся в первую очередь инженерная подготовка территории, благоустройство центральной части населенного пункта и создание зеленой зоны отдыха в проектируемом сквере с организацией спортивных площадок и мест тихого отдыха. На свободной от застройки территории предлагается размещение общественного центра обслуживания с необходимым по расчету составом обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания, аптека, отделение банка, кафе. Планируемые социально значимые объекты местного значения, это: детский сад, спортивный комплекс, скверы.
Мероприятия по организации территориальной структуры поселка – это резервирование не занятых застройкой земельных участков в южном направлении для размещения индивидуальных домов на первую очередь, расчетный срок и на далекую перспективу; сохранение (реконструкция) и усовершенствование технологии сельскохозяйственных предприятий производственной зоны на севере поселка для соблюдения нормативных размеров СЗЗ, развитие производственного блока на юге поселка вдоль трассы Белореченск-Гиагинская, создание развитой инфраструктуры инженерного обеспечения.
На южной окраине поселка сохраняется пожарное депо на 2 автомашины, обслуживающее также прилежащие населенные пункты: п. Садовый и МТФ №1 колхоза им. Ленина.
Поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина
Все население поселка проживает в домах барачного типа, которые генеральным планом рекомендуется постепенно по мере амортизации заменить на малоэтажную секционную жилую застройку и застройку блокированного типа. На расчетный срок предусмотрена территория для размещения индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.
Планируемые социально значимые объекты местного значения, это: сквер.
К северу от проектируемой жилой застройки сохранены существующие предприятия и предусмотрена территория для размещения новых предприятий 3-5 класса, а вдоль федеральной автодороги - для объектов дорожного сервиса.
Поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина
Существующая жилая застройка поселка МТФ №2 представлена одним кварталом, к северо-востоку от которого до охранной зоны газопровода-отвода к ОАО «Еврохим-БМУ» отведена территория для проектируемой индивидуальной жилой застройки. 
В юго-восточном и северо-западном направлениях от жилой застройки в проектных границах до планировочных ограничений: федеральной автомагистрали, полосы отвода железной дороги и охранной зоны газопровода – предусмотрено развитие производственной зоны. Вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» отведена полоса для размещения объектов дорожного сервиса.
Хутора Подгорный и Грушевый
Хутора Подгорный и Грушевый территориально представляют собой единый жилой массив и имеют одну общую улицу. 
Развитие х. Подгорного предусмотрено в существующих границах: в юго-западном направлении – жилой застройки с общественным центром и сквером, рассчитанными на обслуживание населения в том числе и хутора Грушевый, в западном направлении – производственной зоны. 
Развитие жилой застройки х. Грушевого предусмотрено проектом в западном и юго-западном направлениях. Отведена территория на западной окраине хутора для развития производственной зоны.
Вдоль въездной дороги в хутора проектом предусмотрены территории для размещения сквера со спортивными площадками, детского сада, общественного центра с необходимыми объектами обслуживания населения. Планируемые социально значимые объекты местного значения, это: детский сад, средняя школа, клуб, спортивно-оздоровительные площадки и скверы в х. Подгорном.
На землях населенного пункта х. Грушевый расположено кладбище, которое подлежит закрытию.
Хутор Приречный
В хуторе Приречный в настоящее время объекты обслуживания отсутствуют.
В настоящее время разрабатывается документация по планировке территории жилого микрорайона на 2-2,5 тыс. жителей, поэтому генеральным планом согласно ее проектным решениям зарезервирована территория для размещения развитого центра обслуживания, состоящего из средней общеобразовательной школы, детского сада, ФАП, спортивного центра в виде закрытого комплекса и открытых спортивных сооружений, объектов торговли и бытового обслуживания населения. В составе рекреационной зоны планируется размещение  парка культуры и отдыха, бульвара, проходящего вдоль всей линии застройки, сквера, бульваров-лесопарков вдоль регинальных автодорог, базы отдыха. Планируется строительство церкви рядом с сохраняемым музеефицированным объектом археологии  - раскопками Храма Святого Георгия .
Развитие жилой застройки предусмотрено в юго-восточном, северо-восточном  и юго-западном направлении. Производственная зона сохраняется в северном, северо-восточном и восточном направлениях вплоть до автодороги г. Белореченск – ст. Ханская. 
Выполнена актуализация проекта генерального плана Родниковского сельского поселения Белореченского района на основе утвержденных материалов Схемы территориального планирования Краснодарского края и Схемы территориального планирования Российской Федерации, приведение проекта к нормативам в проектировании генеральных планов по состоянию на апрель 2024 года, включая приказ Минэкономразвития России от 9 января 2018 года N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793 с учетом изменений и дополнений. 

[bookmark: _Toc190442719][bookmark: _Toc268438876][bookmark: _Toc268439184][bookmark: _Toc278305309]2.2.2. Функциональное зонирование. Характеристика и параметры функциональных зон

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Родниковского  сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.
Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны. 
Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.
Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.
Задачами функционального зонирования территории являются:
· определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;
· привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;
· разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.
Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.
Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:
· введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;
· приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;
· выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории
· - подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон.
Основаниями для проведения функционального зонирования являются:
· комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;
· экономические предпосылки развития территории;
· проектная планировочная организация территории муниципального образования.
Виды и состав функциональных зон устанавливаются в соотсветствии со ст. 35 Градостроительного кодекса РФ. 
Проектом предусматривается функциональное зонирование территории Родниковского поселения на следующие виды зон:
· Жилые зоны;
· Общественно-деловые зоны;
· Производственные зоны;
· Зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
· Зоны сельскохозяйственного использования;
· Зоны рекреационногоназначения;
· Зоны специального назначения.
С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.
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Жилые зоны Родниковского поселения предназначены для преимущественного размещения жилищного фонда и включают следующие основные типы застройки:
1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).
Для освоения на расчетный срок и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны.
Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.
В качестве площадок для жилищного строительства рассматриваются территории свободные от застройки, экологически благополучные, расположенные вблизи существующих жилых массивов и транспортных связей. Рекомендуемая плотность жилых зон зависит от этажности и сейсмичности, предельная максимальная плотность должна составлять не более 200 чел/га.
В составе жилой зоны генпланом выделены подзоны: 
- зона низкоплотной усадебной жилой застройки (10-25 чел. / га);
- зона среднеплотной жилой застройки (130-170 чел. / га).
Зона среднеплотной жилой застройки представлена в п. Родники.

Параметры жилой зоны.
Таблица 21
	№пп
	Вид жилой зоны
	Существующий
показатель, га
	Проектируемый, га
	Всего на расчетный срок, га

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	532,21
	290,20
	822,41

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	22,53
	3,57
	26,10

	
	ВСЕГО
	554,74
	293,77
	848,51
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Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.
В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).
Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития поселения. Генеральным планом на расчетный период предусматривается развитие зон общественно-делового назначения путем размещения общественных подцентров на территориях населенных пунктов поселения.

Параметры общественно-деловой зоны.
Таблица 22
	№ пп
	Вид зоны
	Существующий
показатель, га
	Проектируемый, га
	Всего на расчетный срок, га

	2.1
	Зона специализированной общественной застройки, в том числе:
	19,17
	13,80
	32,97

	
	Зона дошкольных образовательных организаций
	2,86
	3,50
	6,36

	
	Зона общеобразовательных организаций
	9,23
	3,65
	12,88

	
	Зона объектов культуры и искусства
	2,53
	2,01
	4,54

	
	Зона объектов здравоохранения
	0,62
	0,62
	0,62

	
	Зона объектов физической культуры и массового спорта
	3,93
	4,64
	8,57

	2.2
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	2,57
	7,66
	10,23

	
	ВСЕГО
	21,74
	18,99
	43,20
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Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:
1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли;
2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
3) иные виды производственной инфраструктуры.
В составе данных зон генеральным планом  выделены подзоны:
· зона размещения производственных объектов;
· объектов агропромышленного комплекса;
· объектов коммунально-складского назначения.
Зона производственного и коммунально-складского назначения предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани, пожарные депо и т.д.). 
На территории производственных зон в проектных границах населенных пунктов поселения разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 3-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.
Производственная зона поселка Родники получила свое развитие к юго-западу от населенного пункта за автодорогой Белореченск – Ханская вдоль дороги на х. Приречный, а также частично в его проектных границах. Функции проектируемых территорий производственной зоны определяются местными органами власти – проектом оговаривается только допустимый класс согласно санитарной классификации. В проектных границах п. Родники возможно размещение предприятий IV-V класса, а в юго-западной промзоне класс предприятий не ограничен и зависит от расположения конкретного участка.
Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.
При размещении предприятий в производственной зоне проектом учитывается класс вредности и специфика производства.
К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.
При размещении конкретных объектов в данной функциональной зоне необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Параметры производственных зон.
Таблица 23
	№пп
	Вид зоны
	Существующий
показатель, га
	Проектируемый, га
	Всего на расчетный срок, га

	1
	Производственная зона
	386,61
	723,92
	1110,53

	2
	Коммунально-складская зона
	2,85
	-
	2,85

	
	ВСЕГО
	389,46
	723,92
	1113,38
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Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.
Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.
Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.
Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.
Зоны транспортной инфраструктуры подразделяется на следующие виды:
· Зона объектов автомобильного транспорта;
· Зона объектов железнодорожного транспорта;
· Зона объектов воздушного транспорта;
· Зона объектов трубопроводного транспорта;
· Зона транспортной инфраструктуры иных видов;
· Зона улично-дорожной сети.
Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями и охранными зонами.
Зоны инженерной инфраструктуры подразделяется на следующие виды:
· Зона объектов водоснабжения
·  Зона объектов водоотведения;
· Зона объектов теплоснабжения;
· Зона объектов газоснабжения;
· Зона объектов электроснабжения;
· Зона объектов связи;
· Зона инженерной инфраструктуры иных видов.
Зона инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:
· Водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы), охранные зоны I, II, Ш пояса;
· Водоотведения (очистные сооружения); 
· Газоснабжения (газопроводы высокого и среднего давления, АГРС, ГРС, ГРП, ШГРП).
· Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);
· Связи (АТС, линии связи);
· Теплоснабжения (котельные, ЦТП).
Зона объектов воздушного транспорта и транспортной инфраструктуры иных видов в поселении отсутствует.

Параметры зон инженерной и транспортной инфраструктур.
Таблица 24
	№пп
	Вид зоны
	Существующий
показатель, га
	Проектируе-мый, га
	Всего на расчетный срок, га

	1
	Зона инженерной инфраструктуры
	47,48
	-1,16
	46,32

	2
	Зона транспортной инфраструктуры
	443,24
	59,76
	503,00

	
	ВСЕГО
	490,72
	58,60
	549,32
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В пределах поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, пастбищами, залежами и т.п., относящиеся к зоне сельскохозяйственного использования. Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).
Зоны сельскохозяйственного использования подразделяются на следующие виды:
· Зоны сельскохозяйственных угодий;
· Зоны садоводства и огородничества;
· Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий;
· Иные зоны сельскохозяйственного назначения.
Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.
Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.
Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.
Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Параметры зон сельскохозяйственного использования.
Таблица 25
	№пп
	Вид зоны
	Существующий
показатель, га
	Проектируе-мый, га
	Всего на расчетный срок, га

	1
	Зона сельскохозяйственных угодий
	11703,07
	-577,87
	11117,89

	2
	Зона сельскохозяйственного использования  (в границах нас. пунктов)
	1005,55
	-693,40
	312,15

	3
	Производственная зона сельскохозяйственных
предприятий
	514,55
	101,98
	616,53

	4
	Зоны сельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов
(использующиеся в сельхозпроизводстве ИП, КФХ, ЛПХ)
	708,50
	56,30
	764,80

	5
	Зона садоводства и огородничества
	46,10
	-46,10
	0

	
	ВСЕГО
	13977,77
	-1166,40
	12811,37
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В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, туризма, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.
В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:
· зона общественных пространств и озелененных территорий общего пользования;
· зона лесопарковая;
· зона размещения объектов отдыха и туризма;
· зона рекреационного назначения.
Зона общественных пространств и озелененных территорий общего  пользования занимает свободные от транспорта территории, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения, а также озелененные территории вдоль водных артерий. 
Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих и проектируемых плоскостных объектов (площадок, стадионов). Проектом предусмотрена организация спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в п. Родники, Садовый и Степной, а также спортивных площадок практически во всех населенных пунктах.
Параметры зон рекреационного назначения.
Таблица 26
	№пп
	Вид зоны
	Существующий
показатель, га
	Проектируемый, га
	Всего на расчетный срок, га

	1
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	8,92
	9,42
	18,34

	2
	Лесопарковая зона
	11,04
	-
	11,04

	3
	Зона рекреационного назначения
	1,42
	43,04
	44,46

	4
	Зона отдыха
	4,76
	10,96
	15,72

	
	ВСЕГО
	26,14
	63,42
	89,56



Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).
Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.
Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:
-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:
-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.
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В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.
Зона специального назначения подразделяется на следующие виды:
· Зона кладбищ;
· Зона складирования и захоронения отходов;
· Зона озелененных территорий специального назначения.
В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:
· зона размещения кладбища традиционного захоронения;
· санитарно-защитная зона (зона озелененных территорий специального назначения).
В границах Родниковского  сельского поселения расположены 2 кладбища:в п. Подгорный и х. Грушевый.
В настоящее время захоронения производятся на новом городском кладбище города Белореченска на территории Южненского сельского поселения, на расчетный срок генеральным планом предусмотрено использование этого же калдбища для захоронений. 
Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.
Существующий полигон твердых коммунальных отходов (закрытый) расположен в северо-западной части Родниковского сельского поселения – уже в настоящее время ее ресурсы исчерпаны и дальнейшая эксплуатация затруднена. Его территория в настоящее время рекультивируется с дальнейшим использованием для сельскохозяйственного использования. 
В настоящее функционирует полигон твердых коммунальных отходов в 4 км к востоку от территории существующего. Данный проект находится в стадии реализации. Его полное наименование: межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в Белореченском районе Краснодарского края для обслуживания Апшеронского, Туапсинского, Белореченского районов и г. Горячий Ключ, г. Сочи.

		Параметры зон специального назначения.
Таблица 27
	№пп
	Вид зоны
	Существующий
показатель, га
	Проектируемый, га
	Всего на расчетный срок, га

	1
	Зона кладбищ
	3,20
	-
	3,20

	2
	Зона складирования и захоронения отходов
	35,24
	-4,35
	30,89

	3
	Зона озелененных территорий специального назначения
	56,44
	19,58
	76,02

	
	ВСЕГО
	94,88
	15,23
	110,11
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В состав зон режимных территорий входят существующие и планируемые территории, предназначенные для размещения военных объектов.
Зона режимных территорий определена для строительства и эксплуатации объектов обороны и безопасности. В настоящем генеральном плане имеет место существующая зона режимных территорий. Порядок использования территорий указанной зоны определяется действующим законодательством Российской Федерации. 
В границах Родниковского сельского поселения зона режимных территорий отсутствует.
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В целях защиты особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или поселения с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Существующие функциональные зоны ООПТ на территории Родниковского поселения отсутствуют.

Иные виды функциональных зон в генеральном плане Родниковского  сельского   поселения   отсутствуют.
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Распределение земель Родниковского сельского поселения по категориям в сравнении с существующим положением
Таблица 28
	Категория земель
	Существующее положение, га
	На расчетный срок, га

	Общая площадь земель Родниковского сельского поселения, в т.ч.:
	16812,28
	16812,28

	1. Земли населенных пунктов,
в том числе
	2202,74
	2202,74

	1.1. п. Родники
	663,36
	663,36

	1.2. п. Восточный
	238,04
	238,04

	1.3. п. Садовый
	378,26
	378,26

	1.4. п. Степной
	347,95
	347,95

	1.5. п. МТФ №1 колхоза им. Ленина
	66,81
	66,81

	1.6. п. МТФ №2 колхоза им. Ленина
	34,94
	34,94

	1.7. х. Приречный
	178,83
	178,83

	1.8. х. Подгорный
	72,61
	72,61

	1.9. х. Грушевый
	221,94
	221,94

	2. Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе
	12251,64
	12245,44

	3.Земли лесного фонда
	1197,21
	1197,21

	4. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	1090,35
	1096,55

	5. Земли особо охраняемых территорий и объектов
	10,72
	10,72

	6. Поверхностные водные объекты (земли водного фонда)
	59,62
	59,62



Баланс планируемых функциональных зон
Таблица 29
	№ пп
	Функциональная зона, территория
	Площадь земель, га

	
	Общая площадь земель поселения в установленных границах, всего:
	16812,28

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	848,51

	1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	822,41

	1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный)
	26,10

	2.
	Общественно-деловая зона
	43,20

	2.1
	Зона специализированной общественной застройки, в том числе:
	32,97

	
	Зона дошкольных образовательных организаций
	6,36

	
	Зона общеобразовательных организаций
	12,88

	
	Зона объектов культуры и искусства
	4,54

	
	Зона объектов здравоохранения
	0,62

	
	Зона объектов физической культуры и массового спорта
	8,57

	2.2
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	10,23

	3.
	Производственная зона
	1110,53

	4.
	Коммунально-складская зона
	2,85

	5.
	Зона инженерной инфраструктуры
	46,32

	6.
	Зона транспортной инфраструктуры
	503,00

	6.1
	Зона улично-дорожной сети
	309,85

	6.2
	Зона объектов автомобильного транспорта
	59,99

	6.3
	Зона объектов железнодорожного транспорта
	133,16

	7.
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:
	12811,37

	7.1
	Зона сельскохозяйственных угодий
	11117,89

	7.2
	Зона сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов
	312,15

	7.3
	Производственная зона сельскохозяйственных
предприятий
	616,53

	7.4
	Зоны сельскохозяйственного использования за границами населенных пунктов (использующиеся в сельхозпроизводстве ИП, КФХ, ЛПХ)
	764,80

	8.
	Рекреационная зона 
	89,56

	8.1
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	18,34

	8.2
	Лесопарковая зона
	11,04

	8.3
	Зона рекреационного назначения
	44,46

	8.4
	Зона отдыха
	15,72

	9.
	Зона специального назначения
	110,11

	9.1
	Зона кладбищ
	3,20

	9.2
	Зона складирования и захоронения отходов
	30,89

	9.3
	Зона озелененных территорий специального назначения
	76,02

	10.
	Зоны иного назначения, в том числе:
	59,62

	10.1
	Поверхностные водные объекты
	59,62

	11.
	Зона лесов 
	1197,21
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Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы, решения геополитических проблем и т.д.
Оценка демографического Родниковского сельского поселения на перспективу произведена на основании аналитических данных об изменениях демографических характеристик за последние годы с учетом принимаемых гипотез относительно их динамики в будущем. 
Целью прогноза является определение численности и структурного состава населения через 20 лет.
На территории Родниковского поселения по данным статистического учета на  1 января 2023 года проживало 8398 человек постоянного населения, в том числе:
Таблица 30
	№ пп
	Населенный пункт
	Население, чел.

	1
	поселок Родники*
	5075

	2
	поселок Восточный
	593

	3
	хутор Грушевый
	689

	4
	поселок МТФ № 1  колхоза им. Ленина
	130

	5
	поселок МТФ № 2  колхоза им. Ленина
	51

	6
	хутор Подгорный
	283

	7
	хутор Приречный  
	140

	8
	поселок Садовый 
	437

	9
	поселок Степной 
	950

	
	Всего
	8348



В общей численности населения Белореченского муниципального района сельское поселение занимает 7,85 %.
Общая динамика населения в последние годы имеет положительный вектор изменения: с 2009 года население рассматриваемой территории увеличивается стабильно на около 145 человек в год или на 13,4 %, хотя в некоторые годы имеет место отрицательное сальдо между числом деторождений и количеством смертей. Однако, следует отметить достаточно высокий уровень прироста, среднее значение которого за последние годы повысилось. 
Положительное значение на формирование демографического потенциала территории оказывает миграционный фактор. Особенно высокие интенсивности миграции наблюдаются в поселках Родники и Садовый. 
Но решающим фактором стабильного естественного и миграционного прироста населения является близость к районному центру городу Белореченск. Наряду с Южненским поселением Родниковское сельское поселение является пригородом, входящим в Белоореченскую агломерацию, к тому же собственно город не имеет территориальных резервов для развития. 
В последние годы на территории поселка Родники активно разрабатывалась документация по планировке территории усадебной индивидуальной застройки, выделялись и осваивались участки для малоэтажного многоквартирного строительства.
Как следствие демографических изменений на протяжении последних десятилетий: сдвигов в характере рождаемости и смертности и их соотношении, наблюдается трансформация возрастной структуры населения в пользу старших возрастов. 
Такого вида соотношение возрастных групп в большей степени присуще регрессивным типам возрастных структур населения и характеризуют очень высокий уровень его демографической старости. 
Но в целом с учетом того обстоятельства, что в микрорайонах новой застройки дома приобретает активная, молодая часть населения, возрастная структура населения будет изменяться с сторону более молодого населения.
За последнее десятилетие динамика численности колебалась в обоих направлениях и выглядит следующим образом.

Численность населения Родниковского о сельского поселения
Таблица 31
	год
	2011
	2012
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2023

	Численность населения, чел.
	6517
	6665
	7055
	7311
	7544
	7724
	7885
	8031
	8033
	8645
	8348



В половой структуре поселения прослеживается превосходство доли женского населения. Рост половой диспропорции негативно отражается на ряде других показателей демографической ситуации в поселении, в частности, воспроизводстве населения, его возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и др.
Для оценки численности и структуры населения на перспективу в качестве базового рассматривается «средний» вариант прогноза, при котором интенсивность основных параметров демографического воспроизводства изменяется умеренными темпами.
Принимаемый сценарий демографического развития исходит из предложения о том, что социально-экономическая ситуация будет постепенно улучшаться, а демографическая и миграционная политика при этом существенно не изменятся.
Общие тенденции миграционных потоков и демографической структуры населения Родниковского сельского поселения в последнее десятилетие в целом сохраняются. Поселение сохраняет свою привлекательность для проживания как для жителей Краснодарского края, так и для мигрантов из других регионов. 
С учетом заселения имеющихся территориальных резервов, а также планируемых микрорайонов и кварталов в населенных пунктах, положительной динамки населения прогнозные параметры численности населения на расчетный срок принимаются следующие. Ожидаемая численность населения на расчетный срок генерального плана к 2044 году составит:
Таблица 32
	№ пп
	Населенный пункт
	Население, чел.

	1
	поселок Родники*
	9923

	2
	поселок Восточный
	593

	3
	хутор Грушевый
	1481

	4
	поселок МТФ № 1  колхоза им. Ленина
	130

	5
	поселок МТФ № 2  колхоза им. Ленина
	51

	6
	хутор Подгорный
	560

	7
	хутор Приречный  
	2981

	8
	поселок Садовый 
	2869

	9
	поселок Степной 
	1468

	
	Всего
	20056




Планируемая демографическая структура населения на расчетный срок
(по возрастному признаку)
Таблица 33
	Единица измерения
	Половозрастные группы населения

	
	от 0 до 7 лет
	от 7 до 16 лет
	Итого населения моложе трудоспособного возраста
	женщины от 16 до 55 лет
	мужчины от 16 до 60 лет
	Итого трудоспособного населения
	женщины старше 55 лет
	мужчины старше 60 лет
	Итого населения старше трудоспособного возраста

	Расчетный срок (2044 год)

	человек
	2004
	2369
	4372
	5752
	5279
	11031
	2700
	1953
	4653

	% от общей численности
	9,99
	11,81
	21,80
	28,68
	26,32
	55,00
	13,46
	9,74
	23,20



Высокие показатели миграционного прироста могут быть достигнуты при:
- создании благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов предприятий, расширения действующих и создания новых производств, что позволит создать новые рабочие места; 
- развития рынка жилья;
- создание условия для возвращения молодежи после обучения на работу на предприятия.
Таким образом, перспективная численность населения на расчетный срок до 2044 года составит 20056 человек. Общий прирост ожидается в 11658 человек.
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Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья.
Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.
В составе жилой зоны имеются подзоны: 
- зона низкоплотной усадебной жилой застройки (20-40 чел. / га);
- зона среднеплотной жилой застройки (130-170 чел. / га).
Зона плотной застройки отсутствует.
Зона среднеплотной жилой застройки представлена в п. Родники.
Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. 
По состоянию на 2010 год площадь жилого фонда составляла 122,5 тыс. м2 . С учетом ежегодного ввода жилья по состоянию на 2023 год жилой фонд составлял ориентировочно 137,73 тыс. м2 . Существующая средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя в среднем по поселению составляет 16,40 м2, что ниже средней обеспеченности сельского населения по Белореченскому району - 19,5 м2/чел.
В Родниковском сельском поселении для размещения нового жилищного строительства предусмотрены территории общей емкостью порядка 323,50  га для индивидуального строительства и 4,80  га–под многоквартирную застройку, в т.ч.:
- пос. Родники – 126,20 га и 4,60 –под многоквартирную застройку;
- пос. Восточный – 0 га;
- х. Грушевый – 24,00 га
- пос. МТФ № 1 колхоза им. Ленина – 0 га;
- пос. МТФ № 2 колхоза им. Ленина –   0 га;
- х. Подгорный – 8,40 га;
- х. Приречный – 86,10 га;
- пос. Садовый – 63,10 га и 0,20 –под многоквартирную застройку;
- пос. Степной – 15,70 га.
Селитебная территория населенного пункта предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования.
Расчет резервных территорий населенных пунктов Родниковского сельского поселения производился при условии сохранения тенденций роста численности населения, среднего коэффициента семейности  3 человека и сохранении предельных размеров земельных участков для индивидуального жилищного строительства на расчетный срок до 2044 года.
Поскольку освоение территорий новой жилой застройки намечается домами усадебного типа, численность населения  в сельской местности определена  согласно утвержденным нормативам селитебной территории, таблица 1 Нормативов градпроектирования ( далее- НГП) Родниковского сельского поселения, утвержденных решением Совета Родниковского сельского поселения Белореченского района от 20.08.2015г. № 50, при площади индивидуального земельного участка от 600 до 800 м2 – 0,15 га.. 
Расчетная плотность населения на территории сельских населенных пунктов принимается согласно НГП Родниковского сельского поселения Белореченского района, таблица 2:
- для усадебной застройки при площади участков от 600 до 800 м2::30-33 чел/га; 
 - для многоквартирной застройки:150-170 чел/га.
Таким образом, расчетная численность населения на расчетный срок до 2044 года должна увеличиться и составить ориентировочно:
Таблица 34
	№ пп
	Населенный пункт
	Население сущ., чел.
	Прирост населения, чел.
	Население на расч.срок, 2044 год, чел.

	1
	поселок Родники*
	5075
	4848
	9923

	2
	поселок Восточный
	593
	0
	593

	3
	хутор Грушевый
	689
	792
	1481

	4
	поселок МТФ № 1  колхоза им. Ленина
	130
	0
	130

	5
	поселок МТФ № 2  колхоза им. Ленина
	51
	0
	51

	6
	хутор Подгорный
	283
	277
	560

	7
	хутор Приречный  
	140
	2841
	2981

	8
	поселок Садовый 
	487
	2382
	2869

	9
	поселок Степной 
	950
	518
	1468

	
	Всего
	8398
	11658
	20056



Расчетная норма обеспеченности общей площадью одного жителя принята в размере 25 кв.м. В расчет объемов нового жилищного строительства закладывалось: средний размер квартиры – 75 м2, средний размер индивидуального усадебного дома – 100 м2.
Основные объемы жилищного строительства нового жилого фонда поселения предусматриваются на территории проектируемых жилых микрорайонов, обозначенных на картах, в первую очередь в поселке Родники, поселке Приречный и поселке Садовый.
Планируемый жилой фонд составит ориентировочно 3646 семей х 100 м2=364600 м2 в ИЖС и 240 семейх75 м2=18000 м2.
При полной реализации генерального плана суммарный жилой фонд составит 520,33 тыс. м2 общей жилой площади; при этом показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 25,94  м2/чел.
Улучшение жилищных условий граждан сельского поселения возможно за счет увеличения предложений на рынке жилья, создания большого предложения строительных площадок, снижения бюрократических процедур при оформлении земельных участков, увеличения производства строительных материалов предприятий, разработки альтернативных видов строительства, содействия интенсификации индивидуального строительства. Обеспечение платежеспособности населения можно путем развития инструментов кредитования в первую очередь на индивидуальное строительство, содействия росту доходов граждан через реконструкцию экономики и снижения себестоимости строительства путем применения ресурсосберегающих технологий и сокращения сроков строительства, развитие альтернативных ипотеке механизмов приобретения жилья.

[bookmark: _Toc190442733]2.2.4.3. Развитие социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.
Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Родниковском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.
Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения. 
В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:
объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;
объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;
объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.
Для определения показателей объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения были произведены расчеты проектных параметров на расчетный срок.
В разделе произведены расчеты потребности в учреждениях социального, культурно-бытового назначения для постоянного населения Родниковского  сельского поселения, а также учреждений периодического пользования временного населения.
При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:
- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;
- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Приказом департамента по архитектуре и градостроительству Красндарского края от 16 апреля 2015 г. № 78.
Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения Родниковского сельского поселение на расчетный срок
Таблица 35
	№№ п.п.
	Наименование
	Единица измерения
	Норма СНиП 2.07. 01.89*
	Нормативная потребность  на расчетный срок, на 20,06 т. чел.
	Сохраняет-ся в сущ. учрежде-ниях
	Требуется запроекти-ровать

	1
	Детские дошкольные учреждения
	место
	95 на 1000 чел.
	1906
	110
	1795

	2
	Общеобразовательные школы
	учащиеся
	180 на 1000 чел.
	3611
	851
	2760

	3
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	место
	8% от общего числа школьников
	189
	0
	189

	4
	Внешкольные учреждения
	место
	10 % от общего числа школьников
	200
	0
	200

	5
	Стационарные больницы
	койка
	13,47 на 
1 тыс. чел.
	270
	0
	270

	6
	Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара
	посещение в смену
	18,15 на 
1 тыс. чел.
	364
	71
	293

	7
	Аптеки
	учреждение
	1 на 
12 тыс. чел.
	1
	2
	0

	8
	Станции скорой медицинской помощи
	автомобиль
	0,1 на 
1 тыс. чел.
	2
	0
	2

	9
	Спортивные залы общего пользования
	м2 пола
	70 на 
1 тыс. чел.
	1404
	685
	719

	10
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2 пола
	1949,4 на 
1 тыс. чел.
	30104
	10188
	28917

	11
	Клубы или учреждения клубного типа
	зрительские места
	100 на 
1 тыс. чел.
	2006
	690
	1316

	12
	Танцевальные залы и площадки
	место
	6 на 
1 тыс. чел.
	120
	0
	120

	13
	Библиотека
	тыс.ед. хранения
	4 на 
1 тыс. чел.
	80,24
	33,70
	46,54

	14
	Музеи
	учреждение
	0,4 на 
10 тыс. чел.
	1
	0
	1

	15
	Парк культуры и отдыха
	учреждение
	1 на населенный пункт
	9
	5
	4

	16
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	м2торговойплощади
	300 на 
1 тыс. чел.
	6018
	1540
	4478

	17
	Рынок
	м2торговойплощади
	40 на 
1 тыс. чел.
	802
	0
	802

	18
	Предприятия общественного питания
	посадочноеместо
	40 на 
1 тыс. чел.
	802
	65
	737

	19
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	4 на 
1 тыс. чел.
	80
	12
	68

	20
	Прачечные
	кг белья в смену
	20 на 
1 тыс. чел.
	400
	0
	400

	21
	Бани
	место
	10 на 
1 тыс. чел.
	200
	0
	200

	22
	Отделение связи
	объект
	0,5 на 
1 тыс. чел.
	10
	3
	7

	23
	Отделения банка
	операцион. место
	0,3 на 
1 тыс. чел.
	6
	3
	3

	24
	Пожарное депо
	объектов\
машин
	1\ 4-6 на 
10 тыс. чел.
	2 депо на 4 машины
	0
	2 депо на 4 машины

	25
	Гостиницы
	место
	6 на 
1 тыс. чел.
	120
	40
	80

	26
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24 на 
1 тыс. чел.
	4,80
	3.20
	1,20



[bookmark: _Toc506388448]Образование.
Сеть образовательных учреждений в Родниковском сельском поселении представлена 6-ю образовательными учреждениями: 2 детскими садами (общей вместимостью 110 мест) и 3 средними общеобразовательными школами (общей вместимостью 851 место), вечерней школой.
Существующая вместимость детских дошкольных учреждений в полной мере не обеспечивает потребности существующего населения. Ниже представлены сведения об учреждения образования на территории Родниковского  сельского поселения.
Перечень детских дошкольных учреждений Родниковского  сельского поселения
Таблица 36
	№ 
п\п
	Наименование учреждения
	Адрес ДОУ
	Вместимость нормативная, чел.
	Фактическаявместимость,
чел.

	1
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №31»
	п. Восточный,
ул. Свободная,22
	55
	

	2
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №40» 
	пос. Степной,
ул. Школьная, 13
	55
	

	ВСЕГО
	110
	



Перечень школьных учреждений Родниковского  сельского поселения
Таблица 37
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Вместимость нормативная, мест
	Фактическая вместимость, чел.

	
	
	
	
	

	1
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31»
	п. Родники,
ул. Норильская,6
	550
	

	2
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа №32»
	х. Грушевый,
ул. Речная, 4
	120
	

	3
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа №36»
	п. Степной,
ул. Школьная, 11
	181
	

	
	ВСЕГО
	
	851
	



Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.
Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. 
Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством дополнительных мощностей. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.
Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для поселения. Однако, существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.
Для удовлетворения населения муниципального образования вобъектах образования генеральным планом предусмотрена возможность проведения на расчетный срок следующих мероприятий:
· строительство средней общеобразовательной школы на 450 учащихся в п. Родники;
· строительство средней общеобразовательной школы на 1000 учащихся в п. Родники;
· строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в п. Садовый;
· строительство средней общеобразовательной школы на 450 учащихся в х. Приречный;
· строительство средней общеобразовательной школы на 180 учащихся в х. Грушевый;
· строительство школы искусств на 200 учащихся в п. Родники;
· строительство детского сада в п. Родники вместимостью 150 мест;
· строительство детского сада в п. Родники вместимостью 150 мест;
· строительство детского сада в п. Родники вместимостью 200 мест;
· строительство детского сада в п. Родники вместимостью 200 мест;
· строительство детского сада в п. Родники вместимостью 200 мест;
· строительство детского сада в х. Подгорный вместимостью 60 мест;
· строительство детского сада в п. Садовый вместимостью 70 мест;
· строительство детского сада в п. Садовый вместимостью 125 мест;
· строительство детского сада в п. Садовый вместимостью 125 мест;
· строительство детского сада в х. Приречный вместимостью 150 мест;
· строительство детского сада в п. Степной вместимостью 100 мест.
Здравоохранение.
Учреждения здравоохранения представлены 5 фельдшерско-акушерскими пунктами (п. Родники, п. Восточный, п. Степной, х. Грушевый, п. Садовый) Родники. Все они расположены в приспособленных зданиях, за исключением ФАПа х. Грушевый. В здании ФАПа п. Родники располагается 1 аптека. Также на территории поселка функционирует стоматологический кабинет.

Перечень учреждений здравоохранения.
Таблица 38
	№ п\п
	Наименование медицинского учреждения
	Адрес
	Вместимость (коек, посещений и т.д)

	1
	Фельдшерско-акушерский пункт 
	п. Родники, ул. Последова, 9\1
	40 посещений в смену

	2
	Фельдшерско-акушерский пункт 
	п. Восточный, ул. Свободная, 33
	10 посещений в смену

	3
	Фельдшерско-акушерский пункт 
	п. Степной, ул. Энгельса, 13\1
	15 посещений в смену

	4
	Фельдшерско-акушерский пункт 
	х. Грушевый, пер. Родниковский, 2
	10 посещений в смену

	5
	Фельдшерско-акушерский пункт 
	п. Садовый, ул. Комарова, 31\3
	6 посещений в смену

	6
	Стоматологическая клиника
	п. Родники, 
ул. Центральная
	



Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. 
На расчетный срок существующих объектов здравоохранения  недостаточно для обеспечения потребностей населения в медицинских услугах. Поскольку объекты здравоохранения являются объектами регионального значения и планируются на региональном уровне, данный генеральный план должен учитывать действующие программы, отраженные в СТП Краснодарского края.
Схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 10 мая 2011 года №438 «Об утверждении схемы территориального планирования Краснодарского края» в редакции от 30 декабря 2022 года №1053, не предусматривает размещение планируемых объектов здравоохранения на территории Родниковского сельского поселения.
Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Белореченский район. 
В Родниковском сельском поселении работает отделение социальной помощи на дому «Белореченский центр обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Судьба», 10 работников отделения обслуживают 43 жителя поселения. 
Планируемые объекты в области социальной инфраструктуры отсутствуют.
Культурно-досуговый комплекс.
На территории поселения действует МУ «Централизованная клубная система Родниковского сельского поселения», включающая:
- сельский Дом культуры на 150 мест (п. Родники);
- сельский Дом культуры на 300 мест (п. Степной);
- сельский клуб п. Восточный на 80 мест;
- сельский клуб п. Садовый на 80 мест.
Книжный фонд библиотек сельского поселения составляет 33,7 тыс. экземпляров и включает 3 сельских библиотеки, расположенные в п. Родники, п. Восточный и п. Степной.

Перечень учреждений культуры и искусства,
расположенных на территории Родниковского  сельского поселения.
Таблица 39
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Вместимость, мест

	1
	Дом культуры 
	п. Родники,
ул. Центральная, 11а
	Зрительный зал на 150 мест 

	2
	МБУ «Централизованный культурно-развлекательный центр Родниковского сельского поселения» 
	п.Степной, 
ул. Энгельса, 13
	Зрительный зал на 300 мест 

	3
	Сельский клуб 
	х. Грушевый 
ул. Речная, 6
	Зрительный зал на 80 мест

	4
	Сельский клуб
	п. Восточный, 
ул. Свободная, 28
	Зрительный зал на 80 мест

	5
	Сельский клуб
	п. Садовый
	Зрительный зал на 80 мест

	6
	МБУ «Библиотека Родниковского сельского поселения»
	п.Степной, 
ул. Энгельса, 13
	33,7 тыс. экз.

	7
	Филиал Родниковской поселковой библиотеки
	п. Восточный, 
ул. Свободная, 28
	

	8
	Филиал Родниковской поселковой библиотеки
	п. Родники, ул. Центральная, 11 А
	



Данным проектом на расчетный срок генерального плана предусмотрена возможность выполнения следующих мероприятий:
· строительство Дома культуры в п. Родники со зрительным залом на 500 мест;
· строительство культурно-развлекательного центра в п. Родники со зрительным залом на 400 мест;
· строительство сельского клуба в п. Садовый со зрительным залом на 200 мест;
· строительство сельского клуба в п. Подгорный со зрительным залом на 200 мест.
Спортивные объекты.
Сеть физкультурно-спортивных объектов в Родниковском сельском поселении представляет собой систему, состоящую из сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе: 1 спортивный комплекс с плавательным бассейном.
Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их  количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.
В целях обеспечения минимальной потребности населения Родниковского  сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом необходимыследующие объекты:
· Стадион, спортивно-оздоровительные площадки площадью 28,8 тыс. м2 в п. Родники;
· Спортивно-оздоровительный центр площадью 4,8 тыс. м2в п. Родники;
· Спортивно-оздоровительные площадки площадью 1,2 тыс.м2 в п. Родники;
· Спортивно-оздоровительные площадки площадью 1,6 тыс.м2 в п. Родники;
· Спортивный комплекс, спортивно-оздоровительные площадки площадью 4,1 тыс.м2 в п. Степной;
· Футбольное поле, спортивно-оздоровительные площадки площадью 11,0 тыс.м2  в п. Восточный;
· Спортивно-оздоровительные площадки площадью 1,5 тыс.м2в х. Грушевый;
· Спортивный комплекс, спортивно-оздоровительные площадки площадью 7,4 тыс.м2в п. Садовый;
· Спортивно-оздоровительные площадки площадью 2,4 тыс.м2в х. Приречный;
· Спортивно-оздоровительные площадки площадью 1,8 тыс.м2 в х. Приречный;
· Спортивно-оздоровительные площадки площадью 1,0 тыс.м2 в х. Подгорный.
На расчетный срок генеральным планом размещение объектов коммерческого назначения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc478562555]Рекреационные объекты.
В целях обеспечения потребности населения Родниковского  сельского поселения в объектах рекреационной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрено благоустройство  и организация следующих объектов:
Таблица 40
	Наименование объекта
	Площадь, га
	Месторасположение

	Сквер
	0,52 га
	п. Родники

	Сквер
	0,33 га
	п. Родники

	Сквер
	0,58 га
	п. Родники

	Сквер
	0,28 га
	п. Родники

	Сквер
	0,42 га
	п. Родники

	Сквер
	3,60 га
	п. Родники

	Бульвар
	0,37 га
	п. Родники

	Сквер
	0,43 га
	п. Садовый

	Сквер
	0,36 га
	п. Садовый

	Сквер
	1,02 га
	п. Садовый

	Сквер
	1,07 га
	п. Садовый

	Сквер
	0,93 га
	п. Степной

	Сквер
	0,42 га
	х. Подгорный

	Сквер
	0,30 га
	х. Грушевый

	Сквер
	0,20 га
	х. Грушевый

	Сквер
	0,30 га
	х. Приречный

	Парк
	1,70 га
	х. Приречный

	Сквер
	0,80 га
	х. Приречный

	Сквер
	0,16 га
	п. Восточный

	Сквер
	0,86 га
	п. Восточный

	Сквер
	0,25 га
	поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина

	Сквер
	0,52 га
	п. Родники



[bookmark: _Toc190442734]2.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры
[bookmark: _Toc469070903][bookmark: _Toc478562556]
[bookmark: _Toc190442735]2.2.5.1   Железнодорожный транспорт.
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Првительства РФ от 19 марта 2013 г. № 384-р  (с изменениями на 7 июля 2022 года), строительство новых и реконструкция действующих железнодорожных линий распределены по этапам, исходя из приоритетности введения в эксплуатацию указанных линий, приоритеты строительства стратегических линий определяются государством исходя из геополитических и геоэкономических интересов страны.
Вышеуказанным документом в актуальной редакции развития железнодорожного транспорта на территории Родниковского  сельского поселения не предусмотрено.
Генеральным планом рекомендована модернизация существующих и строительство новых подъездных железнодорожных путей необщего пользования к производственным зонам, строительство современных железнодорожных переездов, отвечающих требованиям безопасности.

[bookmark: _Toc469070904][bookmark: _Toc478562557][bookmark: _Toc190442736]2.2.5.2 Морской транспорт
Морской транспорт на территории Родниковского  сельского поселения отсутствует.

[bookmark: _Toc469070905][bookmark: _Toc478562558][bookmark: _Toc190442737]2.2.5.3 Воздушный транспорт
Объекты воздушного транспорта на территории Родниковского  сельского   поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc469070906][bookmark: _Toc478562559][bookmark: _Toc190442738]2.2.5.4 Автомобильный транспорт
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения,  утвержденой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р  (с изменениями на 7 июля 2022 года), на территории Родниковского  сельского поселения планируется:
- реконструкция федеральной автомобильной дороги общего  пользования А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск»– реконструкция участков дороги - км 18+868 и -км 50+683.
Характеристика планируемых объектов капитального строительства и реконструкции приведена ниже в таблице.
Таблица 41
	№ п/п
	Наименование дороги
	Протяженность
км.

	1
	Автомобильная дорога А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» – реконструкция участков дороги- км 18+868- км 50+357, категория 1Б
	11,00



Согласно Схеме территориального планирования Краснодарского края, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 10 мая 2011 года №438 «Об утверждении схемы территориального планирования Краснодарского края» в редакции, утвержденной  постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 декабря 2022 года №1053, на территории Родниковского  сельского поселения планируются реконструкция следующих объектов регионального значения:


Таблица 42
	№ п/п
	Наименование дороги
	Протяженность
км.

	1
	г. Белореченск – ст-ца Гиагинская
	8,65 км

	2
	г. Белореченск – ст-ца Ханская
	2,85 км

	3
	г. Белореченск – 
п. Нижневеденеевский
	4,23 км

	4
	г. Белореченск – п. Родники
	2,30 км

	5
	Подъезд к пос. Восточный
	0,84 км

	6
	п. Родники – х. Приречный
	3,10 км

	7
	г. Белореченск – х. Грушевый
	6,20 км



Согласно Схеме территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края мероприятия по развитию сети межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Родниковского сельского поселения не предусмотрены.
В связи с ростом транспортных потоков в населенных пунктах поселения возникает потребность в расширении существующихсельскихдорожных сетях, что предполагает реконструкцию старых дорог, изменение транспортных потоков по ним, строительство дополнительных дорог вне центральной части населенных пунктов для разгрузки внутригородских дорог от транзитного транспорта, строительсво новых объектов улично-дорожной сети населенных пунктов, строительство транспортных развязок и мостовых переходов, строительство новых парковок и мест стоянок транспортных средств, что потребует использования дополнительных площадей и земельных участков.
Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.
Рекомендуемые мероприятия по оптимизации транспортной структуры сельского поселения, оздоровления экологической ситуации и обеспечения безопасности автомобильного движения следующие:
1. Рекомендуется устройство норматитивных пересечений в местах примыкания автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» с автодорогами регионального значения, удовлетворяющих современным нормам безопасности и технологическим требованиям к эксплуатации;
2. Рекомендуется устройство путепроводов или переездов на участках пересечения региональных автодорог с железной дорогой общего пользования;
3. Реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;
4. Организация безопасных пешеходных переходов;
5. Строительство улиц и дорог для обслуживания проектируемых микрорайонов и кварталов (функциональных зон);
6. Организация центров придорожного обслуживания вдоль автодороги федерального значения.
В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания. Авторами проекта были выявлены основные точки притяжения данных объектов, а также даны предложения по усовершенствованию такого рода услуг путем создания вдоль основных транспортных артерий комплексных зон размещения современных центров придорожного обслуживания. 
Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения

Проектом предлагается развитие улично-дорожной сети населенных пунктов Родниковского  сельского  поселения, основанное на максимальном сохранении существующей сети улиц и дорог. 
Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 
Проектируемая транспортная схема является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог в перспективных кварталах, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.
В составе улично-дорожной сети сельских населенных пунктов поселения выделены улицы и дороги следующих категорий: 
- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;
- улицы в жилой застройке (жилые улицы) местного значения; по этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами.
Ширина главных улиц продиктована сложившейся застройкой и в ряде случаев необходимостью увеличения их пропускной способности согласно функциональному назначению, что и определило ширину в красных линиях 12,0 – 36,0 м.,  проезжей части – 6,0 - 7,0 м. 
Главные улицы в новых проектируемых жилых микрорайонах и кварталах обозначены условно, без названий. 
При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.
Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения. 
В существующих общественных центрах проектом рекомендуется в праздничные и выходные дни выделить бестранспортную зону, где вся площадь улиц будет отдана под пешеходное движение.
Планируемые объекты улично-дорожной сети  Родниковского  сельского поселения представлены следующими объектами:

Перечень планируемых объектов местного значения в области автомобильных дорог, объектов автомобильного транспорта
улично-дорожной сети поселения
Таблица 43
	№ на карте**
	Наименование объекта
	Краткая характеристика, км
	Местоположение
	Значе-ние*
	Статус объекта

	Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта

	3.40
	Улицы местного значения 
	8,63 км
	п. Родники
	М
	Проектир.

	3.94
	Улицы местного значения
	2,04 км
	п. Степной
	М
	Проектир.

	3.59
	Улицы местного значения
	4,19 км
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	3.86
	Улицы местного значения
	2,22 км
	х. Грушевый
	М
	Проектир.

	3.97
	Улицы местного значения
	0,45 км
	х. Подгорный
	М
	Проектир.

	3.45
	Улицы местного значения
	6,98 км
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	Автомобильные дороги

	2.1
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 07 Подъезд к п. Степной
	1,010 км
	от км 9+544 слева а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская
	М
	Реконстр.

	2.2
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 08 Подъезд к п. Восточный
	2,025 км
	от км 0+879 а/д подъезд к п.Восточный
	М
	Реконстр.

	2.3
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 09 от городской черты до пос. Садовый
	0,996 км
	от городской черты до пос. Садовый
	М
	Реконстр.

	2.4
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 34 Подъезд к п. МТФ №1 колхоза им. Ленина
	0,201 км
	от а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская
	М
	Реконстр.

	2.5
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 35 Подъезд к п. МТФ №2 колхоза им. Ленина
	0,203 км
	от а/д г. Белореченск – хут. Грушевый
	М
	Реконстр.

	2.6
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 10 Подъезд к п. Родники
	0,431 км
	от а/д  Белореченск - Ханская
	М
	Реконстр.

	2.7
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 18 Подъезд к межмуниципальному полигону ТБО
	2,130 км
	слева от автодороги Белореченск-Гиагинская км 1+750
	М
	Реконстр.

	2.8
	г. Белореченск – ст-ца Гиагинская
	8,65 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Реконстр.

	2.9
	г. Белореченск – ст-ца Ханская
	2,85 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Реконстр.

	2.10
	г. Белореченск – 
п. Нижневеденеевский
	4,23 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Реконстр.

	2.11
	г. Белореченск – п. Родники
	2,30 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Реконстр.

	2.12
	Подъезд к п. Восточный
	0,84 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Реконстр.

	2.13
	п. Родники – х. Приречный
	3,10 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Реконстр.

	2.14
	г. Белореченск – х. Грушевый
	6,20 км
	Родниковское сельское поселение
	Р
	Реконстр.

	2.15
	ОП ФЗ А-160
Автомобильная дорога А-160 Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск, км 18+868- км 50+357, категория 1Б
	11,00 км
	Родниковское сельское поселение
	Ф
	Реконстр.

	Объекты автомобильного транспорта

	4.4
	АЗС 
	
	п. Родники
	
	Проектир.
	

	4.8
	Объекты дорожного сервиса
	
	Родниковское сельское поселение
	
	Проектир.

	4.6
	Объекты дорожного сервиса
	
	п. МТФ №2
	
	Проектир.

	4.7
	Объекты дорожного сервиса
	
	п. Восточный
	
	Проектир.


*Примечание 1:     М – объекты местного значения;
** Примечание 2:  Номер на карте транспортной инфраструктуры.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха, проектируемых производственных зонах, возле проектируемых кладбищ. На стоянках необходимо выделять не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.
Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. 
Общая протяженность автомобильных дорог на расчетный срок составит:
- местного значения – 74,30 км, регионального значения - 27,970 км., федерального – 11,00 км. Всего протяженность объектов автомобильного транспорта в поселении составит 113,27 км.

[bookmark: _Toc190442739]2.2.5.5 Трубопроводный транспорт
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 2973-р  (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 2418-р) на территории Родниковского сельского поселения объекты федерального значения не запланированы.

Согласно Схеме территориального планирования Краснодарского края, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 10 мая 2011 года №438 «Об утверждении схемы территориального планирования Краснодарского края» в редакции, утвержденной  постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 декабря 2022 года №1053, на территории Родниковского  сельского поселения объекты трубопроводного транспорта регионального значения не планируются.

[bookmark: _Toc190442740]2.2.6 Предложения по инженерной защите территории от опасных природных процессов

Инженерная подготовка территории на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления и подтопления.
В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, разработанными ООО "ГеоАрхСтройПроект", к негативным факторам в Родниковском сельском поселении следует отнести:
- затопление;
- подтопление, потенциальное подтопление;
- заболачивание;
- боковая, линейная и глубинная эрозия;
- оползни, осовы, крип;
- делювиальный снос;
- набухание грунтов;
- просадка грунтов;
- сейсмичность.
На территории изысканий распространено затопление водами постоянных и временных водотоков. К затопляемым поверхностными водами участкам отнесены территории низких и высоких пойм, тальвеги оврагов. Затопление происходит, обычно, при прохождении весенне-летнего половодья. 
Главными водными артериями рассматриваемой территории является река Большая Лаба и ее притоки р. Келермес и р. Псенафа. На территории Краснодарского края реки такого типа называются горными.
Река Белая, имея в составе источников питания ледники и высокогорные снега, характеризуется растянутым летним половодьем. Дождевые паводки проходят в любое время года. В период накладки одного фактора на другой происходит значительное затопление прилегающей территории. 
Наиболее часто повышение уровней воды до катастрофических является следствием интенсивных и продолжительных дождей при переувлажненном состоянии грунтов на водосборе.
При прохождении катастрофических паводков уровень воды в р. Белой поднимается на 2,5-3,0 м над меженным.
Реки Псенафа и Келермес, полноводные в период паводков, в остальное время являются водоприемником атмосферных осадков с вышерасположенных территорий. 
Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.
Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков в период паводков, а также из поверхностных водоемов. 
Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.
В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.
Подтопленными могут быть площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м
В Родниковском сельском поселении к таким площадям отнесены территории с пониженными участками рельефа, территории пойм рек, оврагов и балок.
Потенциально подтопленными считаются площади, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2,0 до 5,0 м. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. 
В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание. 
Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.
Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков.
Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.
На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.
Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и верхний почвенный горизонт. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.
Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой, верхние и более глубокие почвенные горизонты. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. 
Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.
Глубинная и боковая эрозия рек проявляется на уступах по берегам и в русле при паводках. Боковой эрозией в черте населенных пунктов разрушаются дамбы, дороги, создается угроза жилым домам.  
Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов и сложенных набухающими грунтами. Оползни-потоки широко развиты в долине    р. Белой, они образуют огромные массивы, вытянутые вдоль склонов и тяготеющие к выходам наиболее пластичных глин. Оползни-оплывины довольно широко могут быть развиты вдоль автомобильных дорог. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. Оплывины образуются как оползни второго порядка на более крупных блоково-консистентных смещениях.
Процесс просадки грунтов приурочен к покровным отложениям  надпойменных террас. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.
Фоновая сейсмичность территории Родниковского сельского поселения согласно карте ОСР-97 (А), СНиП II-7-81-2000* для зданий и сооружений нормального уровня ответственности составляет 7 баллов. 
При разработке генерального плана Родниковского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения. 
На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов  и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:
1. Организация поверхностного стока. 
2. Защита от подтопления и затопления.
3. Берегоукрепление и благоустройство водоемов.
4. Защита от боковой и глубинной эрозии рек.
5. Агролесомелиорация.
6. Особые условия строительства.
Графическое изображение  проектируемых мероприятий показано на схеме   М 1:25000.
Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока
В целях благоустройства территории Родниковского сельского поселения, улучшения его общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройству сети водостоков.
Главные коллекторы рекомендуется выполнить в железобетонных лотках серии 3.900-3. При глубине заложения лотков более 1м они перекрываются железобетонными плитами. При пересечении с автодорогами коллекторы проходят в трубах.
Основными элементами водосборной сети рекомендуется принять кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в железобетонных лотках соответствующего сечения или земляном русле.
Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.
В местах пересечения лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устанавливаются сооружения различного типа.
Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи  воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:
– наиболее чистая направляется в водоем без очистки;
– загрязненная подается на очистные сооружения.
Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки. Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, поступает в водоприемник.
Размеры очистных сооружений принимаются согласно расчетам (СНиП 2.04.03-85). В них поверхностный сток доводится до уровня ПДК, допускающий сброс воды в естественные водотоки.
При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности типа SOR II-JКS фирмы "Фортекс" и "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.
Для уменьшения загрязненности поверхностного стока водосборную площадь рекомендуется содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:
– регулярно выполнять уборку территории;
– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;
– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;
– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Защита от подтопления и затопления
Застройка территории населенных пунктов Родниковского сельского поселения в границах генерального плана, прокладка автомобильных дорог и коммуникаций в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.
Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами и тесно связано с изменением уровня подземных вод, а также с техногенным воздействием – частичной подсыпкой отдельных участков, нарушением естественного стока поверхностных вод. Этот процесс активизируется при утечке из водонесущих коммуникаций, неорганизованного стока поверхностных вод в секторах индивидуальной застройки.
В период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Вода застаивается в пониженных местах в связи с малыми  уклонами местности и слабыми фильтрационными свойствами суглинистых и глинистых грунтов и развивается заболачивание, которое выражается в произрастании влаголюбивой растительности.
Для предотвращения подтопления, затопления и заболачиваемости территории, проектом рекомендуются следующие мероприятия:
- восстановление естественных водотоков на всем протяжении до водоприемника, очистка их от камыша, сорной растительности и завалов, расчистка дна с созданием уклона, профилирование откосов с укреплением посевом трав;
- строительство водопропускных сооружений на естественных водотоках при пересечении их с автодорогами;
- строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;
- расчистка и углубление искусственных водоемов с одновременным сокращением их ширины за счет укладки вынутого при расчистке грунта на откосы;
- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;
- строительство водопропускных  сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории.
- реконструкция и строительство сбросного канала на границе Майкопского и Белореченского районов;
- строительство перегораживающих сооружений на р. Келермес, и ее притоке;
- расчистка р. Келермес, р. Псенафа, балки Глубокой на пропуск максимального расхода дождевого стока;
- устройство дамб обвалования вдоль рек.
Разрабатываемый грунт из русла реки укладывается в дамбу обвалования.
Дамбы обвалования предусматриваются в местах, где в период паводков происходит перелив воды и затопление территории. Ширина дамб назначается согласно СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов».

Берегоукрепление и благоустройство водоемов
В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно их заилены, берега поросли болотной растительностью.
В данном проекте инженерной подготовки предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:
– расчистка водоемов;
– профилирование берегов;
– подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;
– посадка зеленых насаждений, посев трав;
– укрепление откосов и прибрежной полосы сеткой Макмат и посевом трав.

Защита от боковой и глубинной эрозии рек
Проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел реки и притока, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.
Защита берега выполняется с использованием геокомпозитной сетки Макмат.
Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.
Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.
Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек Келермес и Псенафа, балки Глубокой  предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Агролесомелиорация
Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.
Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:
- озелененных территорий общего  пользования в жилой и общественной 	зонах;
- лесопарка;
- зеленых насаждений специального назначения;
- зеленых насаждений ограниченного пользования.
На территории Каладжинского сельского поселения в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.
Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.
В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.
Норма озелененных территорий общего  пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений".
Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 "Благоустройство" на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства
Основная часть проектируемой территории застроена. Развитие населенных пунктов предусматривается на территории свободной от застройки. Основными факторами, осложняющими строительство, являются:
высокий уровень стояния грунтовых вод;
подтопление и затопление пониженных участков рельефа;
В связи с этим, на проектируемой территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.
Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству
При строительстве на территории Родниковского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:
– минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания - 0,8 м;
– во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;
– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";
– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;
– все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов";
– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";
– здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" и ТСН 22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края";
– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;
– в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;
– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";
– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.
На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.
Для устранения  и предупреждения свойств набухания грунтов оснований должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
- водозащитные мероприятия;
- предварительное замачивание основания в пределах всей или части толщи набухающих грунтов;
- применение компенсирующих песчаных подушек;
- полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;
- полная или частичная прорезка фундаментами слоя набухающего грунта. 
Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.
Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.
При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.
Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.
Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.
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Схема развития инженерной инфраструктуры представлена графической части проекта материалов по обоснованию. 
Общее состояние инженерных сетей и оборудования сложилось исторически в условиях развития и хозяйствования муниципального образования. Имеющаяся инженерная инфраструктура нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей, в том числе сетей коммунального снабжения. 
Для создания условий поступательного развития территории Родниковского  сельского поселения, обеспечения энергоресурсами потребителей населенных пунктов, роста показателей производственной сферы, а также улучшению инвестиционной привлекательности территории, данным проектом предусмотрен ряд мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры. Расчет нагрузок на инженерные сети произведен с учетом прогнозного прироста численности населения, а также требуемых мощностей для проектируемых производственных предприятий.
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В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на стадии генерального плана.
Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:
· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
· СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;
· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
· МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;
· СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
· ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;
· МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;
· МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;
· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
· пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;
· пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;
· СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.
Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками тяжелыми, твердыми и глинами от легких до тяжелых, твердыми непросадочными. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.
Гидрогеологическое заключение
Согласно «Гидрогеологическому заключению» ГУП «Кубаньгеология» за № 07/7 от 21.02.2002 г. основным источником централизованного водоснабжения г. Белореченска являются понтический и мэотический водоносные комплексы Черниговского месторождения подземных вод. Количество  утвержденных эксплуатационных запасов подземных вод составляет 59,40 тыс. м3/ сутки  по категориям А+В+С. Понтический водоносный комплекс  является одним из основных источников и хорошо изучен при разведке. Дебиты разведочных скважин составляют 4,1-8,2 л/с при понижении уровня на 9,0-41,3 м. Мэотический водоносный комплекс приурочен к выходам отложений мэотического яруса на поверхность. Дебиты скважин составляют 8,6-20,5 л/с  при понижении уровня соответственно на 11,0-48,0 м.
В соответствии с рекомендациями по сооружению водозаборов эксплуатационные скважины следует располагать на следующем расстоянии - на понтический водоносный комплекс через 850- 950м, на мэотический - 400- 500м. 
п. Родники, существующее положение
В настоящее время существующее население п. Родники снабжается водой от артезианских скважин.
Согласно справке ООО «Водоканал» водоснабжение поселка осуществляется от  водозабора «Южный» г. Белореченска. На территории водозабора расположены 22 артскважины (фактический дебит – 19-20 м3/час), 2 резервуара  V= 3000м3 -- ж/бетонные и  насосная станция II подъема,N=300квт.
Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 50-110 мм, выполнены из асбестоцементных, полиэтиленовых и стальных труб.
Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
Водозабор «Южный» по проекту генерального плана, разработанный ООО институтом «ИТРКК» для города Белореченска, подлежит реконструкции с модернизацией и переоснащением технологического оборудования.
Проектируемое водоснабжение
Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения п. Родники, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на расчетный срок до 2044 г.
Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, ввиду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.
Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей поселка.
Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.
Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки поселка.
Расчет водопотребления п. Родники выполнен в табличной форме и приведен в таблице 44.

Данные по водопотреблению  п. Родники
Таблица 44
	№№ п/п
	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	Расчетный срок 2044 г. 

	
	
	
	Количество потребителей, чел.
	Норма водопотребле-ния, л/с
	Суточный расход, м3/сут

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
	Чел.
	1336
	230
	307,28

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ
	Чел
	8587
	130
	1116,31

	
	Итого:
	
	
	
	1423,59

	3
	Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов
	
	
	
	142,36

	4
	Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.)
	
	
	
	355,90

	5
	Полив зеленых насаждений
	л/чел
	1336
	50
	66,80

	
	Всего:
	
	
	
	1988,65



Согласно произведенному расчету расход воды составляет:
· на расчетный срок Q =1988,65 м3/сут.
Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.
Схема водоснабжения
Водозабор «Южный» должен был быть реконструирован по генплану г. Белореченска без учета водопотребления поселка Родники. Для обеспечения водой населения и промпредприятий поселка в полном объёме проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с увеличением мощности узла головных водозаборных сооружений «Южный» и заменой насосного оборудования.
Необходимо пробурить дополнительно 2 куста артскважин по 2 скважины в кусте с дебитом скважин - 20 м3/час (3 рабочих, 1 резервная). Скважины расположить линейно на расстоянии 400-500 м. друг от друга.
На площадке водопроводных сооружений в/з «Южный» планируется строительство первой очереди станции обезжелезивания воды производительностью 13000 м3/сут. с возможностью последующего расширения (2 очередь) (мероприятия рассматриваются в схеме водоснабжения МО Белореченское ГП). 
Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений «Южный», а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станц7ии II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть поселка.
Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением  существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.
Противопожарное водоснабжение
По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.
Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с. каждая.
Общий расход составляет 15 л/с (10х1+2х2,5).
Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.
Водопроводная сеть
Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.
Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб Ø100 мм – 150 мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.
Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 18,50 км.
Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети 2Ø 150 , L=100,00.
Объем работ по водопроводу по п. Родники.
Таблица 45
	№
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок
шт., м

	1
	Водопроводная сеть
	100
	Сталь, полиэтил.
	18500,00

	2
	Водовод (2 нитки)
	2х150
	сталь
	100,00





Поселок Восточный, поселок Садовый, поселок Степной, 
поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина, поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина, хутор Грушевый, хутор Подгорный, хутор Приречный

Существующее положение
Согласно справке ООО «Водоканал» водоснабжение поселка Степной осуществляется от  существующей артскважины, из которой вода подается в существующую водонапорную башню ВБР-200.
Сети водопровода проложены из стальных труб Ø 50-100 мм, протяженность 3716 м. Износ сетей составляет 100%. 
В остальных хуторах и поселках водопровод отсутствует, население берет воду из индивидуальных колодцев.
Проектируемое водоснабжение
Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения хуторов и поселков Родниковского сельского поселения, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана сельского поселения с учетом развития на расчетный срок до 2044 г.
Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения. Проектом решается вопрос водоснабжения потребителей поселения.  Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов. Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.
Для населенных пунктов сельского поселения расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах ниже.
Данные по водопотреблению  п. Восточный
Таблица 46
	№№ п/п
	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	Расчетный срок 2044 г. 

	
	
	
	Количество потребите-лей, чел.
	Норма водопотребления, л/с
	Суточный расход, м3/сут

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
	Чел.
	0
	230
	0

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ
	Чел
	593
	130
	77,09

	
	Итого:
	
	
	
	77,09

	3
	Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов
	
	
	
	7,71

	4
	Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.)
	
	
	
	19,27

	5
	Полив зеленых насаждений
	л/чел
	0
	50
	0

	
	Всего:
	
	
	
	104,07



Данные по водопотреблению  х. Грушевый
Таблица 47
	№№ п/п
	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	Расчетный срок 2044 г. 

	
	
	
	Количество потребите-лей, чел.
	Норма водопотребления, л/с
	Суточный расход, м3/сут

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
	Чел.
	0
	230
	0

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ
	Чел
	1481
	130
	192,53

	
	Итого:
	
	
	
	192,53

	3
	Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов
	
	
	
	19,25

	4
	Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.)
	
	
	
	48,13

	5
	Полив зеленых насаждений
	л/чел
	0
	50
	0

	
	Всего:
	
	
	
	259,91



Данные по водопотреблению пос. МТФ№1 колхоза им. Ленина
Таблица 48
	№№ п/п
	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	Расчетный срок 2044 г. 

	
	
	
	Количество потребите-лей, чел.
	Норма водопотребления, л/с
	Суточный расход, м3/сут

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
	Чел.
	0
	230
	0

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ
	Чел
	130
	130
	16,90

	
	Итого:
	
	
	
	16,90

	3
	Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов
	
	
	
	1,69

	4
	Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.)
	
	
	
	4,23

	5
	Полив зеленых насаждений
	л/чел
	0
	50
	0

	
	Всего:
	
	
	
	22,82



Данные по водопотреблению пос. МТФ№2 колхоза им. Ленина
Таблица 49
	№№ п/п
	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	Расчетный срок 2044 г. 

	
	
	
	Количество потребите-лей, чел.
	Норма водопотребления, л/с
	Суточный расход, м3/сут

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
	Чел.
	0
	230
	0

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ
	Чел
	51
	130
	6,63

	
	Итого:
	
	
	
	6,63

	3
	Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов
	
	
	
	0,66

	4
	Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.)
	
	
	
	1,66

	5
	Полив зеленых насаждений
	л/чел
	0
	50
	0

	
	Всего:
	
	
	
	8,95





Данные по водопотреблению х. Подгорный
Таблица  50
	№№ п/п
	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	Расчетный срок 2044 г. 

	
	
	
	Количество потребите-лей, чел.
	Норма водопотребления, л/с
	Суточный расход, м3/сут

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
	Чел.
	0
	230
	0

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ
	Чел
	560
	130
	72,80

	
	Итого:
	
	
	
	72,80

	3
	Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов
	
	
	
	7,28

	4
	Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.)
	
	
	
	18,20

	5
	Полив зеленых насаждений
	л/чел
	0
	50
	0

	
	Всего:
	
	
	
	98,28



Данные по водопотреблению х. Приречный
Таблица 51
	№№ п/п
	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	Расчетный срок 2044 г. 

	
	
	
	Количество потребите-лей, чел.
	Норма водопотребления, л/с
	Суточный расход, м3/сут

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
	Чел.
	0
	230
	0

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ
	Чел
	2981
	130
	387,53

	
	Итого:
	
	
	
	387,53

	3
	Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов
	
	
	
	38,75

	4
	Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.)
	
	
	
	96,88

	5
	Полив зеленых насаждений
	л/чел
	0
	50
	0

	
	Всего:
	
	
	
	523,16





Данные по водопотреблению пос. Садовый
Таблица 52
	№№ п/п
	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	Расчетный срок 2044 г. 

	
	
	
	Количество потребите-лей, чел.
	Норма водопотребления, л/с
	Суточный расход, м3/сут

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
	Чел.
	75
	230
	17,25

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ
	Чел
	2794
	130
	364,22

	
	Итого:
	
	
	
	380,47

	3
	Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов
	
	
	
	38,05

	4
	Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.)
	
	
	
	95,12

	5
	Полив зеленых насаждений
	л/чел
	75
	50
	3,75

	
	Всего:
	
	
	
	517,39



Данные по водопотреблению пос. Степной
Таблица 53
	№№ п/п
	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	Расчетный срок 2044 г. 

	
	
	
	Количество потребите-лей, чел.
	Норма водопотребления, л/с
	Суточный расход, м3/сут

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением
	Чел.
	191
	230
	43,93

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ
	Чел
	1277
	130
	166,01

	
	Итого:
	
	
	
	209,94

	3
	Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов
	
	
	
	20,99

	4
	Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.)
	
	
	
	52,49

	5
	Полив зеленых насаждений
	л/чел
	191
	50
	9,55

	
	Всего:
	
	
	
	292,97



Согласно произведенному расчету расход воды составляет:
по п. Восточный 
на расчетный срок Q=104,07 м3/сут. 
по х. Грушевый
на расчетный срок Q=259,91 м3/сут.
по п. МТФ№1 к-за им. Ленина  
на расчетный срок Q=22,82 м3/сут. 
по п. МТФ№2 к-за им. Ленина  
на расчетный срок Q=8,95 м3/сут. 
по х. Подгорный
на расчетный срок Q=98,28 м3/сут. 
по х. Приречный
на расчетный срок Q=523,16 м3/сут. 
по пос. Садовый
на расчетный срок Q=517,39 м3/сут. 
по п. Степной
на расчетный срок Q=292,97 м3/сут.
Всего по поселению расчетый срок расход воды составит  Q=3816,20 м3/сут.
Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения
Для обеспечения водой населения поселков и хуторов в полном объёме проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение. 
Для водоснабжения используюся подземные пресные воды водоносных горизонтов.
Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
Снабжение питьевой водой населения п. Садовый, п. МТФ № к-за им. Ленина и п. МТФ №2 к-за им. Ленина запроектировано от кольцевой водопроводной сети г. Белореченска. Водопровод подает воду в проектируемые водонапорные башни Рожновского емкостью 100 м3, 25 м3 и 15 м3 соответственно  и далее в водопроводную сеть поселков.
Снабжения питьевой водой населения пос. Приречный принято от разводящего кольцевого водопровода Ø100 мм п. Родники, который подает воду в проектируемую водонапорную башню Рожновского емкостью 25 м3 и далее в водопроводную сеть поселка.
Для обеспечения водой населения х. Грушевый и х. Подгорный в полном объёме проектом предлагается запроектировать водозабор производительностью 360 м3/сут в составе:
· Насосная станция I подъема с бактерицидной установкой.
· Водонапорная башня Рожновского-ВБР-100, 50.
· Кольцевая сеть хозпитьевого водопровода.
Необходимо пробурить 1 куст  артскважин (2 скважины в кусте: из них 1 скважина - рабочая, 1 скважина - резервная). Дебит скважин – 20 м3/час. 
Насосы I подъема  подают воду в проектируемые водонапорные башни Рожновского емкостью100 м3 и 50 м3 соответственно и далее в водопроводную сеть Ø 80-100мм.
Для обеспечения водой населения п. Степной в полном объёме проектом предлагается запроектировать водозабор производительностью 300 м3/сут в составе:
· Насосная станция I подъема с бактерицидной установкой.
· Водонапорная башня Рожновского-ВБР-50.
· Кольцевая сеть хозпитьевого водопровода.
Необходимо пробурить дополнительно 1 артскважину с дебитом - 20 м3/час (существующую скважину, находящуюся на территории поселка, принять резервной). 
Насосы I подъема подают воду в проектируемую водонапорную башню Рожновского емкостью100м3  и далее в водопроводную сеть Ø 100 мм.
Для обеспечения водой населения п. Восточный в полном объёме проектом предлагается запроектировать водозабор производительностью 110 м3/сут в составе:
· Насосная станция I подъема с бактерицидной установкой.
· Водонапорная башня Рожновского-ВБР-50.
· Кольцевая сеть хозпитьевого водопровода.
Необходимо пробурить 1 куст артскважин по 2 скважины в кусте с дебитом  скважин по 10 м3/час(1 рабочая, 1 резервная), водонапорная башня объемом 50 м3, электролизная.
Насосы I подъема  подают воду в проектируемую водонапорную башню Рожновского емкостью100 м3  и далее в водопроводную сеть Ø100мм.

Противопожарное водоснабжение
По планируемому количеству населения поселков и хуторов сельского поселения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.
Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание для п. Степной  предусматривается для наружного пожаротушения забор воды пожарными машинами из балки Глубокая. Для хуторов Подгорный и Грушевый предусматривается для наружного пожаротушения забор воды пожарными машинами из реки Псенафа. Пожарные депо расположены в п. Степном и  г. Белореченске в 2,5-3,0 км от населенных пунктов поселения.
Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5 м3.
Наружное пожаротушение для п. Садовый, п. МТФ №1  к-за им. Ленина и п. МТФ №2 к-за им. Ленина, х. Приречный предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода г. Белореченска и п. Родники через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть
Водопровод в поселках и хуторах проектируется хозяйственно-питьевой низкого давления.
Сеть водопровода принята кольцевая и тупиковая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø80-100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. 
Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок составляет 48,00 км. 
Объем первоочередных работ по водопроводу по населенным пунктам сельского поселения
Таблица 54
	№№
п/п
	Наименование
	Проектные параметры
	Материал

	1
	Замена водопровода диаметром 150 мм в пос. Родники по пер-Радужный ул. Центральная
	440м
	Сталь, полиэтилен

	2
	Замена водопровода диаметром 100 мм в пос. Родники по пер-Радужный ул. Центральная 
	310
	Сталь, полиэтилен

	3
	Замена водопровода диаметром 50 мм в пос. Родники по пер-Радужный ул. Центральная
	140
	Сталь, полиэтилен

	4
	Замена водопровода диаметром 100 мм в пос. Родники по ул. Промышленная 
	420
	Сталь, полиэтилен

	5
	Замена водопровода диаметром 150 мм в пос. Родники по ул. Промышленная
	290
	Сталь, полиэтилен

	6
	Строительство водопровода диаметром 200 мм (в две нитки в одной траншее) от в/з «Южный» до инвест.площадки КубанSKY (МКР «Изумрудный»)
	L=2х2010м
	Сталь, полиэтилен
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Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемого населенного пункта разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно - планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация
Согласно справке ООО «Водоканал»  канализацией  охвачена северная часть поселка с отведением стоков в КНС и далее в самотечный канализационный коллектор по ул. Аэродромной, а затем на ОСК г. Белореченска. 

Проектируемая канализация
В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации п. Родники и приняты решения по канализованию поселков и хуторов сельского поселения.
Расчетные расходы сточных вод для поселков и хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.
Расчет водоотведения выполнен в соответствии с расчетом водопотребления без учета полива.
Согласно произведенному расчету расход водоотведения составляет:
по п. Родники
- на расчетный срок Q =1921,85 м3 /сут.
по п. Восточный 
на расчетный срок Q=104,07 м3 /сут. 
по х. Грушевый
на расчетный срок Q=259,91 м3 /сут.
по п. МТФ№1 к-за им. Ленина  
на расчетный срок Q=22,82 м3 /сут. 
по п. МТФ№2 к-за им. Ленина  
на расчетный срок Q=8,95 м3 /сут. 
по х. Подгорный
на расчетный срок Q=98,28 м3 /сут. 
по х. Приречный
на расчетный срок Q=523,16 м3 /сут. 
по пос. Садовый
на расчетный срок Q=513,64 м3 /сут. 
по п. Степной
на расчетный срок Q=283,42 м3 /сут. 
Всего по поселению расчетый срок расчетное водоотведение составит  Q=3736,10 м3/сут.
На расчетный срок предлагаетсяобеспечение всех населенных пунктов Родниковского поселения централизованным водоотведением.
При этом стоки от населенных пунктов планируется направлять на существующие очистные сооружения канализации города Белореченска. Таким образом, формируются восемь технологических зон водоотведения на территории Родниковского сельского поселения (по варианту I) или две технологические зоны (по варианту II) согласно материалам откорректированной схемы коммунального обеспеченияс изменениями, утвержденными постановлением администрации Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края от 24.09.2018 г. №49;
Учитывая, что на очистных сооружениях канализации выполняется очистка стоков в первую очередь г. Белореченска, для оценки резервов мощности существующих ОСК и наличия возможности очистки стоков от населенных пунктов МО Родниковское СП необходимо принять во внимание данные о расчетном количестве сточных вод по г. Белореченску (также по двум вариантам развития).
Таким образом, для обеспечения очистки всего расхода сточных вод (г. Белореченск и населенные пункты МО Родниковское СП) к 2028 году производительность ОСК должна составлять 21,95 тыс.м3/сутки (I вариант) либо 19,03 тыс.м3/сутки (II вариант).
С учетом проектной производственной мощности ОСК (36 тыс.м3/сут.), существующие очистные сооружения канализации смогут принять прогнозный объем стоков без расширения производственной базы по обоим прогнозным сценариям (вариантам), при условии капитального ремонта ОСК (см. раздел IV откорректированной программы водооведения Родниковского сельского поселения).
Схемы канализования населенных пунктов МО Родниковское СП разработаны с учетом гидравлических режимов работы системы водоотведения в целом и отдельных её элементов по технологическим зонам. В ходе анализа определены перспективные расходы по каждому населенному пункту с учетом коэффициентов неравномерности (минимальных и максимальных часовых расходов, суточной и сезонной неравномерности), скоростей потока, гидравлических нагрузок на отдельные сооружения. По результатам расчетов определены диаметры самотечных и напорных сетей канализации, требуемые производительности КНС и мощности проектируемых и реконструируемых очистных сооружений.
Проектная мощность очистных сооружений составляет 36 тыс. м3/сут. В настоящее время сооружения работают с нагрузкой меньше проектной (в 2017 г. среднесуточный расход поступающих сточных вод составил 11-13 тыс.м3/сут.). Максимальный суточный расход стоков на ОСК составляет 21 085 м3/сут. (в 2017 г.) На максимальные суточные объемы поступающих на очистку стоков в значительной степени влияют погодные условия (количество выпавших осадков). 
В настоящее время на ОСК г. Белореченска в работе находится одна секция аэротенка, в которой в 2015 году выполнены работы по замене системы аэрации.
Вторая секция была выведена из цикла биологической очистки (в связи с неудовлетворительным состоянием аэраторов) и в настоящее время используется как минерализатор активного ила.
Производительность ОСК в условиях работы только одной секции аэротенка составляет не более 18 тыс. м3/сут.
Таким образом, в настоящее время на существующих очистных сооружениях канализации отсутствует резерв производственной мощности. Для обеспечения приема и очистки дополнительных стоков на ОСК необходимо выполнить работы по замене системы аэрации на второй секции аэротенка.
Мероприятия по населенным пунктам в рамках осуществления централизованного водоотведения сводятся к следующему:
п. Родники 
В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается реконструкция существующих канализационных насосных станций на территории п. Родники (КНС в/з «Южный», КНС 14 (школа №31), КНС 15 (ул. Садовая, 62)), а также строительство новых канализационных насосных станций: КНС-3* (пер. Радужный – ул. Центральная), КНС-4* (ул. Садовая – ул. Парковая), КНС-5* (ул. Береговая), КНС-6* (на территории перспективной застройки п. Родники).
п. Степной
В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается переброска стоков п. Степной на существующие ОСК г. Белореченска. При этом существующая КНС (ул. Ф.Энгельса) подлежит демонтажу. Строительство новой КНС предусматривается в восточной части посёлка на ул. Полевая. Кроме того, необходимо выполнить работы по реконструкцииприемной камеры ОСК для обеспечения возможности приема еще двух напорных коллекторов.
п. Садовый
В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается транспортировка стоков в самотечные сети г. Белореченска (для дальнейшей очистки на ОСК). С этой целью предусмотрено строительство четырех КНС.
п. Восточный
В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается транспортировка стоков на реконструируемую КНС в п. Родники (с дальнейшей транспортировкой в сети канализации г. Белореченска  на ОСК). С этой целью предусмотрено строительство двух КНС: в западной части поселка и в северо-западной части садово-огороднических  товариществ.
х. Приречный
В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается транспортировка стоков на существующую КНС в п. Родники (с дальнейшей транспортировкой в сети канализации г. Белореченскаина ОСК).  С этой целью предусмотрено строительство четырех КНС.
х. Грушевый
В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается транспортировка стоков на проектируемую КНС в х. Подгорный (с дальнейшей транспортировкой в сети канализации г. Белореченска  на ОСК). С этой целью предусмотрено строительство двух КНС.
х. Подгорный
В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается транспортировка стоков в сети канализации г. Белореченска(и далее на ОСК). С этой целью предусмотрено строительство КНС в западной части хутора.
п. МТФ №1колхоза им. Ленина
В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается транспортировка стоков в самотечные сети г. Белореченска (для дальнейшей очистки на ОСК). С этой целью предусмотрено строительство КНС в юго-восточной части поселка.
п. МТФ №2 колхоза им. Ленина
В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается транспортировка стоков в самотечные сети г. Белореченска (для дальнейшей очистки на ОСК). С этой целью предусмотрено строительство КНС в северо-западной части поселка.

При размещении новых сооружений централизованной системы канализации предусмотрена необходимость организации зон санитарной защиты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 
Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб диаметром 200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки из полимерных труб диаметром 80-100 мм. 
Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.
Всего по Родниковскому СП прокладывается около 64,5 км канализационных сетей.
Всего генеральным планом (в соответствии с откорректированной отраслевой схемой водоотведения) предусматривается:
· Прокладка 64,5 км сетей канализации для территорий с децентрализованной на сегодняшний день канализацией,
· Строительство 19 канализационных насосных станций, реконструкция 3 канализационных насосных станций.
Для повышения степени благоустройства существующей застройки и проектируемых районов необходимо учитывать вопросы создания сети ливневой канализации.
Основные технико-экономические показатели
Таблица 55
	№ №
п/п
	Показатели
	Един.
измер.
	Современное состояние
	Расчетный
срок 2044 г.

	2. Водоснабжение

	1
	Водопотребление – всего, 
в том числе:
	м3/сут
	1290,96
	3816,20

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	1062,96
	3124,32

	
	- на производственные нужды
	
	228,00
	691,88

	2
	Производительность водозаборных сооружений,
в том числе:
	м3/сут
	
	3900,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	

	3
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,
в том числе:
	л/сут
	130-200
	130-250

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130-200
	130-250

	4
	Протяженность сетей
	км
	
	48,50

	2. Канализация

	1.
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	1240,26
	3736,10

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	1012,26
	3044,22

	
	- производственные сточные воды
	-
	228,00
	691,88

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК г. Белореченск

	3
	Протяженность сетей
	км
	
	64,50
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Источником газоснабжения населенных пунктов Родниковского сельского поселения Белореченского района является существующая АГРС-1 г. Белореченска и АГРС-2 ООО «Гарда».
Давление газа на выходе:
· из АГРС-1  г.Белореченска и АГРС-2 ООО «Гарда» – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).
Подача природного газа потребителям населенных пунктов Родниковского сельского поселения Белореченского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».
Из 9 населенных пунктов Родниковского сельского поселения Белореченского района газифицировано природным газом 8 населенных пункта (кроме поселка МТФ №2 колхоза им. Ленина). Процент газификации составляет 95,7%.
Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):
· АГРС -1 г. Белореченска;
· АГРС-2  СП «Гарда».
Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью около 45 км. На территории сельского поселения ГРП – 2 шт., ШРП – 16 шт.
Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Белореченскрайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».
По поселению проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам:
· от АГРС-1 г. Белореченска к п. Садовый, п. Степной, п. Родники, п. МТФ №2 колхоза им. Ленина, х. Приречный;
· от АГРС- 2 СП «Гарда» к х. Подгорный, х. Грушевый, п. Восточный.
Протяженность существующих газовых сетей высокого давления  населенных пунктов Родниковского сельского поселения Белореченского района составляет  -  45 км.
В настоящее время по территории сельского поселения ведется строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-1  к п. Степной.

Проектное развитие системы газоснабжения
Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.
Направления использования газа:
· технологические нужды промышленности;
· хозяйственно-бытовые нужды населения;
· энергоноситель для теплоисточников.
Предполагается выполнить проектирование и строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам:
- п. Степной (от АГРС-1 г. Белореченска) (имеется проект);
- МТФ №2 колхоза им. Ленина ( АГРС-1 г.Белореченска) .
Таким образом, все населенные пункты сельского поселения (9 населенных пунктов) будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства.
Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью –  5,5 км.
Мощность существующей АГРС ОАО «Газпром» Белореченская позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.
Проектная производительность АГРС:
- г. Белореченска – 80 тыс.м³/час;
- ООО «Гарда» -1,6 тыс.м³/час.
	Фактическая производительность АГРС:
- г. Белореченска – 30 тыс.м³/час;
- ООО «Гарда» -0,6 тыс.м³/час.
На полное развитие населенных пунктов , находящихся в восточной части сельского поселения необходимо строительство обводного газопровода (лупинга) вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» Де500мм  протяженностью 6,0 км.
Отопление
Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.
Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.
Расчетные расходы газа
Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Родниковского сельского поселения Белореченского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок 2044 г. Результаты расчетов представлены в таблицах ниже.

Максимальные часовые расходы газа
Таблица 56
	№№ п/п
	Наименование  населенного пункта
	Ед-ца
измерения
	расчетный
срок, 2044 г.

	
	Родниковское сельское поселение, всего
	м³/ч
	19802

	1
	· пос.Родники
	-«-
	9824

	2
	· пос.Восточный
	-«-
	587

	3
	· хут.Грушевый
	-«-
	1437

	4
	· - п.МТФ№1 колхоза им.Ленина
	-«-
	129

	5
	· - п.МТФ№2 колхоза им.Ленина
	-«-
	86

	6
	· хут.Подгорный
	-«-
	554

	7
	· хут. Приречный
	-«-
	2921

	8
	· пос.Садовый
	-«-
	2840

	9
	· пос.Степной
	-«-
	1424



Максимальные годовые расходы газа
Таблица 57
	№№ п/п
	Наименование
населенного пункта
	Ед-ца
измерения
	расчетный
срок, 2044 г.

	
	Родниковское сельское поселение, всего
	тыс.м³/год
	35412

	1
	· пос. Родники
	-«-
	17663

	2
	· пос. Восточный
	-«-
	1038

	3
	· хут. Грушевый
	-«-
	2533

	4
	· п. МТФ№1 колхоза им. Ленина
	-«-
	226

	5
	· п. МТФ№2 колхоза им. Ленина
	-«-
	49

	6
	· хут. Подгорный
	-«-
	980

	7
	· хут. Приречный
	-«-
	5306

	8
	· пос. Садовый
	-«-
	5107

	9
	· пос. Степной
	-«-
	2510



Основные технико-экономические показатели
по разделу «Газоснабжение»
Таблица 58
	№№ п/п
	Наименование
населенного пункта
	Ед-ца
измер.
	Сущ. положение
	расчетный
срок, 2044 г.

	
	Газоснабжение
	
	
	

	
	Удельный вес газа в топливном балансе н/п
	%
	95,7
	100

	
	Потребление газа по Родниковскому с/п - всего, в том числе:
	млн. м3/год
	8,99
	35,41

	
	Источники подачи газа
	
	ГРС
	ГРС

	
	Протяженность сетей высокого давления

	км
	17,36
	45,50
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Общая часть
Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение
Теплоснабжение объектов в п. Родники, х. Грушевый, п. Степной осуществляется от одной котельной, расположенных в каждом поселке. Сети и сооружения теплоснабжения на территории населенных пунктов п. Восточный, п. МТФ №1 колхоза им. Ленина, п. МТФ №2 колхоза им. Ленина, х. Подгорный, х. Приречный, п. Садовый отсутствуют.
Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).


Характеристики существующих котельных
Таблица 59
	Наименование
	Мощность, Гкал/ч
	Присоединеннаямощность
Гкал/ч
	Вид
топлива

	п. Родники

	Котельная № 1
	0,600
	0,600
	газ

	Котельная № 2
	0,050
	0,050
	газ

	х. Грушевый

	Котельная № 1
	0,030
	0,030
	газ

	п. Степной

	Котельная № 1
(СОШ№17)

	0,330
	0,330
	газ

	Котельная № 2
	0,310
	0,310
	газ

	п. Садовый

	Котельная № 1
	0,040
	0,040
	газ

	п. Восточный

	Котельная № 1
	0,060
	0,060
	газ

	Всего
	
	1,420
	



Номера котельным были присвоены при разработке раздела «Теплоснабжение» для проекта генерального плана.

Проектное решение
Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов поселения. Теплоснабжение объектов п. Родники, х. Грушевый, п.Степной, в связи с увеличением численности населения, строительства объектов инфраструктуры и развития.
Теплоснабжение объектов в границах Родниковского сельского поселения предусматривается от трех существующих и девятнадцати проектируемых районных котельных, а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Проектом предусматривается перевод  двух существующих котельных с твердого топлива на газ.
Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Теплоснабжение малых предприятий и коммерческих объектов предусматривается от индивидуальных источников тепла. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается нормативная санитарно-защитная зона 50 метров.
Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65С.
Режим потребления тепловой энергии принят:
1. Отопление – 24 часа в сутки.
2. Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.
Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения закрытые, двух и четырехтрубные.
Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:
1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19С.
2. Средняя температура отопительного периода – 1,1С.
3. Продолжительность отопительного периода – 153 дней.

Перечень тепловых нагрузок
на расчетный срок строительства (2044 г.)
Таблица 60
	Наименование
	Мощность, Гкал/ч
	Расположение
	Вид топлива

	Котельная (№1)
	0,540 Гкал/ч
	п. Родники
	Газ

	Котельная (№2)
	1,000 Гкал/ч
	п. Родники
	Газ

	Котельная (№3)
	1,800 Гкал/ч
	п. Родники
	Газ

	Котельная (№4)
	0,400 Гкал/ч
	п. Родники
	Газ

	Котельная (№5)
	2,500 Гкал/ч
	п. Родники
	Газ

	Котельная (№1)
	0,320 Гкал/ч
	х. Подгорный 
	Газ

	Котельная (№1)
	1,600 Гкал/ч
	х. Приречный
	Газ

	Котельная (№2)
	1,240 Гкал/ч
	х. Приречный
	Газ

	Котельная (№3)
	0,280 Гкал/ч
	х. Приречный
	Газ

	Котельная (№1)
	0,320 Гкал/ч
	п. Садовый
	Газ

	Котельная (№2)
	0,840 Гкал/ч
	п. Садовый
	Газ

	Котельная (№3)
	0,320 Гкал/ч
	п. Садовый
	Газ

	Котельная (№1)
	0,900 Гкал/ч
	п. Степной
	Газ

	Котельная (№2)
	0,300 Гкал/ч
	п. Степной
	Газ



Для установки в проектируемых и реконструируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция
В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.
Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.
Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение
Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети
Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.
Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:
для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;
для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели
по разделу «Теплоснабжение»
Таблица 61
	№№ п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Современ.
состояние
	Расчет. срок, 
2044 г.

	1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,002086
	0,021602

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,002086
	0,021602

	2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	1,136
	6,926

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	1,136
	6,926

	3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-

	4
	Протяженность сетей
	км
	0,300
	5,460
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В схему развития сельского поселения включены вопросы электроснабжения существующей и планируемой на расчетный срок жилых зон с идивидуальной и малоэтажной секционной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, производственных предприятий и предприятий торговли, бытового обслуживания, находящихся в границах населенных пунктов  на расчетный срок.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10-35-110 кВ и прокладка новыхучастков ВЛ 10кВ от существующих подстанций:110/35/10кВ «Очистные сооружения», ПС 35/10кВ, «Промзона» и  ПС 35/10кВ «Степная».
Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94,в её последующей редакции. Результаты расчетов сведены в таблицы ниже.


Расчетные электрические нагрузки на расчетный срок (2044 г.)
Таблица 62
	№
п.п
	Потребители
	Расчетные электрические нагрузки
	Итого с учетом коэф.
одновременности 0,7 в соответствии со
СП-110-2003 и
РД34.20,185-94

	
	
	Жилищно-коммунальный сектор, кВт.
	Производственный
Сектор, кВт.
	Наружное
освещение
кВт.
	

	
	
	Сущ.
	Проект..
	Сущ.
	Проект..
	Проект..
	

	1
	п. Родники
	1979
	1891
	3317
	1930
	120
	6466

	2
	п. Восточный
	302
	0
	290
	107
	10
	496

	3
	х. Грушевый
	351
	404
	54
	191
	15
	713

	4
	п. МТФ-1
	66
	0
	0
	53
	8
	89

	5
	п. МТФ-2
	26
	0
	0
	26
	5
	40

	6
	х. Подгорный
	144
	141
	4
	98
	10
	278

	7
	х. Приречный
	71
	1108
	6
	350
	58
	1115

	8
	п. Садовый
	248
	929
	159
	80
	56
	1030

	9
	п. Степной
	485
	264
	201
	174
	14
	797

	
	Итого
	
	
	
	
	
	11024



Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения объектов Родниковского сельского поселения на расчётный срок являются существующие трансформаторные подстанции, расположенные в г. Белореченске и п. Степном:
- ПС110/35/10кВ «Очистные сооружения» с трансформаторами мощностью 1х10,0МВА, 1х16,0МВА;
- ПС35/10кВ «Промзона» с трансформаторами мощностью 2х10,0МВА,
- ПС35/10кВ «Степная» с трансформаторами мощностью 2х2,5МВА,
В связи с ростом электрических нагрузок в сельском поселении на расчётный срок (2044 г.) предусматривается реконструкция подстанции с заменой трансформаторов на большую мощность, в том числе:
- на ПС110/35/10кВ «Очистные сооружения» вместо трансформаторов мощностью 1х16,0МВА и 1х10,0МВА установить трансформаторы 2х25,0 МВА,.
Объём строительства ТП10/0,4кВ  по п. Родники.
Разработанная проектом схема электроснабжения села предусматривает строительство 8 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и использование 15 существующих подстанций.
Проектируемые подстанции приняты следующих типов:
1. Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью 100 кВА типа КТП 100 (№.01;08).
1. То же, мощностью 160 кВА, типа КТП 160 (№02).
1. То же, мощностью 250 кВА, типа КТП 250 (№03).
1. То же, мощностью 400 кВА, типа КТП 400(№05).
1. Блочная трансформаторная подстанция мощностью 2х250кВА, типа БКТП 2х250 (№.06;07)..
Объём строительства по ТП10/0,4кВ для электроснабжения остальных хуторов и посёлков предусмотрен в настоящем проекте, в том числе: 
· В х. Восточный предусматривается строительство новой КТП 100 кВА (№08),
· В х. Грушевый предусматривается строительство новой КТП 250 кВА (№09),
· В п. МТФ-1 предусматривается строительство новой КТП 63 кВА (№10),
· В п. МТФ-2 предусматривается строительство новой КТП 40 кВА (№11),
· В х. Подгорный предусматривается строительство новой КТП 100 кВА (№12),
· В п. Приречный предусматривается  строительство:
· Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью 100 кВА типа КТП 100 (№.13;14).
· То же, мощностью 160 кВА, типа КТП 160 (№15).
· То же, мощностью 250 кВА, типа КТП 250 (№16).
· То же, мощностью 400 кВА, типа КТП 400(№17).
· В п. Садовый предусматривается строительство:
· Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью 100 кВА типа КТП 100 (№.18;19).
· То же, мощностью 160 кВА, типа КТП 160 (№20).
· То же, мощностью 250 кВА, типа КТП 250 (№21).
· То же, мощностью 400 кВА, типа КТП 400(№22).
· В п. Степной предусматривается строительство новой КТП 250кВА (№23).

Линии 10кВ

Трассы ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития сельского поселения.
Трассы ВЛ-10кВкВ выбирались с учетом перспективного развития п. Родники. Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ 10 кВ, относится к IV району по гололедным и IV району по ветровым нагрузкам на провода.
Строительство линий 10 кВ выполнено в воздушном исполнении на изолированных проводах типа SAX 95 в магистралях и SAX 70 – на отпайках.
Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110,С112,С105.
Протяженность проектируемых ВЛ 10кВ – 27,20 км.
Протяженность реконструируемых ЛЭП 10кВ – 17,41 км.

Линии 35-110кВ

Электроснабжение п. Родники осуществляется от электрических сетей 35;110 кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».
Источником электроснабжения объектов проектируемого населенного пункта является трансформаторная подстанция 110/10кВ «Промзона».
Линии 35;110 кВ будут рассмотрены при рабочем проектировании после выдачи технических условий ОАО «Кубаньэнерго» на присоединение дополнительной мощности, определённой в настоящем проекте.

Основные технико-экономические показатели по разделу
«Электроснабжение»
Таблица 63
	Показатели
	Ед. измер.
	Современное состояние
	Расчетный срок
до 2044г.

	Всего по поселению

	Потребность в электроэнергии – всего,в том числе:
	млн.кВт/год
	
	91,11

	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	41,17

	Потребление электроэнергии
на 1чел. в год,
	кВт.ч
	
	3773,00

	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	2030,33

	Источники покрытия электрических нагрузок
	мВт
	75,00
	75,00

	Протяжённость сетей 10 кВ
	км
	18,50
	34,80
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Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на расчетный срок (2044 г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих и расчет их номерной емкости.
Данный раздел разработан на основании задания на проектированиеи справок о телефонизации и радиофикации Родниковского сельского поселения.

Телефонизация
Телефонизация Родниковского сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:
- SI-2000, находящейся в поселке Родники по ул. ул. Центральная, 7. Монтированная емкость 480 номеров, задействовано 472 номера. К ней подключены следующие населенные пункты поселения: поселок Родники, поселок Восточный (4 номера), хутор Приречный (1 номер), хутор Грушевый (2 номера).
- АТСК 100/2000, находящейся в г. Белореченск по ул. Щорса, 84. Монтированная емкость 7000 номеров. К ней подключены следующие населенные пункты поселения: хутор Грушевый (1 номер), поселок Садовый (6 номеров), поселок МТФ № 1 (1 радиотелефон), поселок МТФ № 2 (1 радиотелефон).
- АТСК 50/200, находящейся в поселке Степной по ул. Мира, 17. Монтированная емкость 100 номеров, задействовано 77 номеров. АТС обеспечивает только потребителей поселка Степной.
Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Родниковского сельского поселения в 2044 г., определяется по нормам телефонной плотности НП 2.008-2-85.
Расчеты основываются на следующих положениях:
1. Каждой семье обеспечить установку телефона.
2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:
· промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.
· торговля 							270 тлф.
· наука и просвещение					710 тлф.
· здравоохранение 						580 тлф.
· управление							1000 тлф.
Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:
· промышленность, транспорт, строительство	76%;
· торговля 							12%;
· наука и просвещение					6%;
· здравоохранение						4%;
· управление							2%.
Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:
2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.
Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:
2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).
Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете 1000 человек населения составит:
· для сектора хозяйственной деятельности 		84 тлф.;
· для жилого сектора					330 тлф.
На расчетный срок общее количество телефонов в Родниковском сельском поселении при численности населения 20056 человек должно составить:
200560,414=8303 номера, , в том числе:
· п. Родники					4108 номеров;
· п. Степной					608 номеров;
· х. Грушевый				613 номеров;
· п. Восточный				246 номеров;
· п. Садовый					1188 номеров;
· х. Подгорный				232 номера;
· п. МТФ № 1колхоза им. Ленина	54 номера,
· х. Приречный				1234 номера,
· п. МТФ № 2 колхоза им. Ленина	21 номер,
что потребует увеличения общей емкости АТС на 8900 номеров.
Данные по распределению расчетной номерной емкости жилого сектора по существующим и проектируемым кварталам сведены в таблицу 90.
Из расчетов и анализа схемы генерального плана Родниковского сельского поселения видно, что не все центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новой АТС в поселке Подгорный.
Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:
· расширение номерной емкости существующей АТС SI-2000 в поселке Родники до 5590 номеров для подключения абонентов поселка Родники, поселка Восточный и хутора Приречный;
· расширение номерной емкости АТС SI-2000 в поселке Степной до 608 номеров;
· расширение номерной емкости АТС SI-2000 в хуторе Грушевый до 845 номеров для подключения абонентов хутора Грушевый и хутора Подгорный;
· расширение общей номерной емкости существующих АТС в г. Белореченск еще на 1263 номера для подключения абонентов поселка Садовый, поселка МТФ №1 и поселка МТФ №2;
· расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей.
К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Родниковского сельского поселения.
Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.
На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и.т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи. 
Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация
В настоящее время в Родниковском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует.
Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Родниковского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:
-передатчик;
-3-х программный кодер;
-абонентские 3-х программные приемники.
3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.
Для обеспечения радиовещания в Родниковском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в поселке Родники с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение
Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Майкоп, находящегося в 19 км. от Родниковского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. 

Основные технико-экономические показатели по разделу
«Проводные средства связи»
Таблица 64
	№№
п/п
	Показатели
	Ед.
измерения
	Современное
состояние
	На расчётный
срок, 2044 г.

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	27
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	2610
	8303

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	2075
	6600
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Зоны с особыми условиями использования территории - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1 п. 4 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» в редакции от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 01.07.2017 N 135-ФЗ, от 29.07.2017 N 222-ФЗ).
Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах Родниковского  сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий.

[bookmark: _Toc190442750]2.2.8.1.1 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие: 
· объекты первого класса – 1000 м; 
· объекты второго класса – 500 м; 
· объекты третьего класса – 300 м; 
· объекты четвертого класса – 100 м; 
· объекты пятого класса – 50 м. 
На территории Родниковского  сельского поселения санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы должны быть выделены для промышленных и сельскохозяйственных предприятий, канализационных очистных сооружений, действующих объектов размещения твердых бытовых, промышленных и биологических отходов, кладбищ, железных дорог, линейных объектов, где градостроительная деятельность допускается ограниченно на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 
Санитарно-зазитные зоны устанавливаются в соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.
Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Режим территории санитарно-защитной зоны. Градостроительные ограничения.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих объединений и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садоводческих или огороднических участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Канализационные очистные сооружения



Перечень существующих канализационных очистных сооружений 
Таблица 65
	№ п/п
	Наименование очистных сооружений
	Населенный пункт, отводящий стоки на очистку
	Фактическая производительность, тыс.м3/сутки
	Примеча-ние
	Зоны с особыми условиями использования территории, (м)

	1
	Канализационные очистные сооружения г. Белореченска
	г. Белореченск, п. Родники
	36 тыс. м3/сут.
	Требуется реконст-рукция
	500



Кладбища
На территории Родниковского  сельского поселения расположены кладбища. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:
· Ориентировочная санитарно-защитная зона кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га составляет 500 м.
· Ориентировочная санитарно-защитная зона кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га составляет 300 м.
· Ориентировочная санитарно-защитная зона кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 га и менее составляет 100 м. Действующее кладбищех. Подгорный и х. Грушевый относятся к этому типу.
· Ориентировочная санитарно-защитная зона закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбарием и сельских кладбищ составляет 50 м.
Скотомогильники
Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 
На территории Родниковского  сельского поселения отсутствуют.

Объекты размещения коммунальных и промышленных отходов
На территории Родниковского  сельского поселения расположенодва объекта размещения твердых коммунальных и промышленных отходов.
Существующий  твердых коммунальных отходов (закрытый) расположен в северо-западной частиРодниковского сельского поселения – уже в настоящее время ее ресурсы исчерпаны и дальнейшая эксплуатация затруднена. Его территория подлежит рекультивации с дальнейшим использованием для сельскохозяйственного использования. 
В настоящее функционирует полигон твердых коммунальных отходов в 4 км к востоку от территории существующего. Данный проект находится в стадии реализации. Его полное наименование: межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в Белореченском районе Краснодарского края для обслуживания Апшеронского, Туапсинского, Белореченского районов и г. Горячий Ключ, г. Сочи, 1 и 2 очередь, производительность полигона 1000 т/год. Объект является планируемым согласно утвержденным материалам СТП Краснодарского края. В настоящее время запланирована реконструкция 1-ой очереди (карта) – Пусковой комплекс полигона ТБО на 3 года эксплуатации, увеличение площади на 4 га и строительство 2 очереди на площади 7 га.
Не допускается размещение полигона ТБО на:
-территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;
-во всех зонах охраны курортов;
-в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;
-в местах выклинивания водоносных горизонтов;
-в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

Объекты нефтедобычи 
На территории Родниковского  сельского поселения отсутсвуют объекты нефтедобычи.

Электроподстанции
В границах проектирования расположены электроподстанции. Согласно действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер санитарно-защитных зон устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений и исследований. 

Охранные и санитарно-защитные зоны высоковольтных линий электропередач

На территории Родниковского  сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередач различного напряжения. Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) определены в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи устанавливаются вдоль них в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении:
- для линий напряжением 1-20 кВ - на расстоянии 10 м;
- для линий напряжением свыше 20 кВ - до35 кВ - на расстоянии 15 м;
- для линий напряжением свыше 35 кВ - до 110 кВ - на расстоянии 20 м;
- для линий напряжением  свыше 110 кВ - до 220 кВ - на расстоянии 25 м.
В охранных зонах (санитарных разрывах) воздушных линий электропередачи запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- размещать свалки;	
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
- земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами
- разводить огонь.
Санитарные разрывы и охранные зоны магистральных трубопроводов
Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры санитарного разрыва газопровода установлены в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».
На территории Родниковского сельского поселения проходят магистральные газопроводы и нефтепроводы. Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений.
Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и садоводческих поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, а также полевых станов устанавливаются:
для трубопроводов 1 класса:
при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров;
при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров;
при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров;
при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров;
при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;
при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров;
для трубопроводов 2 класса:
при диаметре до 300 мм - 75 метров;
при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров.
Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров.
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, до городов, населенных пунктов, садоводческих поселков и сельскохозяйственных угодий (санитарные полосы отчуждения) устанавливаются:
при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров;
при диаметре 150 - 300 мм - от 175 до 250 метров;
при диаметре 300 - 500 мм - от 350 до 500 метров;
при диаметре 500 - 1000 мм - от 800 до 1000 метров.
Рекомендуемые минимальные расстояния при наземной прокладке магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.
Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса.
Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата).
Режим охранной зоны трубопроводов
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др. 
Режим охранной зоны газораспределительных сетей на территории поселений определен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 « Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 г., 17 мая 2016 г.)
В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от межпоселковых (распределительных) газопроводов высокого давления устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны газопровода. 
Газораспределительные станции
Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов:
Минимальные расстояния от ГРС
Таблица 66
	Минимальные расстояния от ГРС, м

	Класс газопровода

	ll
	ll

	Условный диаметр газопровода, мм

	300 и менее
	300-600
	600-800
	800-1000
	1000-1200
	1200-1400
	300 и менее
	св.300

	150
	175
	200
	250
	300
	350
	100
	125
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Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года. В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019), статья 65, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).
Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, , являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания,устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 
На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).
Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ). 
Согласно статье 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» в границах водоохранных зон запрещается:
-использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
-осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:
-распашка земель;
-размещение отвалов размываемых грунтов;
-выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.
Согласно статье 6 п.п.6-8 ФЗ от 03.06.2006 г №74-ФЗ «Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 
В соответствии с п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) к территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Водные объекты Родниковского поселения представлены реками Белая, Келермес, Псенафа и их притоками, а также немногочисленными балками.
Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определен в соответствии с положениями Водного кодекса и установлен у реки Белая и реки Псенафа– 200 м., реки  Келермес - в размере 100 метров.
Размер прибрежной полосы у всех водных объектов составляет 50 м.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования реки Белая, Келермес, Псенафа составляет 20-метров. От остальных водотоков - балок (с длиной менее 10 км) ширина береговой полосы общего пользования устанавливается не менее 5 метров.
Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе:
иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами;
пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
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Границы и режим ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются согласно утверждаемому проекту ЗСО водного объекта. Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения разрабатывается на основе требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом строгого режима, для водоводов – санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
от водонапорных башен – 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.
 Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать в обе стороны от крайних линий водовода:
при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водовода до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водовода более 1000 мм;
при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода.
Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.
Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.
Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
- прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов;
Во втором поясе ЗСО не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования.
Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.
Зоны санитарной охраны поверхностных водозаборов, при отсутствии разработанного проекта, могут быть ориентировочно определены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02:
1 пояс: для водоемов граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летнее-осенней межени;
2 пояс:  граница второго пояса ЗСО должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км;
3 пояс: границы третьего пояса ЗСО для водоема полностью совпадают с границами второго пояса. 
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.
В настоящее время имеются утвержденные проекты по определению ЗСО источников водоснабжения:
4. Водозаборных сооружений г. Белореченска Белореченского МОЖКХ (34 скважины), расположенных в том числе на территории Родниковского сельского поселения – водозабор «Москалька»;
4. Одна скважина №128 ООО «Белореченский пивоваренный завод». Выполнен проект ГУП Проектным институтом «Крайжилкоммунпроект», 1994 год, г. Краснодар;
4. Скважины водозаборных сооружений №№ 1п и 2п для водоснабжения спортивного сооружения в пос. МТФ-1, ООО «Научно-производственное объединение «ЮгПроектСтрой».
Согласно проекту ЗСО Белореченского водозабора установлены следующие зоны санитарной охраны водозабор «Москалька», расположенного на территории Родниковского поселения.
1.В первый пояс зоны санитарной охраны включить водозабор «Москалька» -  площадки  водозаборных скважин №№ 93Д\1, 36468\2, 40527\3, 40528\4, 36433\5, 58278\6, 58428\7, 58427\8, 40517\9, 58241\10, Д13-90\13, 36255\14, 40788\15, 58479\16, 51110\17, 51301\18, 51103\19, 51288\20, 51302\21, 58156\22, 58231\23, 58232\24, 58233\25, 58234\26, 65631\27, 72596\28, 72597\29, 72598\30, 72708\31, 72709\32, 30236\4, 30132\5. 
Протяженность границ санохраны 1 пояса для 32 скважин – 4836,5 м., площадь- 6,85 га.
Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, принимать от крайних водопроводов не менее 10 м. в сухих грунтах при диаметре до 1000 мм. и не менее 20 м. при больших диаметрах.
В мокрых грунтах – не менее 50 м. независимо от диаметра. 
Ширину полосы по застроенной территории допускается уменьшать при согласовании санитарно-эпидемиологической  службой.
Границы второго пояса ЗСО установить для водозабора «Москалька» - участок длиной 471 м., шириной 2704 м.
Границы третьего пояса ЗСО установить для водозабора «Москалька» - участок длиной 12556 м., шириной 5356 м.
2. Согласно проекту ЗСО 128-й скважины ООО «Белореченский пивоваренный завод» установлены следующие зоны санитарной охраны водозабор «Москалька», расположенного на территории Родниковского поселения.
2.1.Граница первого пояса зоны санитарной охраны: от устья к северо-западу -15,0 м., к юго-востоку- 15 м., северо-востоку – 15 м., юго-западу – 15,0 м.
2.2. Граница второго пояса зоны санитарной охраны: от устья к северо-западу -60,0 м., к юго-востоку- 70 м., северо-востоку – 60 м., юго-западу – 60,0 м.
2.3. Граница третьего пояса зоны санитарной охраны: от устья к северо-западу -163,0 м., к юго-востоку- 1378 м., северо-востоку – 429 м., юго-западу – 429 м.
3. Согласно проекту ЗСО ООО «Научно-производственное объединение «ЮгПроектСтрой»установлены следующие зоны санитарной охраны водозабора спортивного сооружения в пос. МТФ-2, расположенного на территории Родниковского поселения.
3.1.Граница первого пояса зоны санитарной охраны: от скважин 1п и 2п составляет  – 30,0 м.
3.2. Граница второго пояса зоны санитарной охраны: от скважин 1п и 2п составляет  – 48,0 м.
3.3. Граница третьего пояса зоны санитарной охраны: от скважин 1п и 2п  – 486 м.

[bookmark: _Toc190442753]2.2.8.1.4 Зоны затопления, подтопления
Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов (ФАВР) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве».
При подготовке предложений учитываются:
а) геодезические и картографические материалы, выполненные в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии», а также данные обследований по выявлению паводкоопасных зон;
б) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети;
в) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности из фондовых материалов гидрологических и гидрогеологических изысканий под размещение населенных пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, переходов трубопроводов, мостов;
г) данные проектных материалов, подготовленные в целях создания водохранилищ;
д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ;
е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на основе инженерно-гидрологических расчетов;
ж) параметры границ подтоплений, определенные на основе инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.
Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.
Сведения о границах зон затопления и подтопления в пределах п. Родники, х. Грушевый, х. Подгорный, п. МТФ №1 колхоза им. Ленина, п. МТФ №2 колхоза им. Ленина, п. Приречный  установлены  приказом Кубанского бассейнового управления ФАВР об установлении границы зон затопления и подтопления: от 04.06.2021 г. №76-пр в отношении  рек Келермес и Белая.
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Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» (в редакции ФЗ N 406 от 28 декабря 2013 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") различают следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; 
б) национальные парки; 
в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады. 
В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
В границах Родниковского  сельского поселения (северо-восточная часть поселения) особо охраняемые природные территории представлены Белореченским государственным природным зоологическим заказником регионального значения.
На основании постановления губернатора Краснодарского края от 25 июля 2013 года №816 определены Положения о Белореченском государственном природном зоологическом заказнике регионального значения и установлены его границы и, соответственно, признан утратившим силу пункт 1 приложения к решению исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 18 мая 1989 года № 220 «Об организации Белореченского и Крымского госохотзаказников». 
Согласно Положению Белореченский государственный природный зоологический заказник (далее – заказник) имеет профиль биологического (зоологического) и предназначен для сохранения, восстановления, воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношении объектов животного мира, отнесенных к оьъектам охоты, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края и сохранения среды их обитания.
Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения (далее – ООПТ) и находится в ведении специально уполномоченного органа Краснодарского края в области охраны окружающей среды. Заказник расположен на землях Белореченского района Краснодарского края, в том числе Родниковского сельского поселения. 
Общая площадь территории заказника составляет 10236,28 гектара, часть их которых приходится на территорию Родниковского сельского поселения.
На территории заказника режим охраны установлен в соответствии с проектом «Материалы комплексного экологического обследования на площади 1750 га, обосновывающие изменение границ Белореченского государственного природного зоологического заказника краевого значения, площади, функционального зонирования особо охраняемой природной территории краевого значения», получившим положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 1173, утвержденное приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 27 декабря 2011 года № 302-ЭК.

Режим особой охраны территории заказника
На всей территории заказника запрещено осуществление видов деятельности, противоречащих целям создания заказника или причиняющих вред природным комплексам и их компонентам, а также запрещены иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе:
3.2.1. Все виды охоты, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ) диких животных в течение всего года, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования численности животных.
3.2.2. Нахождение на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями добывания объектов животного мира, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством в области проведения регулирования численности животных.
3.2.3. Пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения.
3.2.4. Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным органом в установленном порядке.
3.2.5. Проведение сплошных рубок леса, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
3.2.6. Изреживание почвозащитного подлесочного яруса.
3.2.7. Вырубка при проведении санитарных рубок дуплистых и фаутных деревьев.
3.2.8. Проведение рубок ухода и санитарных рубок в выводково-гнездовой период.
3.2.9. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений (кроме случаев отсутствия возможности применения наземной техники при возникновении массовых эпидемий или иных естественных природных явлений, связанных со вспышками численности вредителей).
3.2.10. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями в водоохраной зоне водных объектов и над их акваторией.
3.2.11. Содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска собак.
3.2.12. Интродукция объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации.
3.2.13. Сенокошение, выпас скота вне специально выделенных участков, согласованных с уполномоченным органом.
3.2.14. Сжигание естественной растительности и пожнивных остатков, в том числе весенние палы.
3.2.15. Проезд и стоянка всех видов транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме транспортных средств работников специально уполномоченного органа государственной власти в области охраны объектов животного мира и среды их обитания.
3.2.16. Осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест.
3.2.17. Самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов.
3.2.18. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для этих целей мест и без согласования в установленном законодательством порядке.
3.2.19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха.
3.2.20. Размещение на земельных участках заказника рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием заказника.
3.2.21. Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных связанных с пользованием недрами работ.
3.2.22. Проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов.
3.2.23. Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими веществами.
3.2.24. Засорение поверхностных вод.
3.2.25 Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, сброс неочищенных сточных вод.
3.2.26. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного и садоводческого строительства.
3.2.27. Распашка земель в границах прибрежных защитных полос водных объектов.
3.2.28. Распашка земель без согласования уполномоченного органа (за исключением земель, уже используемых пользователями, владельцами, собственниками земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции).
3.2.29. Организация пастбищ и выпас сельскохозяйственных животных за пределами специально предусмотренных для этого участков.
3.2.30. Строительство промышленных предприятий и сооружений, дачное строительство, прокладка линейных объектов, кроме эксплуатации, реконструкции и ремонта существующих систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия работна природные объекты и комплексы по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положитель-ное заключение государственной экологической экспертизы (при этом сложившаяся промышленная деятельность в пределах заказника остается неизменной).
3.2.31. Перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей.
В границах заказника устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, хозяйственных и иных особенностей территории. В соответствии с функциональным назначением и режимом охраны и использования на территории заказника выделяются четыре функциональные зоны:
зона особой охраны или строгого режима;
зона экстенсивного природопользования;
зона интенсивного природопользования 
рекреационная зона.
3.4. К зоне особой охраны или строгого режима отнесены земельные участки, включающие природные комплексы или их компоненты, свойства и качество которых соответствуют целевому назначению ООПТ, где запрещена любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением состояния заказника.
В результате корректировки границ заказника и его функциональных зон площадь зоны особой охраны или строгого режима составила 4002,08 га.
В этой зоне обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и объектов и допускается строго регламентированное посещение. 
3.5. В зоне особой охраны или строгого режима заказника, помимо ограничений хозяйственной деятельности, перечисленных в пункте 3.2. настоящего Положения, запрещается:
3.5.1. Строительство объектов инфраструктуры.
3.5.2. Действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных нагрузок на природный комплекс заказника.
3.5.3. Предоставление земельных участков для строительства промышленных предприятий и сооружений, для ведения садоводства и огородничества.
3.5.4. Размещение спортивных площадок.
3.5.5. Проведение массовых мероприятий.
3.5.6. Гидромелиоративные и ирригационные работы.
3.5.7. Прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, линейных объектов, возведение строений и сооружений (в том числе временных). 
3.5.8. Все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых с целью обеспечения эксплуатации и ремонта существующих линейных сооружений и коммуникаций, на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы.
3.5.9. Заготовка древесины, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.
3.6. Зона экстенсивного природопользования – земельные участки, включающие природные комплексы или их компоненты, свойства и качество которых соответствуют целевому назначению ООПТ, где разрешается  частичное (побочное) использование природных ресурсов заказника для других целей, если оно не приводит к необратимым изменениям свойств и качества природных комплексов, соответствующих целевому назначению ООПТ. Учитывая, что территория зоны экстенсивного использования непосредственно примыкает к зоне строгого режима, ограничения хозяйственной деятельности могут быть достаточно существенными, вплоть до введения запретов на отдельные виды деятельности или технологические операции.
3.7. К зоне экстенсивного природопользования на территории заказника отнесены земельные участки сельскохозяйственного назначения, а также лесные массивы, граничащие либо расположенные в непосредственной близости от населенных пунктов, либо автомобильных дорог.
Площадь зоны экстенсивного природопользования составляет 6013,07 га.
3.8. В зоне экстенсивного природопользования заказника, запрещаются виды деятельности,перечисленных в пункте 3.2 настоящего Положения.
3.9. Зона интенсивного природопользования – земельные участки, на которых осуществляется интенсивное природопользование с минимальным ограничением хозяйственной деятельности с целью исключения негативного влияния на свойства и качество природных комплексов или отдельных компонентов на территории заказника.
3.10. К зоне интенсивного природопользования отнесены земельные участки, по которым проходят автомобильные дороги с искусственным покрытием: участки автомобильных дорог Дружный – Мирный и Мирный – Черниговская. 
Площадь зоны интенсивного природопользования составляет 25,6 га.
3.11 В зоне интенсивного природопользования заказника помимо ограничений хозяйственной деятельности, перечисленных в пункте 3.2 настоящего Положения, запрещается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводства и огородничества и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения бщего пользования. 
3.12. Зона рекреации – земельные участки, территории которых в настоящее время широко используются местным населением в рекреационных целях.
Площадь зоны рекреации составляет 195,53 га.
3.13. В зоне рекреации заказника помимо ограничений хозяйственной деятельности, перечисленных в пункте 3.2 настоящего Положения, запрещается ведение работ, с целью добычи полезных ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений, ведение садоводства и огородничества, за исключением сложившейся хозяйственной деятельности.
3.14. В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций различного характера производится в соответствии с действующим законодательством о чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о нанесенном вреде направляется в уполномоченный орган.
3.15. На территории заказника хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года № 997.

Границы Белореченского государственного природного зоологического заказника отображены в составе графических материалов внесения изменения в генеральный план: «Карта зон с особыми условиями использования территории» и  «Карта комплексной оценки территории».

В настоящее ремя в муниципальном образовании Белореченский район выполняется работа по установлению ООПТ местного значения Природная рекреационная зона «Приреченский лес». 
Участок планируемого ООПТ местног значения расположен мужду застройкой хутора Приречный и рекой Белая на территории двух поселений - Родниковского и Южненского. Планируемая площадь ООПТ - 49,74 га, в том числе на территории Родниковского поселения – 43,04 га.
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Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения. 
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции от 01.01.2019 г.) и Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 N 64 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» регламентирует условия застройки площадей залегания полезных ископаемых.
Согласно ст. 7 Закона «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр.
В соответствии со ст. 22 указанного Федерального закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.
В соответствии со ст.25 Закона «…Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и необходимый для ведения работ, связанных с пользованием недрами, предоставляется пользователю недр после получения лицензии на пользование недрами и оформления геологического отвода и (или) горного отвода, а также после утверждения проектной документации для проведения указанных работ.
Строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения производственных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.
Разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых выдаются в целях предупреждения самовольной и необоснованной застройки площадей залегания полезных ископаемых, охраны недр, включая сохранение условий для наиболее полного извлечения полезных ископаемых, а также обеспечения охраны объектов строительства от вредного влияния горных работ.
Разрешение на застройку площади горного отвода выдается при наличии согласия на застройку соответствующего пользователя недр. 
При наличии заключения территориального органа МПР России об отсутствии полезных ископаемых под площадью, намечаемой к застройке, получение разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых  не требуется. 
Полезные ископаемые Родниковского сельского поселения представлены строительными материалами - глиной, песком, гравием и их смесью. Глина служит сырьем для изготовления кирпича, залегает повсеместно. Песок, гравий и их смеси залегают в долинах реки Пшехи и Белой, в междуречье Псенафы и Белой. 
В настоящее время в границах планируемой территории Родниковского поселения из месторождений общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) числится одно месторождение глинистого сырья Псенафское, ряд месторождений песчано-гравийной смеси: Платановское, Белореченское, Грушевое, БелГЭС-II (северный участок), Родниковское, Верхневеденеевский, Гончарный-2, Пойменный-2, Белое, Вишневый участок и другие. 
Перечень выданных лицензий и организаций, занимающихся изучением недр и разработкой полезных ископаемых  по состоянию на октябрь 2024 года, приведен выше в разделе 2.1.2.7 «Полезные ископаемые».

[bookmark: _Toc190442756]2.2.8.1.7 Иные зоны, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением.
Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением устанавливаются согласно Постановлению Правительства РФ от 27.08.1999 N 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».
Установлен порядок создания охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть, относящуюся исключительно к федеральной собственности и находящуюся под охраной государства (далее именуются - стационарные пункты наблюдений).
Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.
В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.
Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.
Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений, размещенных на территории портов Российской Федерации, определяются по согласованию с администрацией портов с тем, чтобы не создавать помехи производственной деятельности, и с учетом перспектив развития портовых комплексов и объектов инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта.
Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации на основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
В Родниковском сельском поселении расположен стационарный пункт наблюдения метеорологической станции II разряда - М-II Белореченск, расположен по адресу п. Родники, ул. Промышленная, 54.

Полоса отвода автомобильных дорог
Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:
· выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;
· размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;
· распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;
· выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;
· установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;
· установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.
Придорожная полоса автомобильных дорог
В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.20007 №257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
По Родниковскому сельскому поселению проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск», категория II в направлении север-юг на протяжении 11,0 км.
По территории поселения проходят асфальтированные автодороги регионального значения г. Белореченск – п. Родники, г. Белореченск – ст-ца Ханская, Белореченск – п. Нижневеденеевский, г. Белореченск – ст-ца Гиагинская, г. Белореченск - х. Грушевый, п. Родники – х. Приречный,  подъезд к п. Восточный. Общая протяженность существующих региональных дорог: 27,961 км.
Полоса отвода железной дороги 
Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002 г.  полоса отвода железных дорог (полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
Зона акустического дискомфорта от железной дороги.
При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. 
Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.
В южной части Родниковского сельского поселения в направлении «восток-запад» проходит железнодорожная  линия общего пользования Белореченская—Кривенковская Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от станции Белореченская, которая территориально расположена в городе Белореченске, отходит малодеятельная однопутная электрифицированная линия общего пользования Белореченск-Майкоп.
Протяженность железнодорожной сети на территории Родниковского поселения составляет 12,05 км.
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На территории Родниковского  сельского поселения располагаются следующие объекты культурного наследия (кроме памятников археологии), которые включены в «Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и «перечни выявленных объектов культурного наследия»: 
Таблица 67
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Документ о постановке на госохрану
	Номер по госсписку
	Общая видовая принадлежность
	Категория историко-культурного значения
	Уч. № в АИС ЕГРОКН
	Использование или сведения о собственнике, пользователе, охранном обязательстве
	Дополнительные сведения

	1
	Братская могила военнопленных и колхозников, сожженных фашистскими оккупантами, январь 1943 г. 
	г. Белореченск,
у въезда в город со стороны г. Краснодара, 
900 м справа, в границах земель Родниковского сельского поселения
	63
2424-КЗ
	636
	И
	Р
	23-133973
	Охранное обязательство №102/2000 от 07.02.2000 Родниковская сельская администрация
	На землях Родниковского сельского поселения (Письмо управления культуры администрации МО Белореченский район от 21.10.2010 № 01-12/549 (вх. № 78-6086/10-0 от 09.11.2010))
Информация МО от 08.08.2012 №1732/01-29 (вх. 78-5353/12-0 от 17.08.2012):
захоронено 42 человека, 1946 г., 2006 г., бетон, мраморная крошка.
В реестре мун. собственности Родниковского сельского поселения
Информационная надпись установлена

	2
	Братская могила 11 советских воинов,
1942-1943 гг. 
	х. Грушевый,
ул. Лесная, 55/1

	63
1872-КЗ
	648
	И
	Р
	23-124467
	Охранное обязательство №101/2000 от 07.02.2000 Родниковская сельская администрация
	Информация МО от 08.08.2012 №1732/01-29 (вх. 78-5353/12-0 от 17.08.2012):
1955 г., кирпич, бетон.
В реестре мун. собственности Родниковского сельского поселения

	3
	Обелиск в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне,
1995 г.
	пос. Степной,
ул. Мира, 18/1

	313-КЗ
1872-КЗ
	8565
	И
	Р
	23-134383
	
	Информация МО от 08.08.2012 №1732/01-29 (вх. 78-5353/12-0 от 17.08.2012):
В реестре мун. собственности Родниковского сельского поселения

	4
	Памятник В.И. Ленину,
1963 г.
	Белореченский район,
п. Степной,
ул. Энгельса, 13/1, у здания почтового отделения
	63
	657
	МИ
	Р
	23-134588
	Охранное обяза-тельство №88(1)/2000 от 07.02.2000 Вели-ковечненская сельская администрация
	Информационная надпись установлена




Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство):
· экскурсионный показ;
· своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения удовлетворительного технического состояния памятника;
· благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;
· все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.
Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 
В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта.
Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Порядок разработки проектов зон охраны определен Положением «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315. Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
Согласно части 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Защитные зоны объектов культурного наследия

Согласно статье 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, и согласно Федеральному закону, введенному 05.04.2016 г. №95-ФЗ помимо вышеназванных зон введено понятие защитной зоны.
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в следующем абзаце объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 
Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, описанных выше, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.
По состоянию на январь 2019 года в Родниковском сельском поселении отсуствуют утвержденные в установленном порядке зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения.

На территории Родниковского сельского поселения также располагаются объекты культурного наследия, являющиеся памятниками археологии, которые включены в «Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и «перечни выявленных объектов культурного наследия»: 


Таблица 68
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Документ о постановке на госохрану
	Номер по госсписку
	Общая видовая принадлежность
	Категория историко-культурного значения
	Уч. № в АИС ЕГРОКН
	Наличие УК или П
	Использование или сведения о собственнике, пользователе, охранном обязательстве
	Дополнительные сведения

	Объекты археологического наследия

	5. 
	Курган "Степной 1"
	Белореченский район,
п. Степной, 
1,6 км к западу-северо-западу от поселка
	313-КЗ
	6191
	АР
	Ф
	23-123862
	
	
	

	6. 
	Курган "Степной 2"
	Белореченский район,
п. Степной, 
1,9 км к западу-северо-западу от поселка
	313-КЗ
	6192
	АР
	Ф
	23-123866
	
	
	

	7. 
	Курган "Степной 3"
	Белореченский район,
п. Степной,
2,3 км к северо-северо-западу от поселка
	313-КЗ
	6193
	АР
	Ф
	23-123870
	
	
	

	8. 
	Курган "Степной 4"
	Белореченский район,
п. Степной, 
3,4 км к северо-северо-западу от поселка
	313-КЗ
	6194
	АР
	Ф
	23-123871
	
	
	

	Выявленные объекты археологического наследия

	9. 
	Курганная группа 2
(7 насыпей)
	г. Белореченск,
4,9 км к северо-северо-западу от вокзала ж.-д. станции "Белореченская", азимут 349º
	Приложение №2 к 498-п, п/н 2, №30
	
	АР
	В
	
	УК № 23144110001
	1- закустарен, 2 - распахивается
Земли города
	18.08.2014 при осмотре специалистом отдела памятнков археологии управления Е.В. Муравенко устанолено наличие семи насыпей

	10. 
	Курган 4
	г. Белореченск,
2,88 км к северо-северо-востоку от вокзала ж.-д. станции "Белореченская", азимут 28º
	Приложение №2 к 498-п, п/н 4, №30
	
	АР
	В
	
	
	Распахивается
ООО  "Белпродкомпания"
	

	11. 
	Курганная группа 5
(2 насыпи)
	г. Белореченск,
3,3 км к северо-востоку от вокзала ж.-д. станции "Белореченская", азимут 46º
	Приложение №2 к 498-п, п/н 5, №30
	
	АР
	В
	
	
	Распахивается
ООО "Весна"
	

	12. 
	Курганная группа 6
(4 насыпи)
	г. Белореченск, 
3,2 км к северо-востоку от вокзала ж.-д. станции "Белореченская", азимут 40º
	Приложение №2 к 498-п, п/н 6, №30
	
	АР
	В
	
	
	Распахивается
ООО  "Белпродкомпания"
	

	13. 
	Курганная группа 7

	г. Белореченск,
4,77 км к северо-востоку от вокзала ж.-д. станции "Белореченская", азимут 61º
	Приложение №2 к 498-п, п/н 7, №30
	
	АР
	В
	
	УК № 23204110001

	Распахивается
ООО "Весна"
	

	14. 
	Курган 8
	г. Белореченск,
4,62 км к северо-востоку от вокзала ж.-д. станции "Белореченская", азимут 55º
	Приложение №2 к 498-п, п/н 8, №30
	
	АР
	В
	
	УК № 23204110002

	Распахивается
ООО "Весна"
	

	15. 
	Курганная группа 9
	г. Белореченск,
4,4 км к северо-востоку от вокзала ж.-д. станции "Белореченская", азимут 49º
	Приложение №2 к 498-п, п/н 9, №30
	
	АР
	В
	
	УК № 23204110003

	Распахивается
ООО  "Белпродкомпания"
	

	16. 
	Курганная группа 10
(5 насыпей)
	г. Белореченск, 
4,2 км к северо-востоку от вокзала ж.-д. станции "Белореченская", азимут 41º
	Приложение №2 к 498-п, п/н 10, №30
	
	АР
	В
	
	
	1 – поверхность полусферическая, задернована, через весь курган до уровня современной почвы с юго-запада на северо-восток прорыта траншея шириной до 2 м., вертикальные стенки забетонированы, стальные насыпи распахиваются
ООО  "Белпродкомпания"
	

	17. 
	Курган 11
	г. Белореченск,
3,7 км к северо-северо-востоку от вокзала ж.-д. станции "Белореченская", азимут 34º
	Приложение №2 к 498-п, п/н 11, №30
	
	АР
	В
	
	
	Распахивается
ООО  "Белпродкомпания"
	

	18. 
	Курганная группа 12
(3 насыпи)
	г. Белореченск, 
4,0 км к северо-северо-востоку от вокзала ж.-д. станции "Белореченская", азимут 30º
	Приложение №2 к 498-п, п/н 12, №30
	
	АР
	В
	
	
	Распахивается
ООО  "Белпродкомпания"
	

	19. 
	Курганная группа 13
(3 насыпи)
	г. Белореченск, 
3,6-3,9 км к северо-северо-востоку от вокзала ж.-д. станции "Белореченская", азимут 15º
	Приложение №2 к 498-п, п/н 13, №30
	
	АР
	В
	
	
	1 – задернован, 2 - распахиваются
ООО  "Белпродкомпания"
	

	20. 
	Курган 15
	г. Белореченск,
5,31 км к северу от вокзала ж.-д. станции "Белореченская", азимут 358º
	Приложение №2 к 498-п, п/н 15, №30
	
	АР
	В
	
	
	Задернован
КХ "Тана"
	

	21. 
	Городище "Псенафа 1"
	г. Белореченск,
1,5 км к северо-западу от северной окраины города, на правом берегу р. Псенафа, 0,75 км от развилки автодороги Белореченск-Гиагинская, по обе стороны от автодороги
	Приложение №3 к 480-п, п/н 2, №30
	
	АР
	В
	
	
	Распахивается, южная часть около автодороги используется под карьер
	

	22. 
	Курган «Грушевой 1»
	г. Белореченск,
1,5 км к востоку от города, 1,25 км к  северо-востоку от пересечения автодороги Усть-Лабинск – Майкоп с железнодорожным полотном, на территории Грушевого месторождения ПГС.
	№30
	
	АР
	В
	
	
	Высота 0,4 м, диаметр – 34 м. Распахивается ООО «Белстройинвест».
	

	23. 
	Курган
	п.Степной,
5,2 км  к северо-северо-востоку 
	
	
	АР
	В
	
	
	Высота 2 м, диаметр – 66 м.
	

	24. 
	Курганная группа
(14 насыпей)
	г. Белореченск,
6 км к северу от северной окраины города, на правом берегу р. Псенафа, 
2,73км к востоку от трассы Белореченск-Усть-Лабинск
	
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 1 до 3 м, диаметр от 30 до 78 м.
	

	25. 
	Курганная группа «Псенафа 2»
(6 насыпей)
	п.Степной,
в 4 км к юго-юго-западу от юго-западной окраины поселка
р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№88, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 1 до 3 м, диаметр от 32 до 80 м.
	

	26. 
	Курганная группа «Псенафа 3»
(2 насыпи)
	г.Белореченск,
к северу от северной окраины города в 0,250 км от трассы из Белореченска на Майкоп (справа)
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№89, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 0,8-0,9 м, диаметр 32-36 м.
	

	27. 
	Курганная группа «Псенафа 4»
(4 насыпи)
	п.Подгорный,
 0,2км к северо-востоку от поселка, справа от дороги на балку Глубокую
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№90, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 1 до 2 м, диаметр от 38 до 65 м.
	

	28. 
	Курганная группа «Псенафа 5»
(2 насыпи)
	п.Грушевый,
на западной окраине поселка, левый берег р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№91, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 1 до 2 м, диаметр от 40 до 66 м.
	

	29. 
	Курганная группа «Псенафа 6»
(3 насыпи)
	п.Грушевый, 
0,5км к югу от южной окраины поселка, левый берег р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№92, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 1 до 2 м, диаметр от 42 до 68 м.
	

	30. 
	Курганная группа «Псенафа 7»
(7 насыпей)
	п.Подгорный, 
0,5км к юго-востоку от поселка на правом берегу р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№93, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 0,8 до 3 м, диаметр от 36 до 68 м.
	

	31. 
	Курганная группа «Псенафа 8»
(18 насыпей)
	п.Степной,
5,1км к западу от поселка за балкой Круглик на правом берегу  р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№94, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 1 до 3 м, диаметр от 8 до 76 м.
	

	32. 
	Курган «Псенафа 9»
	г.Белореченск,
1,8км к северо-северо-западу от северной окраины города, справа от трассы Белореченск-Майкоп
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№95, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 0,8 м, диаметр 38 м.
	

	33. 
	Курган «Псенафа 10»
	х.Подгорный,
0,4км к востоку от восточной окраины поселка справа от проселочной дороги на полевой стан, на правом берегу р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№96, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 1,8 м, диаметр 44 м.
	

	34. 
	Курган «Псенафа 11»
	п.Грушевый,
1,250 км к востоку от южной окраины поселка на правом берегу р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№97, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 2 м, диаметр 54 м.
	

	35. 
	Курган «Псенафа 12»
	п.Грушевый,
1,3 км к югу-юго-востоку от южной окраины поселка на правом берегу р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№98, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 1,6 м, диаметр 48 м.
	

	36. 
	Курган «Псенафа 13»
	п.Грушевый,
1,250 км к югу от южной окраины поселка на правом берегу р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№99, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 3 м, диаметр 68 м.
	

	37. 
	Курганная группа «Псенафа 14»
(22 насыпи)
	г.Белореченск,
4,3 км к северу от северо-восточной окраины города и 0,3 км к северу от МТФ
на правом берегу р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№100, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 0,5 до 3,2 м, диаметр от 24 до 66 м.
	

	38. 
	Курганная группа «Псенафа 15»
(50 насыпей)
	г.Белореченск,
5 км к северу от северной окраины города и 1,3 км к северу от МТФ, на правом берегу р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№101, №64


	
	АР
	В
	
	
	Высота от 0,2 до 4 м, диаметр от 24 до 74 м.
	Отчет № 953

	39. 
	Курганная группа «Псенафа 16»
(7 насыпей)
	г.Белореченск,
2,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины города на правом берегу р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№102, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 3 м, диаметр от 75 до 92 м.
	

	40. 
	Курганная группа «Псенафа 17»
(6 насыпей)
	г.Белореченск,
1,5 км к северо-северо-востоку от северо-восточной окраины города на правом берегу р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№103, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 1 до 4 м, диаметр от 35 до 100 м.
	

	41. 
	Курганная группа «Псенафа 18»
(2 насыпи)
	п.Грушевый,
1,3км к северо-востоку от восточной окраины поселка на правом берегу р.Псенафа

	Приложение №4 к 11-1-р, п/№104, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 2 до 3 м, диаметр от 70 до 84 м.
	

	42. 
	Курган «Псенафа 19»
	п.Грушевый,
0,5км к югу от южной окраины поселка, левый берег р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№105, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 2 м, диаметр 68 м.
	

	43. 
	Курган «Псенафа 20»
	п.Грушевый,
2 км к юго-юго-востоку от южной окраины поселка на левом берегу р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№106, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 1 м, диаметр 38 м.
	

	44. 
	Курганная группа «Псенафа 21»
(2 насыпи)
	п.Степной,
2,5 км к востоку от восточной окраины поселка, балка Круглик
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№107, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 2 до 3 м, диаметр от 50 до 78 м.
	

	45. 
	Курган «Псенафа 22»
	п.Грушевый,
3 км к юго-юго-востоку от южной окраины поселка
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№108, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 1 м, диаметр 42 м.
	

	46. 
	Курган «Псенафа 23»
	п.Грушевый,
4 км к югу от южной окраины поселка
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№109, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 1 м, диаметр 40 м.
	

	47. 
	Курган «Псенафа 24»
	п.Грушевый,
3,5 км к югу от южной окраины поселка
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№110, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 1 м, диаметр 38 м.
	

	48. 
	Курганная группа «Псенафа 26»
(3 насыпи)
	п.Степной,
4,3 км к северо-северо-западу от западной окраины поселка, балка Круглик
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№112, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 2,4 до 3 м, диаметр от 66 до 74 м.
	

	49. 
	Курганная группа «Псенафа 27»
(11 насыпей)
	г.Белореченск, 
3,15 км к юго-юго-западу от пересечения улицы Победы и Чехова в городе, между рекой Псенафа и балкой Круглик
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№113, №64
	
	АР
	В
	
	УК № 23164110001
	Высота от 1 до 3 м, диаметр от 36 до 70 м.
	

	50. 
	Курганная группа «Псенафа 28»
(6 насыпей)
	г.Белореченск,
4,3 км к северо-северо-востоку от северной окраины города, по обе столроны от трассы Белореченск- Гиагинская
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№114, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 2 до 4 м, диаметр от 66 до 96 м.
	

	51. 
	Курганная группа «Псенафа 29»
(4 насыпи)
	г.Белореченск,
5,3 км к северо-северо-востоку от северной окраины города, 2,5 км к северу от трассы Белореченск-Гиагинская
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№115, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 1 до 4 м, диаметр от 32 до 72 м.
	

	52. 
	Курганная группа «Псенафа 30»
(3 насыпи)
	п.Степной,
3 км к северо-западу от западной окраины поселка

	Приложение №4 к 11-1-р, п/№116, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 1 до 3 м, диаметр от 35 до 80 м.
	

	53. 
	Курганная группа «Псенафа 31»
(4 насыпи)
	г.Белореченск,
2 км к северо-северо-востоку от северной окраины города, к югу от трассы Белореченск-Гиагинская

	Приложение №4 к 11-1-р, п/№117, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 1,3 до 2,5 м, диаметр от 52 до 65 м.
	

	54. 
	Курганная группа «Псенафа 32»
(4 насыпи)
	г.Белореченск,
2,3 км к северо-северо-востоку от северной окраины города, к северу  от трассы Белореченск-Гиагинская к востоку от МТФ
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№118, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 0,8 до 2,8 м, диаметр от 34 до 62 м.
	

	55. 
	Курганная группа «Псенафа 33»
(2 насыпи)
	г.Белореченск,
2,7 км к северу от северной окраины города, к северу  от трассы Белореченск-Гиагинская к  западу от МТФ
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№119, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 1 до 1,5 м, диаметр от 30 до 36 м.
	

	56. 
	Курганная группа «Трасса»
(18 насыпей)
	г.Белореченск, 
2,7 км к северу от северной окраины города, к северу  от трассы Белореченск-Гиагинская к  западу от МТФ
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№120, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота от 1 до 3 м, диаметр от 28 до 64 м.
	

	57. 
	Курган Гнидин
	х.Подгорный,
2 км к северу от северной окраины поселка, на правом берегу р.Псенафа
	Приложение №4 к 11-1-р, п/№121, №64
	
	АР
	В
	
	
	Высота 3 м, диаметр 80 м.
	

	58. 
	Курганная группа 19
(2 насыпи)
	г. Белореченск,
5 км к северо-западу от северной окраины города, 0,8 км от автодороги Белореченск - Великовечное
GPS:44º 50,297’ 039º 49,365’
	№64
	
	АР
	В
	
	
	1 курган: высота до 3 м, диаметр около 50 м;
2 курган: высота до 1 м, диаметр около 40 м
	

	59. 
	Курганная группа
(4 насыпи)
	п.Восточный, 
2,5 км к востоку от восточной окраины поселка , 7,5 км к юго-востоку от восточной окраины  города Белореченска
	№64
	
	АР
	В
	
	
	Белореченское г/п
	

	60. 
	Поселение
	г.Белореченск,
3,3 км к востоку города на правом берегу  р.Псенафы
	№64
	
	АР
	В
	
	
	Белореченское с/п
	

	61. 
	 «Курганный могильник «Приречный-1»
	Родниковское сельское поселение
	
	
	АР
	В
	
	
	
	

	62. 
	«Курганный могильник «Приречный-2»
	Родниковское сельское поселение
	
	
	АР
	В
	
	
	
	

	63. 
	«Курганный могильник «Приречный-3»
	Родниковское сельское поселение
	
	
	АР
	В
	
	
	
	

	64. 
	Поселение «Приречный-4»
	Родниковское сельское поселение
	
	
	АР
	В
	
	
	
	

	65. 
	Поселение «Приречный-5»
	Родниковское сельское поселение
	
	
	АР
	В
	
	
	
	

	66. 
	Поселение «Приречный-6»
	Родниковское сельское поселение
	
	
	АР
	В
	
	
	
	

	67. 
	Могильник «Родники»
	Краснодарский край, Белореченский район, Родниковское с/п, юго-западная окраина п. Родники
	Приказ адм. КК
№1239-кн
	
	АР
	В
	
	
	
	

	68. 
	Курганная группа «Псенафа 35»
	Краснодарский край, Белореченский район, п. Грушевый, 0,7 км. к югу от южной окраины поселка на левом берегу р. Псенафа
	Приказ адм. КК
№1581-кн от 12.12.24 г.
	
	АР
	В
	
	
	
	

	69. 
	Курганная группа «Псенафа 36»
	Краснодарский край, Белореченский район, п. Грушевый, 1,150 км. к югу от южной окраины поселка на левом берегу р. Псенафа
	Приказ адм. КК
№1580-кн от 12.12.24 г.
	
	АР
	В
	
	
	
	






Зоны охраны и режимы использования памятников археологии:

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия Законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» предусматриваются границы зон охраны памятников, являющиеся предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры.
В зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:
1) для объектов археологического наследия:
а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;
б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;
в) курганы высотой:
- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;
- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;
- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;
- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;
г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;
2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.
В вышеуказанный границах зон охраны объектов археологического до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.
При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.
В соответствии с п. 7, ст. 6 Закона Краснодарского края от 15.07.2015 №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»  согласование проектной документации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, а также проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ  в пределах территории объектов культурного наследия и их зон охраны осуществляется органом  исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.
В соответствии с частью 5 статьи 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ, проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.
Согласно ст. 5.1 Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» определяется ряд требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия:
- в границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамблязапрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории достопримечательного местаразрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
-особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст.30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия,  а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 
Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.
Раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на территории проектируемого поселения.

[bookmark: _Toc190442758]2.2.8.1.9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

На территории Родниковского  сельского поселения утвержденные объекты охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения по состоянию на 01.06.2024 г. отсутствуют. 
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Общие положения

Планируемая территория Родниковского  сельского поселения является одной из перспективных и инвестиционно привлекательных точек Краснодарского края для строительства экологических видов жилья.
Одна из основных задач данного генерального плана - разработка рациональной планировочной организации территории Родниковского  сельского поселения с целью обеспечения комплексного бережного природопользования.
Данный проект содержит принципиальные предложения по планировочной организации сельского поселения, в основе которой заложен принцип минимизации антропогенной нагрузки на природную среду в условиях современного роста урбанизации населенных пунктов.
Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.
Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, плодородного слоя почв, зеленых насаждений и животного мира.
Территория Родниковского  сельского поселения в настоящее время имеет низкую степень хозяйственного освоения. Наибольшая нагрузка на природную среду приходится на территории, прилегающие к населенным пунктам.
Успешное решение экологических проблем обусловлено внедрением современных экологически чистых технологий и осуществлением жесткого мониторинга с адекватной системой поощрений и наказаний.
Виды воздействия на окружающую среду при различной деятельности определяются, исходя из следующих признаков: изъятие из окружающей среды и принос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются, исходя из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.
При планируемой застройке территории к воздействиям, относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:
· изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строительных работ;
· изменение естественных форм рельефа в процессе строительства.
К воздействиям, относящимся к приносу в окружающую среду, относятся следующие виды:
· увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов;
· увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и потерь из коммуникаций;
· увеличение антропогенной нагрузки на окружающую территорию;
· создание новых форм рельефа в процессе строительства;
· загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и выбросов из отопительных систем;
· загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;
· загрязнение поверхностных и подземных вод.
Генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду, а также защите территорий от опасных природных явлений.
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1.2.8.2.1. [bookmark: _Toc190442760]Охрана водных ресурсов

На территории Родниковского  сельского поселения водными объектами являются река Белая, Псенафи и Келермес, водотоки по щелям и балкам.
Эти реки относятся к левобережным притокам реки Кубани и являются типичными горными реками. Водный режим этих рек неустойчивый. Питание их происходит за счет атмосферных осадков, снежников, ледников и грунтовых вод.
Река Белая является самой мощной по водоносности и второй по длине из притоков Кубани. Ее истоки находятся на склонах горного массива Фишт–Оштен. Проделав путь в 265 км, она впадает в Краснодарское водохранилище на р. Кубани, несколько ниже станицы Васюринской. Река бурная, прорезала в горных породах глубокие каньоны, ущелья, в отдельных местах имеет отвесные берега. Русло реки извилистое, умеренно разветвленное, блуждающее, сложено гравием и галечником с отдельными мелкими валунами. Половодье на р. Белой наблюдается ежегодно. Начало его приходится на вторую декаду марта - начало апреля, а конец на последнюю декаду июля - первую декаду августа. Продолжительность половодья составляет в среднем 145 суток. 
Река Псенафа - левый приток р. Лабы. Исток ее расположен в 4-х километрах к востоку от г. Белореченска. Впадает р. Псенафа в р. Лабу напротив ст. Некрасовской. Длина реки 101 км, площадь водосбора 460 км2. В верховьях обычно пересыхает.
С целью омоложения рек необходимо выполнять расчистку русел рек. Расчистка русла должна производиться от истока к устью. Также генеральным планом на территориях населенных пунктов предусмотрено устройство берегоукрепительных сооружений и озелененных благоустроенных набережных.
 Общая оценка территории по состоянию поверхностных и подземных вод условно благоприятная.
Основными источниками загрязнения рек и водоемов планируемой территории являются сбросы сточных вод от жилой застройки. Действующих предприятий, в том числе сельскохозяйственных, сбрасывающих неочищенные сточных вод в поверхностные водоемы, в границах поселения в настоящее время нет. Производственные стоки действующих предприятий поступают на очистку в существующие очистные сооружения.
В непосредственной близости от водоохраной зоны размещается ряд животноводческих предприятий. Сточные воды данных объектов могут быть потенциально опасны в вопросе загрязнения вод, поэтому при разработке проектной документации на реконструкцию данныхсельхозобъектов необходимо учитывать необходимость их обеспечения локальной системой очистки сточных вод. 
В границах водоохранных зон в настоящее время располагается действующие предприятия и объекты, размещение которых запрещено в данных зонах, либо эти объекты требуется модернизировать и применить специальные инженерные мероприятия удовлетворяющих санитарное состояние водных объектов. На территориях населенных пунктов в водоохранных зонах рек и ручьев размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами.
Для обеспечения режима охраны водных объектов поселения в данном проекте отображены границы водоохранных зон рек и ручьев.
Согласно Водному Кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Родниковского  сельского поселения.
Водные объекты Родниковского поселения представлены реками Белая, Келермес, Псенафа и их притоками, а также немногочисленными балками. 
Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определен в соответствии с положениями Водного кодекса и установлен у реки Белая и реки Псенафа– 200 м., реки Келермес - в размере 100 метров.
Размер прибрежной полосы у всех водных объектов составляет 50 м.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования реки Белая, Келермес, Псенафа составляет 20 метров. От остальных водотоков - балок (с длиной менее 10 км) ширина береговой полосы общего пользования устанавливается не менее 5 метров.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
Дальнейшее функционирование существующих предприятий возможно только при условии обязательного оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Размещение новых предприятий в пределах водоохранных зон данным проектом не предусмотрено.
Генеральным планом предусмотрено полное канализование населенных пунктов поселения, строительство локальных очистных сооружений. 
Первоочередными мероприятиями по созданию системы ливневой канализации населенных пунктов должна стать разработка схемы благоустройства территории (возможно на стадии генерального плана населенного пункта), где необходимо произвести расчет объема ливневых стоков с территорий населенных пунктов и разработать схемы вертикальной планировки территории с целью определения типа системы ливневой канализации. В последующем при проведении реконструкций существующих улиц и дорог, а также при строительстве новых необходимо учитывать необходимость закладки систем ливневой канализации.
Таким образом, применяя современные и эффективные методы очистки сточных и дождевых вод, будет улучшено санитарное и экологическое состояние территории и водоемов Родниковского  сельского поселения.
В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство ловчих канав ниже уровня выполняемых работ, которые по окончании работ, после определения степени загрязнения, зачищаются.
На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.
При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации на первоначальном этапе освоения новых территорий допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа промышленного производства в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
Также генеральным планом поселения предусмотрены мероприятия по отводу поверхностных сточных вод, их сбору и очистке перед сбросом в поверхностные водоемы.
Основными мероприятиями по улучшению состояния водных объектов Родниковского  сельского поселения являются: 
1. Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, поступающими с поверхностным стоком, на ведущих производственных предприятиях поселения необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения.
2. Обеспечить системой канализации населенные пункты поселения, провести реконструкцию существующих сетей и сооружений.
3. Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек.  
4. Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
5. Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно влияющего на состояние окружающей среды.
Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.
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1.2.8.2.2. [bookmark: _Toc190442761]Охрана воздушного бассейна

По метеорологическому потенциалу загрязнения Родниковское сельское поселение относится ко II зоне с характерным умеренным потенциалом загрязнения воздуха. Общий фон естественной запыленности близкий к нормативной. Повторяемость слабых ветров незначительна, что является благоприятным для рассеивания и самоочищения атмосферы.
Естественными загрязнителями воздуха является пыль, возникающая при эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения.
Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновыми и мало изменяется с течением времени.
Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека.
Основными источниками загрязнения планируемой территории являются автомобильный и железнодорожный транспорт, животноводческие и промышленные объекты и территории сельхозпредприятий.
Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» проходит с юга на северс соблюдением разрывов до застройки.
Однако по территории поселения и ряда населенных пунктов проходят асфальтированные автодороги регионального значения г. Белореченск – пос. Родники, г. Белореченск – ст-ца Ханская, Белореченск – пос. Нижневеденеевский, Белореченск-Гиагинская, Белореченск-Грушевый, пос. Родники – хут. Приречный, г. Белореченск – хут. Грушевый, подъезд к п. Восточный, поэтому сопряженные с федеральной трассой территории находятся в наиболее тяжелой экологической ситуации в сравнении с автодорогами местного значения.
Одними из стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов являются действующие объекты теплоснабжения: семь действующих котельных, две в Родниках, две в Степном, по одной в Садовом и Восточном. Расстояние от котельных до ближайших жилых домов составляет около 30-50 м.
Все объекты теплоснабжения работают на газовом топливе. Большая часть оборудования котельных морально устарело и требует замены и ремонта.
В центральной части п. Родники располагается производственная зона6 склады, малые предприятия. Они вплотную примыкают к селитебным территориям, санитарно-защитные зоны не организованы. Еще в большей степени оказывает негативное воздействие на застройку производственная зона города Белореченск, расположенная практически вплотную  к застройке поселка Родники. На незначительном расстоянии от застройки поселков Садовый, Подгорный, Грушевый, хутора Приреченский ведется разработка месторожденийПГС. Санитарно-защитная зона должным образом не организована.
Стационарный пост наблюдения в Родниковском поселении расположен по адресу п. Родники, ул. промышленная, 54: стационарный пункт наблюдения метеорологической станции II разряда - М-II Белореченск.
Государственный лабораторный контроль за загрязнением воздуха осуществляется в зоне влияния автомагистрали (автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-160 «Майкоп - Бжедугхабль – Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск») по основным ингредиентам: диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, предельным углеводородам, формальдегиду.
Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013гг.» для населенных пунктов с численностью населения менее 10 тыс.чел. значения фоновых концентраций имеют следующие значения: ВВ – 140 мкг/м3,  NO2  -  56 мкг/м3 , SO2 – 11 мкг/м3, CO2 – 1,8 мг/м3, H2S- 4 мкг/м3.
В период строительства новых объектов основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:
· ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и т.п, автокраны, компрессора и др.); 
· ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п);
· Заправка дорожной техники;
· Передвижные ДЭС;
· Сварочные работы;
· Покрасочные работы;
· Погрузочно-разгрузочные работы;
· Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др.
При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них: 
· 45-50% оксида углерода;
· 13-15% диоксида азота;
· 7-10% оксида азота;
· 8-10% диоксида серы;
· 17-20% пары топлива (бензин, керосин)
· 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2
· 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.)
Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух будет рассредоточенным (по участкам строительства) и временным. 
При проведении строительных работ необходимо:
- устройство временных складов ГСМ и заправку строительной техники осуществлять за пределами водоохранных зон рек района.
- организовать площадку для временного хранения почвенного слоя, не допуская его размыва во время дождей.
- оградить временные склады хранения инертных материалов (песок, щебень, гравий, керамзит и т.п.) бордюром и постоянно увлажнять или иметь пленочное покрытие.
- исключить использование автотранспорта и строительной техники, находящегося в неисправном состоянии. 
- использовать только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.).
- запретить оставлять технику, не задействованную в технологии строительства, с работающими двигателями в любое время.
- не производить работ по выемке грунта и перегрузке инертных материалов при скорости ветра выше 2 м/с. 
[bookmark: l4]- соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".
Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.
При проведении технического обслуживания автомобильного и дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.
Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». Для дизельных двигателей должны соблюдаться нормы дымности в соответствии с ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности».
Вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов поселения в процессе развития территорий будут дополнительно вносить новые объекты теплоснабжения, новые производственные предприятия, реконструируемые объекты агропромышленного комплекса, новые линейные объекты транспортной инфраструктуры, а также увеличивающийся с каждым годом автопарк как легкового, так и грузового транспорта.
Для минимизации отрицательного воздействия на атмосферный воздух и оздоровления окружающей среды населенных мест данным проектом предусмотрен ряд мероприятий, плановое проведение которых позволит сохранить здоровую среду обитания для нынешних и последующих поколений.
Транспорт.
Существующая автодорога федерального значения проходит в 60 метрах от селитебной зоны п. Восточный, существующая железная дорога – в 30 м. от сложившейся застройки п. Родники. Для минимизации отрицательного воздействия на атмосферный воздух данных линейных объектов генеральным планом предусматривается строительство защитного барьера вдоль автодороги на протяжении всего населенного пункта и организация санитарно-защитной зоны (озеленение специального назначения).
Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух населенных мест необходимо обеспечить проведение ремонта и модернизации автодорог общего пользования с целью повышения их технических категорий, провести реконструкцию и асфальтирование улиц в жилой застройке населенных пунктов, а также их благоустройство и озеленение.
Объекты агропромышленного комплекса.
Генеральным планом рекомендуется реконструкция ныне действующих предприятий сельскохозяйственного профиля. Во избежание значительного загрязнения воздуха сероводородом, аммиаком, а также микрофлорой, необходима установка вентиляторов с механическим побуждением, воздухообмена (оборудование, фильтры), а также установок, дезинфицирующих воздух, с бактерицидными лампами. Требуется выполнение проектов по организации санитарно-защитных зон и их реализация. Генеральным планом предусмотрена организация озелененной санитарно-защитной зоны между производственными, коммунально складскими и жилыми территориями.  
Производственные и коммунально-складские объекты.
Данный генеральный план учитывает возможность перспективного развития территории только при реализации мероприятий по сокращению и соблюдению нормативных выбросов и организации требуемых санитарно-защитных зон действующих производственных и коммунально-складских предприятий.
Необходимо осуществлять постоянный надзор над уровнем загрязнения вредными веществами атмосферы населенных пунктов и промышленных зон с целью проведения сравнительных характеристик и обобщений для принятия мер по улучшению обстановки. Залогом достижения положительных показателей состояния атмосферного воздуха населенных пунктов является совершенствование технологических процессов на производственных предприятиях, модернизация предприятий и обеспечение их оборудованием с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду, использование современных технологий очистки выбросов в атмосферу.
Таким образом, все действующие предприятия должны обеспечить условия выполнения установленных на расчетный срок санитарно-защитных разрывов.
Для коммунально-складских предприятий необходимо пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях.
На действующих объектах теплоснабжения необходимо провести замену и ремонт оборудования с целью уменьшения выбросов в атмосферу. Проектирование новых котельных  необходимо предусматривать исключительно газовых, их месторазмещение необходимо планировать с учетом близлежащей существующей и проектируемой застройки.
Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения необходимо провести рекультивацию существующей свалки ТКО, запретить сжигание отходов, стерни и строго выполнять мероприятия по охране посевов от пожара. Утилизацию промышленных отходов производить на специализированных предприятиях, утилизация твердых бытовых отходов на расчетный срок должна осуществляться на новомом комплексе переработки и захоронения ТКО на территории повеления.
Для всех источников загрязнения необходимо соблюдение санитарно- защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
В процессе развития территорий без проведения комплекса мероприятий, направленных на уменьшение антропогенного воздействия на атмосферный воздух, экологическая ситуация в населенных пунктах поселения будет ухудшаться, что приведет к снижению качества уровня жизни постоянного населения и снизит инвестиционную привлекательность территории.
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Разрушение и истощение почвы на планируемой территории проявляется в процессах водной и ветровой эрозии. В зоне проявления эрозионных процессов увеличение сельскохозяйственной продукции при интенсивном земледелии невозможно без осуществления комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и гидротехнических противоэрозионных мероприятий.
В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают строго регламентированное по времени и дозам применение удобрений и пестицидов, комплекс почвозащитных мероприятий.
Планируемая  территория находится в зоне выпадения обильных осадков, носящих ливневый характер. 
Сочетание таких факторов, как ливневый характер осадков, сведения леса и нарушение правил использования склоновых земель, способствует проявлению водной эрозии на территориях, прилегающих к рекам Белая, Псенафа и Келермес. Водная эрозия наиболее интенсивно проявляется на сильнопокатых и крутых склонах.  По характеру проявления водная эрозия преимущественно плоскостная – смыв идет равномерно по всей плоскости. Большое распространение получила здесь и ливневая эрозия, которая чаще всего проявляется на почвах с легким механическим составом. Почвы поддаются эрозии неодинаково, стойкость почвы к смыву определяется их механическим составом, водопрочностью структуры, а также плотностью и водопроницаемостью. При обогащении почвы органическими веществами повышается ее сопротивляемость смыву, так как повышается влагоемкость и агрегатность. 
Экологическое неблагополучие вызвано интенсивным загрязнением почв тяжелыми металлами, основными источниками загрязнения природной среды являются:
1. газовые выбросы в атмосферу от транспорта, предприятий (котельные);
2.  сверхнормативное внесение удобрений на территориях садово-огороднических товариществ и садов.
Таким образом, экологическое состояние геологической среды на территории поселения дана как удовлетворительная.
Предложенные генеральным планом территории под развитие Родниковского  сельского поселения на основе регионального экологического обследования территории пригодны для размещения жилых и промышленных зон.  
В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают следующие мероприятия:
· своевременный организованный вывоз бытового мусора;
· недопущение захламления территории неорганизованными свалками;
· сохранение плодородного слоя почвы за счет рекультивации нарушенных земель, борьба с замазучиванием территории, травосеяние, создание системы озеленения вдоль автодорог;
· применение комплекса организационных и практических мелиорационных мероприятий, направленных на борьбу с эрозией почв;
· на последующих стадиях проектирования при разработке рабочей документации должно быть исключено развитие негативных процессов (эрозии, дефляции, подтопления и т.д.)
- повышение культуры земледелия на прилегающих сельскохозяйственных землях;
-	создание высокой степени благоустройства территории населенных пунктов Родниковского  сельского поселения;
- при размещении специальных территорий (школы, детские сады, детские площадки) необходимо провести оценку пылеобразующих свойств почвы, а также ее способность к бактериальному самоочищению;
·   создание централизованных систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации;
· постоянный мониторинг состояния потенциально опасных объектов.
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Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены нерудными полезными ископаемыми и пресными подземными водами. 
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Родниковского  сельского поселения являются подземные артезианские источники. 
Добываемые из артезианских скважин воды хозяйственно-питьевого назначения в целом соответствуют установленному ГОСТу. Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.
Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.
В настоящее время на территории Родниковского  сельского поселения на основании лицензии ведется добыча пресных подземных вод, из них 32 скважиныгородского водозабора «Москалька» или водозабора «Южный» и одна скважина ООО «Белореченского пивоваренного завода»имеют утвержденные проекты зон санитарной охраны. 
Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны оставшихся источников питьевого водоснабжения. На проектируемые скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения также должны быть разработаны проекты границ зон санитарной охраны. Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.
По завершении работ по добыче твердых полезных ископаемых или при отработке отдельных участков месторождений (месторождение глинистого сырья Псенафское, 5 месторождений песчано-гравийной смеси: Платановское, Белореченское, Грушевое, БелГЭС-II (северный участок), Родниковское) необходима разработка мероприятий, в том числе разработка проектной документации и проведения экологической экспертизы на проведение рекультивационных работ с целью вовлечения нарушенных земель в хозяйственный оборот.
В целях охраны недр организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо строго соблюдать требования природоохранного законодательства, предусмотренные законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 года № 2395-1) и «Правилами охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71).
Важнейшей целью природно-ресурсной политики является обеспечение рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала территории с целью удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики. Она должна обеспечить осуществление принципиальных структурных преобразований, исключающих неэффективное ресурсорасточительное природопользование, создание экономических механизмов комплексного решения задач рационального использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, включая государственную поддержку новых методов и способов изучения, прогнозирования, мониторинга состояния природной среды, совершенствование взаимоувязанных систем кадастров на основе цифровых геоинформационных систем.
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Леса Белореченского района выполняют почвозащитную и водорегулирующую функцию и представляют собой защитные полосы вдоль автодорог, лесополосы и массивы растительности, покрывающие горную часть района. Горные леса подавляют разрушительные процессы водной эрозии, обеспечивают благоприятный режим горных рек и водных источников, тем самым выполняя почвозащитные, противоэрозионные, водоохранные и водорегулирующие функции.
Леса района и Родниковского поселения в частности – традиционное место отдыха. Большое значение имеет побочное пользование лесом: заготовка грецкого ореха, дикорастущих плодов, лекарственных трав. Леса являются естественной средой обитания диких животных и птиц. Древесина, заготавливаемая при санитарных рубках и для хозяйственной деятельности, частично удовлетворяет местную потребность.
На территории Родниковского поселения расположены земли лесного фонда двух участковых лесничеств Белореченского лесничества: Родниковского и Пшехского. 
Белореченское лесничество организовано согласно приказу Рослесхоза от 17.10.2008 № 316 «Об определении количества лесничеств на территории Краснодарского края и установлении их границ».
В состав лесничества включены бывшие лесхозы: Белореченский (29 377 га), Апшеронский сельский (5 104 га) и Родниковский специализированный селекционно-семеноводческий (3 113 га). Рельеф территории лесничества равнинный и горный. 
Участки лесного фонда расположены анклавами и примыкают к поселку Восточный, Подгорный, а также расположены неподалеку от п. Садовый вдоль реки Белая.
Леса Родниковского сельского поселения относятся к категории защитных лесов. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями
В ценных лесах защитных зон запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций (Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; Приказ МПР РФ от 22.01.2008 N 13 «Об утверждении особенностей использования…»).
В эксплуатационных лесах защитных зондопускается:
1. заготовка древесины; 
2. заготовка живицы; 
3. заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
4. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
5. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
6. ведение сельского хозяйства; 
7. осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 
8. осуществление рекреационной деятельности; 
9. создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
10. выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 
11. выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; 
12. строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 
13. строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; 
14. переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
15. осуществление религиозной деятельности; 
16. использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются (Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ).
Общая площадь лесов на территории Родниковского сельского поселения составляет 1197,21 га. Согласно базе данных ЕГРН леса стоят на кадастре как зоны и территории (реестровый номер 23:00-15.12).
В границы населенных пунктов участки лесного фонда не входят, настоящим проектом включение участков лесного фонда в состав населенных пунктов также не планируется.
Дальнейшее ведение лесного хозяйства, гармоничное и полное использование в интересах общества требует и охраны лесных ресурсов.
В части охраны лесных ресурсов проектом предлагается:
1. регулярно проводить лесовосстановительные работы за счет посадки леса на землях гослесфонда.
2. регулярно проводить санитарные рубки и чистки.
3. более широко внедрять биологические методы борьбы с вредителями.
4. выполнять работы по противопожарным мероприятиям.
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Территория Родниковского сельского поселения входит в состав ареалов и мест обитания ряда видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края. В соответствии с п.2 постановления главы администрации Краснодарского края от 26.07.2001 г. №670 « О Красной книге Краснодарского края» Красная книга Краснодарского края является официальным документом, содержащим сведения о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов (далее именуются - объекты животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на территории Краснодарского края. Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, утвержден постановлением главы администрации  (губернатора) Краснодарского края от 22.12.2007 г. №1029, «Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации утвержден приказом Минприроды России от 24.03.2020 №162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации». Электронная версия действующего третьего издания Красной книги Краснодарского края размещена на официальном сайте министерства природных ресурсов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом для общего пользования разделе «Красная книга Краснодарского края».
Вопрос о наличии или отсутствии особей и (или) мест обитания тех или иных видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края, на каждом конкретном участке, который планируется использовать для строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие на упомянутых объектов животного мира и места их обитания, может быть решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных исследований профильными научными организациями.
В соответствии с частью 2 статьи 22 Закона о животном мире при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. Кроме того, частью 1 статьи 56 упомянутого Федерального закона установлено, что юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. Данные нормы законодательства распространяются на все группы объектов животного мира без исключения (охотничьи ресурсы, позвоночные, беспозвоночные, занесенные и не занесенные в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края).
В соответствии с п. 1.6 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.08.2016 г. №642, при проектировании объектов капитального строительства и иных сооружений любого типа, планировании иной хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, необходимо производить оценку их воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания, предусматривать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационные мероприятия), а при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов – реализовывать упомянутые мероприятия. Не допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания (за исключением  мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов) без планирования и реализации мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания, согласованных с органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды их обитания.
В связи с этим при проектировании каких-либо объектов необходимо произвести оценку его воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания и, по согласованию с Министерством, предусмотреть и в дальнейшем реализовать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания, для чего перед прохождением экспертизы проектоной документации необходимо направить соответствующие материалы в Министерство.
Территория Родниковского сельского поселения Белореченского района частично расположена в границах охотничьих угодий, в связи с этим при планировании использования земельных участков, находящихся в границах охотничьих угодий, необходимо учитывать интересы  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, а также охотников.
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Основными источниками шума в Родниковском сельском поселении являются:
· транспортное движение по автодорогам; 
· производственные зоны предприятий;
· строительные площадки.
Необходимо отметить, что в целом по поселению источники шума удовлетворительны, поскольку поток автотранспорта особенно в курортный сезон большой и в небольшой удаленности от жилой застройки проходит железная дорога, крупных промышленных предприятий достаточно, но производственные сельскохозяйственные предприятия малой мощности, поэтому не создают серьезного шумового воздействия на жилую среду.
Для исключения шумового воздействия проектом предлагается:
· вести новую жилую застройку с соблюдением установленных разрывов от дорог;
· в качестве мероприятий по снижению шума на промышленных предприятиях холодильного оборудования магазинов рекомендуется предусмотреть уменьшение уровня звуковой мощности источника шума за счет замены шумного, устаревшего оборудования, а также правильную ориентацию источника шума по отношению к жилой застройке;
· соблюдение санитарно-защитных разрывов и создание лесозащитных полос;
· применения экранов, препятствующих распространению в атмосферу звука от оборудования, размещенного на территории предприятий.
Генеральным планом предусмотрено на расчетный период сохранение прохождение высоковольтных линий электропередачи – 110 и 220 кВ – источников электрических и электромагнитных полей, генерирующих электромагнитные излучения низкой частоты (50 Гц). Длительное воздействие электромагнитного поля напряженностью более 1000 в/м неблагоприятно влияет на первую, эндокринную, сердечно-сосудистую систему.
Данные линейные объекты проходят во внешней зоне населенных пунктов на значительном расстоянии от существующей и проектируемой жилой застройки.
Для предупреждения неблагоприятных воздействий указанных полей ЛЭП на население в районе соблюдаются дифференцированные нормативы санитарно-защитных зоны для ЛЭП – 110 кВ – 10 м, 220 кВ – 20 м.
Не рекомендуется использовать эту зону под сельскохозяйственные культуры, требующие систематического и длительного присутствия людей.


[bookmark: _Toc190442767]3 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.1 [bookmark: _Toc190442768]Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные последствия

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Опасные геологические явления и процессы:
В качестве опасных геологических явлений на территории области установлены (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):
· боковая эрозия;
· делювиальный снос;
· просадка грунтов;
· оползни;
· сейсмичность.
Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, в зависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных, к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1 м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород.
Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций. 
Оползневымисклонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов и сложенных набухающими грунтами. Оползни-потоки широко развиты в долине р. Белой, они образуют огромные массивы, вытянутые вдоль склонов и тяготеющие к выходам наиболее пластичных глин. Оползни-оплывины довольно широко могут быть развиты вдоль автомобильных дорог. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. 
Фоновая сейсмичность территории района составляет – 7 баллов, согласно карте  ОСР-97(А),  СНиП II-07-81-2000*. На  территории  пойм  рек  категория  грунтов   по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 8 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.
Опасные гидрологические явления и процессы: 
На территории населенных пунктов имеют место следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.):
· затопление;
· подтопление;
· потенциальное подтопление;
· водная эрозия.
[bookmark: _Toc224379366]На территории изысканий распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков. 
Так как специальных гидрологических исследований не проводилось, то по аналогии с условиями горных рек, можно охарактеризовать паводковые условия на реках Белореченского района. Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3 м, а иногда 2.5-3.0 м.
В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5 м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья. Многолетняя амплитуда колебания наивысших уровней по горным рекам составляет 1.15-4.46 м.
На реке Белой пойма затапливается ежегодно на срок 10-15 дней, во время наиболее сильных паводков вода выходит на 1-2 дня на пониженные участки надпойменных террас. Такие паводки наблюдались в 1936, 1945, 1970, 1981 гг., это приводило к частичному затоплению населенных пунктов, расположенных на низком берегу р. Белой. Наибольшими были затопления в 1946 и 1970  гг.
К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов. На схематической карте инженерно-геологического районирования для строительства участки затопления даны для максимально неблагоприятных, почти экстремальных  условий и окрашены красным цветом. 
Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.
Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площаднойхарактеры.
На карте инженерно-геологического районирования выделена территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м. по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. 
В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание. 
Поверхностные и подземные воды, в целом, неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.
Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.
На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.
Опасные метеорологические явления: 
На территории населенных пунктов основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):
- ураганные ветры;
- ливневые дожди с грозами и градом;
- снегопады;
- обледенения;
- жара.
В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди. 
Белореченский район характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, почти одинаковыми во все сезоны года. В течение всего года в Белореченске господствуют ветры широтного и субширотного направлений.
Населенные пункты характеризуется годовой скоростью ветра 2,6 м/сек. В течение всего года в поселении господствуют ветры восточного и северо-восточного (44%), западного и юго-западного направлений (30%). Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) составляет 68. На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и юго-западных – 37%. Повторяемость южных и северных ветров составляет в сумме всего 13%.
Среднегодовая сумма осадков составляет 887 мм. Распределение осадков в году неравномерное. Снежный покров неустойчив. Среднее число  дней со снегом - 55. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется  от 4 до 20см, максимальная 67 см. 
Средняя продолжительность безморозного периода по МС г. Белореченск составляет 180 дней (средняя дата первого заморозка 13 октября, последнего –15 апреля).
В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», и рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы, ливневый дождь с градом (снегопад), сильная жара свыше 40 С относятся к возможным источникам ЧС на территории Родниковского сельского поселения Белореченского района.
Обледенения в соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях» относятся к ЧС в случае если диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда.


[bookmark: _Toc190442769]3.2.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.
К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны
Промышленные аварии и катастрофы:
- химически опасные объекты;
- пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики,
Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.
Строительство ХОО на территории Родниковского сельского поселения не предусматривается, существующие ХОО отсутствуют.
Согласно приложений к исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на территории Белореченского района располагаются два химически опасных объекта 
ООО «ЕвроХим-БМУ» (жидкий аммиак 2800 т всего, в наибольшей емкости – 600 т), расположенный в 8,5 км западнее Белореченска;
ООО «Водоотведение» (жидкий хлор 1,8 т всего, в наибольшей емкости – 0,9 т), в 3 км севернее Белореченска. 
Хлораторная ООО «Водоотведение» выведена из эксплуатации, жидкий хлор выработан, очистка стоков производится хлорной известью с дальнейшим переходом на гидролизную очистку. 
Согласно исходным данным, выданным управлением по делам ГО и ЧС МО Белореченского района в зону возможного химического заражения при аварии на ОАО «ЕвроХим-БМУ» попадают: г.Белореченск, п.Заречный, п.Южный, п.Новый, п.Дружный, х.Мирный, х.Долгогусевский , ст.Пшехская и п.Верхневеденеевский, а в зону опасного химического заражения попадают п.Дружный и х.Мирный.
Потенциально опасный объект (ПОО) - объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются взрывоопасные продукты или легковоспламеняющиеся вещества (Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ), приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.
На территории СП осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.
Виды возможных чрезвычайных ситуаций - разлив нефтепродуктов, СУГ, пожары, взрывы.
Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велика, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.
Таблица 69
	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование опасного вещества
	Количество опасного вещества (тонн)
	Класс опас-ности
	Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м
	Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м

	1
	АЗС
	бензин
дизтопливо
	(осредненная 50 м3)
	5
	48,75
	207

	2
	АГЗС
	пропан
бутан
	16 м3
	4
	55,75/272,5
	194


Виды возможных чрезвычайных ситуаций - разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.
Опасные происшествия на транспорте: 
- авто-, железнодорожный транспорт.
- трубопроводный транспорт.
Наибольшую опасность для Родниковского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 3 и 6 класса, проходящей по железнодорожной  линии общего пользования Белореченская—Кривенковская Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», расположенной в юго-восточной части поселка Родники. Наиболее вероятными местами аварий являются железнодорожные станции. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак, хлор, нефтепродукты.
Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов, перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн, природные пожары на пути следования состава, износ оборудования железнодорожных путей, нарушение правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и другое.
Таблица 70
	
Расчетные показатели при аварии ж/д цистерны
	Единицы измерения
	Наименование АХОВ

	
	
	Хлор
	Аммиак

	Полная глубина зон возможного заражения
	км
	55,9
	7,1


Таким образом, при максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ, часть территории Родниковского СП Белореченского района может оказаться в зоне возможного химического заражения аммиаком (пос. Родники, пос. МТФ №2 колхаза им. Ленина, хут. Приречный), полностью в зоне химического заражения хлором.
Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах.


Таблица 71
	Наименование объекта
	Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м
	Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м

	Ж/д цистерна с нефтепродуктами, 60 м3
	60
	201

	Автоцистерна с нефтепродуктами, 16 м3
	30
	109

	Автоцистерна с СУГ,
16 м3
	56
	194



Трубопроводный транспорт.
Оценка частот проливов нефти из магистральных нефтепроводов (МН) проводилась согласно п. 2 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.
Степень аварийности для жидкостных и газопроводных трубопроводов с диаметром больше или равным 20˝ (508 мм) принимается равной 3×10-4/км-год, менее – 10-3/км-год.
В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).
Ориентировочная длина МН на территории Родниковского поселения Белореченского района составляет:
- «Тихорецк-Туапсе» - 14,50 км;
Таким образом, частота утечек газа на территории Родниковского СП:
- «Тихорецк-Туапсе» - 14,50 × 3×10-4= 4,35*10-3;
Частота максимальной по последствиям аварии на МН (гильотинный разрыв):
- «Тихорецк-Туапсе» - 4,35*10-3× 0,2 = 8,7*10-4;
Результаты расчета количества нефти, пролившейся при максимальной по последствиям аварии на МН приведены в таблице 72.
Таблица 72
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя

	Нефтепровод Тихорецк-Туапсе

	Площадь сечения разрыва трубы
	м2
	0,407200

	Плотность жидкости
	кг/м3
	890

	Длина трубопровода
	м
	14500

	Диаметр трубопровода
	м
	0,72

	Атмосферное давление
	н/м2
	101325

	Давление в трубопроводе
	н/м2
	607950

	n1
	
	0,4

	n2
	
	0,23

	Массовый расход
	кг/с
	3132,164

	Масса нефти, вышедшей из отверстия в трубопроводе
	кг
	37585,96

	Радиус разлива
	м
	17

	Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2)
	м
	29


В связи с подземной прокладкой МН, мгновенного выброса нефти на поверхность почвы не произойдет. Потоки нефти в почве будут скрытыми и могут фиксироваться по резкому увеличению содержания нефтепродуктов в грунтовых и поверхностных водах, находящихся поблизости от источника загрязнения. Потоки проявляют себя высачиванием нефти на склонах, стенках канав, кюветов. Они могут фиксироваться по изменению растительного покрова: пожелтению травянистой растительности, засыханию деревьев и кустарников. Нефть может двигаться и длительное время сохраняться на глубинах 0,5-1,0 м и более под относительно плотными и мало загрязненными верхними горизонтами разреза.
Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт разрыва магистрального нефтепровода идентифицируется в качестве техногенной ЧС.
Опасные происшествия на объектах ЖКХ: 
- пожары в зданиях (жилых и общественных),
- аварии, пожары, взрывы на сетях газо- (ГРС, ГРП, котельная), тепло-, водо-, электроснабжения;
Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.
Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций.
Взрывы газа внутри помещений АГРС-2 ООО «Гарда» могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Аварийные разрывы газопроводов характеризуются радиусом термического поражения людей 18 м. Радиус зоны термического поражения при аварии на ГРП людей с летальным исходом не превышает 5 метров. При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.). 
Также на территории Родниковского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.
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Основные задачи противопожарного обеспечения:
- ведение пожарной разведки,
- локализация и тушение пожаров в населенных пунктах, на маршрутах движения сил ГШО в очаги поражения (на объектах) ведения АСДНР,
- спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и  загазованных зданий и сооружений.
Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлены общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны. В частности, статья 76 главы 17 данного Федерального закона предусматривает, что дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Число пожарных депо, а также число пожарных автомобилей в поселении регламентируется требованиями НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» приложение № 1, № 7.
В настоящее время Родниковское сельское поселение обслуживают следующие объекты (с указанием их сил и средства аварийно-спасательной службы):
1.  «9 отряд ФПС по Краснодарскому краю», пожарно-спасательная часть №27  (дислокация – г. Белореченск, пер. Родниковый, 3). (25 человек, 6 единиц техники, а также специальное оборудование, инструменты и специальное имущество);
2. «9 отряд ФПС по Краснодарскому краю», пожарно-спасательная часть №159 (дислокация – п. Степной, семзавод, 9 человек, 2 единицы техники, а также специальное оборудование, инструменты и специальное имущество).
Ежегодным планом привлечения сил и средств, направленных на тушение лесных и ландшафтных пожаров и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории Родниковского сельского поселения, определены дополнительные привлеченные средства силами подразделений ЖКХ, водоканала, электросетей и других государственных и муниципальных служб, добровольных помощников (например,  казачьего сообщества).
Требования вышеназванных нормативов пожарной безопасности как в части размещения объектов пожарной безопасности, так и в части прибытия первого пожарного расчета в течение 20 мин., выполняются. 
Оборудование пожарных автомобилей автолестницами и автоподъемниками принимается в соответствии с приложением № 1 НПБ 101-95. Длина автолестниц (автоподъемников) зависит от высоты зданий. Минимальное количество личного состава (водитель, командир отделения и пожарные), а также техники в дежурной смене, определяется в соответствии с нормативными документами.
При тушении пожаров проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе:
-проникновение в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений;
-создание условий, препятствующих развитию пожаров и обеспечивающих их ликвидацию;
-ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях;
-эвакуация с мест пожаров людей и имущества.
Противопожарное водоснабжение
Наружное пожаротушение объектов Родниковского сельского поселения будет производиться от пожарных гидрантов (ПГ), расположенных на кольцевых водопроводных сетях. Указание мест размещения ПГ на данной стадии проектирования не рассматривается. Места расположение ПГ при детальной разработке проектов необходимо указывать на схемах наружного водоснабжения и канализации (НВК). 
К пожарным гидрантам необходимо предусмотреть свободный подъезд пожарных автомашин. У мест расположения ПГ необходимо расположить флуоресцентные указатели с нанесением буквенных индексов по ГОСТ Р 12.4.026-2001, «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» и ГОСТ 12.4.009-83* «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».
Крышки люков колодцев подземных пожарных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда, снега; в холодный период утеплены, а стояк освобожден от воды.
Объем неприкосновенного пожарного запаса воды определен из условия обеспечения трехчасового расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушение при наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды. 
Расчеты показателей хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода приведены в настоящих материалах по обоснованию генерального плана в разделе 2.2.7.1.»Водоснабжение».
В соответствии с ГОСТ 12.4.009-83* «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» в летний период должны устанавливаться бочки для воды из расчёта одна бочка на 500 м2 площади застройки. Для размещения багров, топоров, огнетушителей на территории монтажной площадки должны размещаться пожарные щиты, которые располагаются в легкодоступном месте. Ящик для песка должен укомплектовываться совковой лопатой. Кошму, войлок, асбестовую ткань следует хранить в металлических футлярах с крышкой.
Эвакуация людей.
В зданиях, как правило, необходимо предусматривать оповещение о пожаре. Способ оповещения (технические средства или организационные меры) определяется в зависимости от назначения здания, его объемно-планировочного и конструктивного решения.
С целью выполнения Правил пожарной безопасности в лесах (п.10), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. №1614, а также Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п.70), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479, необходимо реализовать  следующие мероприятия:
 - в местах, граничащих с землями лесного фонда, где возможно обустройство минерализованных полос, проектировать минерализованные полосы шириной не менее 1,4 м;
- в местах, граничащих с землями лесного фонда, где невозможно обустройство минерализованных полос, проектировать очистку 10-метровой зоны от горючих материалов (сухой травы, ывлежника, мусора и т.д.);
- на границах населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, проектировать обустройство противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 м.
Планируемые мероприятия отображены в составе графических материалов обоснования проекта, ГП-10, «карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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Источниками биолого-социальных ЧС являются широко распространенные инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений. Поражающим фактором является патогенное (болезнетворное) действие инфекционных микроорганизмов на организм человека, животного или растения. Патогенность проявляется в способности инфекционного микроорганизма размножаться в тканях макроорганизма и, преодолевая его защитные функции, вызывать заболевание.
Для возникновения инфекционного заболевания необходимо, чтобы патогенный микроб проник в восприимчивый организм в достаточном количестве. Пути распространения инфекции весьма разнообразны: через предметы быта и ухода за больными, по воздуху, через воду и пищевые продукты, при различных инфекциях.
Массовое распространение одного инфекционного заболевания на значительной территории (города, области, государства) называется эпидемией. Место нахождения источника инфекции и территория, в пределах которой возбудитель может передаваться окружающим, называется эпидемическим очагом. Необычно обширная эпидемия, охватывающая большое число людей на территории, обычно выходящей за границы одного государства, называется пандемией.
К особо опасным болезням людей относятся: чума, холера, СПИД, сибирская язва, дизентерия, туляремия, сап, туберкулез, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и др.
К особо опасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцелез, столбняк и др.
К особо опасным болезням и вредителям растений относятся: стеблевая ржавчина пшеницы и ржи, желтая ржавчина пшеницы, фитофтороз картофеля, ранняя сухая пятнистость, колорадский  жук, картофельная совка и др.
Эпидемии, эпифитотии и эпизоотии на территории Родниковского сельского поселения не регистрировались. На территории поселения регистрировались заболевания гриппом, другими вирусными заболеваниями, носящими очаговый характер без признаков эпидемии. Оценка возможных последствий возникновения эпидемий, эпифитотии и эпизоотии не проводилась в связи с тем, что на протяжении известного периода мониторинга эпидемий чрезвычайных ситуаций не регистрировалось.
На территории Родниковского сельского поселения отсутствуют захоронения животных (скотомогильники), а также захоронения животных, павших от сибирской язвы, представляющие опасность разноса инфекции поверхностными и грунтовыми водами при разгерметизации.
Коронавирус. Распространение вируса COVID–19 началось с китайского города Ухань. Вирус передается воздушно-капельным путем, очень быстро мутирует. 
В Родниковском сельском поселении также зарегистрированы случаи заражения. Риск заболевания данным вирусом очень велик, так как он быстрораспространяется и имеет латентный пероид около 14 дней. 
В Родниковском сельском поселении проводились
 следующие мероприятия по нераспространению данной инфекции: 
1. Введен масочный режим; 
2. Проводятся рейды по соблюдению масочного режима. 
3. Производится информирование населения средствами массовой информации и голосовым оповещением. 
4. Производится санитарная обработка мест общего пользования.
На протяжении известного периода мониторинга эпидемий в Родниковском районе не регистрировалось, за исключением коронавируса 2020-2022 гг.
Защита населения от поражающих факторов биолого-социальных ЧС
Поскольку главным источником инфекции является больной человек или бактерионоситель, то необходимо раннее их выявление, немедленная изоляция и госпитализация. При легком течении заболевания люди, как правило, поздно обращаются к врачу или совсем этого не делают. Помочь в скорейшем выявлении таких больных могут подворные обходы.
Для больного необходимо выделить отдельное помещение или отгородить его ширмой от окружающих. Обслуживающему персоналу обязательно носить защитные марлевые маски. Помещение, где находится больной, надо регулярно проветривать.
Важное значение для предупреждения развития инфекционных заболеваний имеет экстренная и специфическая профилактика.
Экстренная профилактика проводится при возникновении опасности массовых заболеваний, но когда вид возбудителя еще точно не определен. Она заключается в приеме населением антибиотиков, сульфаниламидных и других лекарственных препаратов. Средства экстренной профилактики при своевременном их использовании по предусмотренным заранее схемам позволяют в значительной степени предупредить инфекционные заболевания, а в случае их возникновения облегчить их течение.
Специфическая профилактика - создание искусственного иммунитета (невосприимчивости) путем предохранительных прививок (вакцинации). Против некоторых болезней (натуральная оспа, дифтерия, туберкулез, полиомиелит и др.) проводится постоянно, а против других - только при появлении опасности их возникновения и распространения.
Повысить устойчивость населения к возбудителям инфекции возможно путем массовой иммунизации предохранительными вакцинами, введением специальных сывороток или гамма-глобулинов.
Вакцины представляют собой убитых или специальными методами ослабленных болезнетворных микробов, при введении которых в организм здоровых людей у них вырабатывается состояние невосприимчивости к заболеванию. Вводятся они разными способами: подкожно, накожно, внутрикожно, внутримышечно, через рот (в пищеварительный тракт), путем вдыхания.
При возникновении очага инфекционного заболевания в целях предотвращения распространения болезней объявляется карантин или обсервация.
Карантин - система временных организационных, режимно-ограничительных, административно-хозяйственных, санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционной болезни и обеспечение локализации эпидемического, эпизоотического или эпифитотического очагов и последующую их ликвидацию.
Основными режимными мероприятиями при установлении карантина являются: охрана очага инфекционного заболевания, населенных пунктов в нем, инфекционных изоляторов и больниц, контрольно-передаточных пунктов. Запрещение входа и выхода людей, ввода и вывода животных, а также вывоза имущества. Запрещение транзитного проезда транспорта, за исключением железнодорожного и водного. Разобщение населения на мелкие группы и ограничение общения между ними. Организация доставки по квартирам (домам) населению продуктов питания, воды и предметов первой необходимости. Прекращение работы всех учебных заведений, зрелищных учреждений, рынков. Прекращение производственной деятельности предприятий или перевод их на особый режим работы.
Противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия в условиях карантина включают: использование населением медицинских препаратов, защиту продовольствия и воды, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, санитарную обработку, ужесточенное соблюдение правил личной гигиены, активное выявление и госпитализацию инфекционных больных.
Обсервация - режимно-ограничительные мероприятия, предусматривающие наряду с усилением медицинского и ветеринарного наблюдения и проведением противоэпидемических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, ограничение перемещения и передвижения людей или сельскохозяйственных животных во всех сопредельных с зоной карантина административно-территориальных образованиях, которые создают зону обсервации.
Обсервация вводится в том случае, если вид возбудителя не является особо опасным. Цель обсервации предупредить распространение инфекционных заболеваний и ликвидировать их. Для этого проводятся по существу те же лечебно-профилактические мероприятия, что и при карантине, но при обсервации менее строги изоляционно-ограничительные меры.
Срок карантина и обсервации определяется длительностью максимального инкубационного периода заболевания, исчисляемого с момента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в очаге.
Люди, находящиеся на территории очага инфекционного заболевания, должны для защиты органов дыхания пользоваться ватно-марлевыми повязками. Для кратковременной защиты рекомендуется использовать свернутый в несколько слоев платок или косынку, полотенце или шарф. Не помешают и защитные очки. Целесообразно пользоваться накидками и плащами из синтетических и прорезиненных тканей, пальто, ватниками, резиновой обувью, обувью из кожи или ее заменителей, кожаными или резиновыми перчатками (рукавицами).
Защита продовольствия и воды заключается главным образом в создании условий, исключающих возможность их контакта с зараженной атмосферой. Надежными средствами защиты могут быть все виды плотно закрывающейся тары.
В очаге инфекционного заболевания не обойтись без дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Дезинфекция проводится с целью уничтожения или удаления микробов и иных возбудителей с объектов внешней среды, с которыми может соприкасаться человек. Для дезинфекции применяют растворы хлорной извести и хлорамина, лизол, формалин и др. При отсутствии этих веществ используется горячая вода с мылом или содой.
Дезинсекция проводится для уничтожения насекомых и клещей - переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний. Способы дезинсекции: механический (выколачивание, вытряхивание, стирка); физический (проглаживание утюгом, кипячение); химический (применение инсектицидов хлорофоса, тиофоса, ДДТ и др.); комбинированный. Для защиты от укуса насекомых применяют отпугивающие средства (репелленты), которыми смазываются кожные покровы открытых частей тела.
Дератизация проводится для истребления грызунов - переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний. Она проводится чаще всего с помощью механических приспособлений и химических препаратов.
Большую роль в предупреждении инфекционных заболеваний играет строгое соблюдение правил личной гигиены.
Успех ликвидации инфекционного очага во многом определяется активными действиями и разумным поведением всего населения. Каждый человек должен строго выполнять установленные режим и правила поведения на работе, на улице и дома, постоянно выполнять противоэпидемические и санитарно-гигиенические нормы.
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Мероприятия по предупреждению аварий, катастроф, снижению их последствий представляют собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение возможных причин аварии, максимального снижения возможных разрушений и потерь в случае, если эти процессы полностью не удается устранить, а также на создание благоприятных условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Их содержание определяется требованиями охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, правилами эксплуатации энергетических установок, подъёмно-кранового оборудования, емкостей под высоким давлением и т.д. 
К организационным мероприятиям относятся: 
· создание безопасных условий работы для обслуживающего персонала; 
· разработка планов безаварийной остановки объектов в случае внезапного прекращения подачи электроэнергии, воды, газа; 
· организация устойчивых производственных связей; 
· разработка и осуществление всех видов обеспечения (транспортного, энергетического, материально-технического и др.); 
· создание и поддержание в постоянной готовности системы управления муниципальным образованием в любой обстановке; 
· подготовка спасательных формирований и оснащение их необходимой техникой и имуществом для успешной ликвидации аварий и катастроф; 
· подготовка населения к действиям в аварийных условиях; 
· обучение населения правилам поведения и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
· разработка, плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Основой для внедрения инженерно-технических мероприятий должны являться соответствующие нормы, которые предусматриваются уже на этапе разработки проектной документации на строительство объектов. Планировочные, технические и технологические решения, закладываемые в проект вновь строящегося объекта, должны максимально учитывать вероятность аварий и максимально снижать материальный ущерб в случае, если авария произойдет. Этому же способствует совершенствование генеральных планов предприятий, рациональное проектирование отдельных зданий и сооружений. За выполнением инженерно-технических мероприятий РСЧС должен осуществляться постоянный контроль муниципальными органами, специально уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 
В целях уменьшения возможных последствий производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий на территории муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района, в зависимости от их вида и характера производства необходимо проводить дополнительные мероприятия. 
В организациях и на предприятиях: 
· организация деятельности комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 
· создание на предприятиях резерва сырья и материалов для функционирования объектов экономики в случае нарушения их поставок в экстремальных ситуациях; 
· содержание в готовности специальных сил и средств для восстановления нарушенного производства; 
· осуществление мер защиты персонала от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями;
· обеспечение бесперебойного функционирования топливно-энергетического комплекса,
· содержание в готовности дублирующих источников энергоснабжения; 
· осуществление превентивных мероприятий противодействия чрезвычайным ситуациям, том числе антитеррористических; 
· удаление АХОВ, взрыво-, пожароопасных веществ на безопасное расстояние от производственных объектов и жилых районов; 
· усиление конструкций емкостей, в которых содержатся горючие и ядовитые вещества,размещение их в заглубленных помещениях; 
· создание и целенаправленное использование страхового фонда документации на объектахьэкономики, микрофильмирование этой документации; 
· заглубление в грунт технологических коммуникаций; 
· создание запасов воды, противопожарного инвентаря; 
· устройство противопожарных разрывов; 
· оборудование постоянно действующей сигнализации. 
На взрывоопасных и пожароопасных объектах: 
· устранение или возможная защита источников возможного воспламенения (взрыва); 
· строительство и поддержание в готовности защитных сооружений укрытия рабочих и служащих; 
· проведение специальных мероприятий, направленных на защиту зданий и сооруженийобъекта от разрушения при взрыве; 
· своевременное проведение противопожарных мероприятий, направленных на ограничение огня в случае возгорания, создание условий для быстрой эвакуации людей и материальныхценностей из зоны пожара, подготовку эффективных средств пожарной сигнализации и пожаротушения, оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам и т.д. 
По защите населения от наводнений в период паводков и половодья: 
· сооружение постоянных и срочных (временных) ограничивающих дамб (валов); 
· использование способа подсыпки территории; 
· проведение взрывных работ для ликвидации ледовых заторов; 
· организация круглосуточного дежурства на водомерных постах; 
· заблаговременная подготовка плавсредств, планирование эвакуации населения из потенциально затапливаемых зон и его жизнеобеспечения в местах расселения. 
По защите от сильных ветров (ураганов): 
· ведение постоянного метеонаблюдения, своевременное прогнозирование и оповещениеоб опасности (штормовое предупреждение); 
· проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по снижению риска функционирования опасных производств в условиях сильного ветра, определение безопасных режимових функционирования. 
Профилактические противоэпидемиологические, противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия должны быть направлены на предупреждение заноса и распространения инфекционных болезней людей и животных путем проведения: 
· лабораторной диагностики;
· санитарного просвещения; 
· плановой иммунизации людей и животных; 
· плановых санитарно-гигиенических, дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий.
Профилактические противоэпизоотические мероприятия, кроме того, должны предусматривать: 
· ветеринарно-санитарный надзор при передвижении животных, заготовках и перевозкахсырья животного происхождения всеми видами транспорта; 
· ветеринарно-санитарный надзор за рынками, базарами, другими пунктами временнойконцентрации животных; 
· ветеринарный надзор за мясокомбинатами, бойнями и убойными пунктами, а также запредприятиями и организациями по заготовке, хранению и переработке сырья животного происхождения; 
· защиту животноводческих хозяйств от заноса возбудителей инфекционных болезней изнеблагополучных пунктов, а также, организацию профилактических мер в конкретных хозяйствах и населенных пунктах; 
· ветеринарно-просветительная работу и страхование животных. 
Основные мероприятия по защите растений от инфекционных болезней включают: 
· выведение и возделывание устойчивых к болезням сортов сельскохозяйственных культур;
· соблюдение правил агротехники; 
· уничтожение очагов инфекции; 
· проведение карантинных мероприятий; 
· химическую обработка посевов и посадочного материала. 
 Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает: 
· совершенствование системы обучения населения по гражданской обороне и защите отчрезвычайных ситуаций; 
· обучение всех групп населения приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
· обучение (переподготовка) руководителей всех уровней управления действиям по защитенаселения от ЧС; 
· выработка у руководителей и специалистов органов исполнительной власти края, городови районов, предприятий, учреждений, организаций навыков по подготовке и управлению силамии средствами, входящими в территориальную подсистему РСЧС; 
· практическое усвоение работниками и специалистами всех уровней органов исполнительной власти своих обязанностей при действиях в ЧС. 
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, в местах массового скопления людей, прежде всего, необходимо предусмотреть: 
· осуществление всего комплекса мероприятий по антитеррористической защищенности объектов и выполнению соответствующих предписаний органов МВД РФ, ФСБ РФ и МЧС РФ;
· проведение совместных с органами МВД РФ, ФСБ РФ и МЧС РФ, комплексных обследований объектов, которые могут быть подвержены террористическим актам; 
· проведение среди населения разъяснительных бесед, использование средств массовой информации в вопросах противодействия терроризму;
· выделении финансовых ресурсов на приобретение материально-технических и специальных средств для своевременного и качественного выполнения задач по предупреждению (выявлению), предотвращению террористических актов и ликвидации их последствий, для ведомств,ответственных за решение этих вопросов. 
Инженерно-технические мероприятия. 
Современная наука сейсмология, опираясь на наблюдения последних десятилетий, констатирует факт увеличения частоты землетрясений повышенной балльности. Учитывая достаточно высокую вероятность землетрясения на территории Краснодарского края с катастрофическими последствиями, рекомендуется в расчетный 5-летний период переселить жителей края изнекапитального малоэтажного фонда, и в первую очередь из ветхих и аварийных зданий. Приэтом дальнейшую застройку территории края осуществлять зданиями и сооружениями сейсмостойкостью не ниже класса С7. 
Для предупреждения подтоплений необходимо проводить предупредительные и защитные мероприятия. 
Защитные мероприятия делятся на строительные и эксплуатационные. Строительные носят временный характер и состоят из строительного водопонижения и искусственного замораживания грунта. Водопонижение осуществляется либо методом открытого водоотлива (откачка воды с последующим ее отводом), либо методом иглофильтрации, либо методами вакуумногоили электроосмотического осушения грунтов. 
Эксплуатационные мероприятия включают дренажи, противофильтрационные завесы и защитную гидроизоляцию. Дренажи (устройства для удаления воды) - наиболее действенныйспособ защиты от подтопления. По характеру отбора воды из грунта дренажи делятся на гравитационные и специальные, а по устройству - на вентиляционные, пневмонагнетательные, вакуумные, электроосмотические и биодренажные. Противофильтрационные завесы - это вертикальная водонепроницаемая штора в грунте, преграждающая путь грунтовых вод к изолируемомуобъекту. Гидроизоляция (основными материалами являются асфальт, пластмассы, металлы и разнообразные минеральные продукты) защищает от агрессивного воздействия вод конкретные части сооружений, их фундаменты и коммуникации. 
Архитектурно-планировочные решения необходимо направить на то, чтобы улицы и иныемагистрали, а также здания и сооружения располагались вдоль линии тренда поверхностного иподземного стока. В заглубленных конструкциях сооружений, расположенных иначе, необходимо предусматривать специальные проемы (технологические "окна") для пропуска подземныхпотоков. Целесообразно при застройке потенциально подтапливаемых территорий оставлять свободными коридоры для последующей прокладки дрен. 
Учитывая возможное влияние чрезвычайных ситуаций, связанных с транспортными авариями на железнодорожных путях и автодорогах, необходимо предусмотреть возможность ликвидации последствий ЧС. 
При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитыхдругих веществ, которые происходят в основном в пути следования. Большинство таких случаев происходит с цистернами, что свидетельствует, прежде всего, о низком качестве их ремонтауровне подготовки подвижного состава под погрузку опасных грузов. По-прежнему определяющим фактором, влияющим на безопасность движения на железнодорожном транспорте, останется изношенность подвижного состава и верхних строений пути. 
Наиболее опасными аварийными ситуациями являются: 
крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных веществ, что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, человеческим жертвам и потребуетпривлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС.
Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит испарение (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву. 
Проведение аварийно-спасательных работ в месте вылива может быть затруднено отсутствием в ряде мест подъездных автомобильных дорог к полотну железной дороги. 
Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут являться: 
· ликвидация пожаров (взрывов) на территории железнодорожной станции, связанная с необходимостью вывода железнодорожного состава с территории станции на перегоны, тупики и подъездные пути; 
· необходимость использования тепловозов для рассредоточения составов на электрифицированных участках; 
· затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожаротушения; 
· труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники; 
· наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся массовым возникновением санитарных и безвозвратных потерь; 
· необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие районы в связи со спецификой лечения; 
· организация отправки погибших к местам их захоронения в другие города; 
· прибытие родственников из различных городов страны, организация их размещения, обслуживания (питание, услуги связи, транспортировка и др.) 
Размещение эвакуированного населения необходимо предусматривать в зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и размещения должен доводиться до всех категорий населения. Регистрация эвакоконтингента производится непосредственно в местах его размещения. 
Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения осуществляется по заранее отработанным планам и в оперативном порядке. 
Учитывая, что чрезвычайные ситуации, связанные с авариями при перевозке опасных грузов как на железнодорожном, так и на автомобильном транспорте в основном опасны для населения, находящегося на открытом пространстве, необходимо предусмотреть транспортирование опасных грузов в часы с наименьшим нахождением населения на открытой местности, т.е. в период времени с 0 до 5 часов утра. 
Для осуществления всего комплекса мероприятий по снижению риска на территории при разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории муниципального образования, независимо от ведомственной принадлежности, необходимо учитывать: 
Водоснабжение и канализация 
Устойчивость сетей водоснабжения населенных пунктов должна повышаться путем: 
· заглубления в грунт всех линий водопровода; 
· размещения пожарных гидрантов и отключающих устройств на территории, которая неможет быть завалена при разрушении зданий;
· устройства перемычек, позволяющих отключать поврежденные линии и сооружения. 
Энергоснабжение 
Для повышения устойчивости управления и доведения информации о ЧС до населения и руководящего состава муниципального образования при аварийном отключении электроснабжения необходимо предусмотреть автономные источники питания. 
Электроэнергию к участкам производства следует подавать по независимым электрокабелям, проложенным в земле. 
Трансформаторные подстанции необходимо надежно защищать, их устойчивость должна быть не ниже устойчивости самого объекта. 
Газоснабжение 
Объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов. 
Оповещение 
Необходимо доработать систему оповещения края, предусмотреть наличие сирен так, чтобы зона действия этих сирен охватывала население, находящееся в возможных зонах чрезвычайных ситуаций на 100%. 
Промышленность 
Вновь проектируемые базы-стоянки резерва подвижного состава, базы и склады материальных резервов, базисные склады горючего и смазочных материалов, дизенфикционно-промывочные и промывочно-пропарочные станции, пункты подготовки вагонов к перевозкам и другие производственные объекты аналогичного назначения должны размещаться, как правило, вне зон возможных разрушений. 
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Планируемое размещение объектов местного значения Родниковского  сельского поселения, нацеленное на развитие транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур, является одним из основных условий комплексного развития территории. 
Генеральным планом Родниковского сельского поселения определены потребности в строительстве объектов местного значения поселения, исходя из местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения, а также федеральных и региональных нормативных показателей. 
Планируемые для размещения объекты местного значения Родниковского  сельского поселения относятся к следующим областям: 
· - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
· - автомобильные дороги местного значения;
· - физическая культура и массовый спорт
· , образование, 
· здравоохранение, 
· - иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения. 
Перечень объектов местного значения, планируемых на территории Родниковского  сельского поселения 
Таблица 73
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта

	1. Объекты образования и науки

	1.7
	Детский сад  
	150 мест
	п. Родники
	М
	Проектир.

	1.8
	Детский сад  
	150 мест
	п. Родники
	М
	Проектир.

	1.9
	Детский сад  
	200 мест
	п. Родники
	М
	Проектир.

	1.10
	Детский сад  
	200 мест
	п. Родники
	М
	Проектир.

	1.11
	Детский сад  
	200 мест
	п. Родники
	М
	Проектир.

	1.12
	Детский сад  
	200 мест
	х. Подгорный
	М
	Проектир.

	1.13
	Детский сад  
	70 мест
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	1.14
	Детский сад  
	125 мест
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	1.15
	Детский сад  
	125 мест
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	1.16
	Детский сад  
	150 мест
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	1.18
	Детский сад  
	80 мест
	п. Степной
	М
	Проектир.

	1.19
	Средняя общеобразовательная школа
	450 учащихся
	п. Родники
	М
	Проектир.

	1.20
	Средняя общеобразовательная школа
	1000 учащихся
	п. Родники
	М
	Проектир.

	1.21
	Средняя общеобразовательная школа
	550 учащихся
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	1.22
	Средняя общеобразовательная школа
	450 учащихся
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	1.23
	Средняя общеобразовательная школа
	180 учащихся
	х. Грушевый
	М
	Реконстр.

	1.24
	Школа искусств
	200 учащихся
	п. Родники
	М
	Проектир.

	2. Объекты культуры и искусства 

	2.14
	Дом культуры 
	500 мест
	п. Родники
	М
	Проектир.

	2.15
	Культурно-развлекательный центр с кинотеатром, музеем
	400 мест
	п. Родники
	М
	Проектир.

	2.16
	Сельский клуб
	200 мест
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	2.17
	Сельский клуб
	200 мест
	х. Подгорный
	М
	Проектир.

	2.18
	Сельский клуб
	600 мест
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	3. Объекты физической культуры и массового спорта

	3.7
	Спортивный центр
	41,5 тыс. м2
	п. Родники
	М
	Проектир.

	3.8
	Спортивно-оздоровительный центр
	4,9 тыс. м2
	п. Родники
	М
	Проектир.

	3.9
	Спортивно-оздоровительный центр
	2,7 тыс. м2
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	3.10
	Спортивно-оздоровительные площадки
	1,2 тыс. м2
	п. Родники
	М
	Проектир.

	3.11
	Спортивно-оздоровительные площадки
	1,6 тыс. м2
	п. Родники
	М
	Проектир.

	3.12
	Спортивный комплекс, спортивно-оздоровительные площадки
	4,1 тыс. м2
	п. Степной
	М
	Проектир.

	3.13
	Футбольное поле, спортивно-оздоровительные площадки
	7,6 тыс. м2
	п. Восточный
	М
	Проектир.

	3.14
	Спортивно-оздоровительные площадки
	1,5 тыс. м2
	х. Грушевый
	М
	Проектир.

	3.15
	Спортивный комплекс, спортивно-оздоровительные площадки
	5,6 тыс. м2
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	3.16
	Спортивно-оздоровительные площадки
	1,8 тыс. м2
	п. Приречный
	М
	Проектир.

	3.17
	Спортивно-оздоровительные площадки
	1,0 тыс. м2
	х. Подгорный
	М
	Проектир.

	4. Объекты здравоохранения (отсутствуют)

	5. Объекты социального обслуживания (отсутствуют)

	6. Объекты отдыха и туризма (отсутствуют) 

	7. Прочие объекты обслуживания (отсутствуют)

	8. Общественные пространства

	8.7
	Сквер
	0,52 га
	п. Родники
	М
	Проектир.

	8.8
	Сквер
	0,33 га
	п. Родники
	М
	Проектир.

	8.9
	Сквер
	0,58 га
	п. Родники
	М
	Проектир.

	8.10
	Сквер
	0,28 га
	п. Родники
	М
	Проектир.

	8.11
	Сквер
	0,42 га
	п. Родники
	М
	Проектир.

	8.12
	Сквер
	3,60 га
	п. Родники
	М
	Проектир.

	8.13
	Бульвар
	0,37 га
	п. Родники
	М
	Проектир.

	8.14
	Сквер
	0,43 га
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	8.15
	Сквер
	0,36 га
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	8.16
	Сквер
	1,02 га
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	8.17
	Сквер
	1,07 га
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	8.18
	Сквер
	0,93 га
	п. Степной
	М
	Проектир.

	8.19
	Сквер
	0,42 га
	х. Подгорный
	М
	Проектир.

	8.20
	Сквер
	0,30 га
	х. Грушевый
	М
	Проектир.

	8.21
	Сквер
	0,20 га
	х. Грушевый
	М
	Проектир.

	8.22
	Сквер
	0,30 га
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	8.23
	Парк
	1,70 га
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	8.24
	Сквер
	0,80 га
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	8.25
	Сквер
	0,16 га
	п. Восточный
	М
	Проектир.

	8.26
	Сквер
	0,25 га
	поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина
	М
	Проектир.

	9. Объекты транспортной инфраструктуры 

	9.32
	Улицы местного значения 
	8,63 км
	п. Родники
	М
	Проектир.

	9.33
	Улицы местного значения
	2,04 км
	п. Степной
	М
	Проектир.

	9.34
	Улицы местного значения
	4,19 км
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	9.35
	Улицы местного значения
	2,22 км
	х. Грушевый
	М
	Проектир.

	9.36
	Улицы местного значения
	0,45 км
	х. Подгорный
	М
	Проектир.

	9.37
	Улицы местного значения
	6,98 км
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	9.38
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 07 Подъезд к п. Степной
	1,010 км
	от км 9+544 слева а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская
	М
	Реконстр.

	9.39
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 08 Подъезд к п. Восточный
	2,025 км
	от км 0+879 а/д подъезд к п.Восточный
	М
	Реконстр.

	9.40
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 09 от городской черты до пос. Садовый
	0,996 км
	от городской черты до пос. Садовый
	М
	Реконстр.

	9.41
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 34 Подъезд к п. МТФ №1 колхоза им. Ленина
	0,201 км
	от а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская
	М
	Реконстр.

	9.42
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 35 Подъезд к п. МТФ №2 колхоза им. Ленина
	0,203 км
	от а/д г. Белореченск – хут. Грушевый
	М
	Реконстр.

	9.43
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 10 Подъезд к п. Родники
	0,431 км
	от а/д  Белореченск - Ханская
	М
	Реконстр.

	9.44
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 18 Подъезд к межмуниципальному полигону ТБО
	2,130 км
	слева от автодороги Белореченск-Гиагинская км 1+750
	М
	Реконстр.

	Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры (отсутствуют)

	10. Объекты газоснабжения

	10.2
	Пункт редуцирования газа
	300 м3/ч
	п. Степной
	М
	Проектир.

	10.3
	Газопровод высокого давления
	10 м
	п. Степной
	М
	Проектир.

	10.4
	Газопровод низкого давления
	1155 м
	п. Степной
	М
	Проектир.

	10.5
	Пункт редуцирования газа
	150 м3/ч
	поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина
	М
	Проектир.

	10.6
	Газопровод высокого давления
	100 м
	поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина
	М
	Проектир.

	11. Объекты электроснабжения (отсутствуют)

	12. Объекты теплоснабжения

	12.8
	Котельная (№1)
	0,540 Гкал/ч
	п. Родники
	М
	Проектир.

	12.9
	Котельная (№2)
	1,000 Гкал/ч
	п. Родники
	М
	Проектир.

	12.10
	Котельная (№3)
	1,800 Гкал/ч
	п. Родники
	М
	Проектир.

	12.11
	Котельная (№4)
	0,400 Гкал/ч
	п. Родники
	М
	Проектир.

	12.12
	Котельная (№5)
	2,500 Гкал/ч
	п. Родники
	М
	Проектир.

	12.13
	Котельная (№1)
	0,320 Гкал/ч
	х. Подгорный 
	М
	Проектир.

	12.14
	Котельная (№1)
	1,600 Гкал/ч
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	12.15
	Котельная (№2)
	1,240 Гкал/ч
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	12.16
	Котельная (№3)
	0,280 Гкал/ч
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	12.17
	Котельная (№1)
	0,320 Гкал/ч
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	12.18
	Котельная (№2)
	0,840 Гкал/ч
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	12.19
	Котельная (№3)
	0,320 Гкал/ч
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	12.20
	Котельная (№1)
	0,900 Гкал/ч
	п. Степной
	М
	Проектир.

	12.21
	Котельная (№2)
	0,300 Гкал/ч
	п. Степной
	М
	Проектир.

	13. Объекты водоснабжения

	13.4
	Узел водопроводных сооружений города Белореченск «Южный»
	25 тыс. м³/сут
	п. Родники
	М
	Реконстр.

	13.5
	Водозаборные сооружения 
(2 скважины, водонапорная башня)
	300 м³/сут
	п. Степной
	М
	Реконстр.

	13.6
	Водозаборные сооружения 
(2 скважины, водонапорная башня) 
	200 м³/сут
	п. Восточный
	М
	Проектир.

	14. Объекты водоотведения 

	14.7
	КНС Родники
	800 м³/сут
	п. Родники
	М
	Реконстр.

	14.8
	КНС №3
	200 м³/сут
	п. Родники
	М
	Проектир.

	14.9
	КНС №4
	120 м³/сут
	п. Родники
	М
	Проектир.

	14.10
	КНС №5
	150 м³/сут
	п. Родники
	М
	Проектир.

	14.11
	КНС №6
	200 м³/сут
	п. Родники
	М
	Проектир.

	14.12
	КНС №14
	500 м³/сут
	п. Родники
	М
	Реконстр.

	14.13
	КНС №15
	460 м³/сут
	п. Родники
	М
	Реконстр.

	14.14
	КНС №1
	250 м³/сут
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	14.15
	КНС №2
	300 м³/сут
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	14.16
	КНС №3
	220 м³/сут
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	14.17
	КНС №4
	150 м³/сут
	п. Садовый
	М
	Проектир.

	14.18
	КНС №1
	450 м³/сут
	п. Степной
	М
	Проектир.

	14.19
	КНС №1
	220 м³/сут
	х. Подгорный
	М
	Проектир.

	14.20 
	КНС №1
	200 м³/сут
	х. Грушевый
	М
	Проектир.

	14.21 
	КНС №2
	170 м³/сут
	х. Грушевый
	М
	Проектир.

	14.22
	КНС №1
	350 м³/сут
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	14.23
	КНС №2
	400 м³/сут
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	14.24
	КНС №3
	650 м³/сут
	х. Приречный
	М
	Проектир.

	14.25
	КНС №1
	120 м³/сут
	п. Восточный
	М
	Проектир.

	14.26
	 КНС №2
	60 м³/сут
	п. Восточный
	М
	Проектир.

	14.27
	КНС №1
	20 м³/сут
	поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина
	М
	Проектир.

	14.28
	КНС №1
	40 м³/сут
	поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина
	М
	Проектир.

	14.29
	Очистные сооружения 
г. Белореченска
	36 тыс м³/сут
	поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина
	М
	Реконстр.

	15. Объекты связи 

	15.11
	АТС
	SI-2000,емкость 2590 номеров
	п. Родники, ул. Центральная, 7
	М
	Реконстр.

	15.12
	АТС
	SI-2000,емкость 500 номеров
	п. Степной, 
ул. Мира, 17
	М
	Реконстр.

	15.13
	АТС
	SI-2000,емкость 530 номеров
	х. Грушевый
	М
	Проектир.

	16. Объекты трубопроводного транспорта (отсутствуют)

	17. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (отсутствуют)

	18. Места погребения (отсутствуют)

	19.Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления (отсутствуют)

	20. Особо охраняемые природные территории

	20.2
	Природная рекреационная зона «Приречный лес»
	Всего 49,74 га, 
в границах Родниковского поселения -
43,04 га
	Возле х. Приречный, Родниковское сельское поселение 
	М
	Проектир.

	21. Инвестиционные проекты (отсутствуют)




[bookmark: _Toc190442775]4.2 Обоснование выбранного варианта размещения планируемого объекта, оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, сельского округа на комплексное развитие этих территорий

1.Объекты, относящиеся к области образования и науки
Таблица 74
	№ на карте
	Наименование объекта
	Источник получения сведений об объекте
	Месторасположе-ние планируемого объекта

	1.7
	Детский сад на 150 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию 
	п. Родники

	1.8
	Детский сад на 150 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Родники

	1.9
	Детский сад  на 200 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Родники

	1.10
	Детский сад  на 200 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Родники

	1.11
	Детский сад на 200 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Родники

	1.12
	Детский сад на 200 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	х. Подгорный

	1.13
	Детский сад на 70 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Садовый

	1.14
	Детский сад  на 125 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Садовый

	1.15
	Детский сад на 125 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Садовый

	1.16
	Детский сад на 150 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	х. Приречный

	1.18
	Детский сад на 80 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Степной

	1.19
	Средняя общеобразователь-ная школа на 450 учащихся
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Родники

	1.20
	Средняя общеобразова-тельная школа на 1000 учащихся
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Родники

	1.21
	Средняя общеобразова-тельная школа на 550 учащихся
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Садовый

	1.22
	Средняя общеобразовательная школа на 450 учащихся
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	х. Приречный

	1.23
	Средняя общеобразовательная школа на 180 учащихся
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	х. Грушевый

	1.24
	Школа искусств на 200 учащихся
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Родники



Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорииРодниковского  сельского поселения:
- Доведение уровня обеспеченности дошкольными, общеобразовательными учреждениями, а также учреждениями дополнительного образования жителей поселения до нормативных требований во всех населенных пунктах, повышение уровня специализированных услуг в области среднего образования; 
- Создание условий для получения жителями Родниковского  сельского поселения качественного и квалифицированного образования; 
- Расширение сферы приложения труда и дополнительное создание рабочих мест, закрепление трудовых ресурсов в поселении; 
- Укрепление расселенческого каркаса во взаимосвязи с основными направлениями социально-экономической политики Белореченского района; 
- Создание эффективной общественной и качественной среды обитания, то есть среды, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;
- Организация дополнительного образования детей в сфере искусств;
- Внедрение современных образовательных технологий – проведение работ по дальнейшему подключению общеобразовательных учреждений к сети Интернет. 

2.Объекты, относящиеся к области культуры и искусства
Таблица 75
	№ на карте
	Наименование объекта
	Источник получения сведений об объекте
	Месторасположение планируемого объекта

	2.14
	Дом культуры со зрительным залом на 500 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Родники

	2.15
	Культурно-развлекательный центр с кинотеатром, музеем со зрительным залом на 400 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Родники

	2.16
	Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Садовый

	2.17
	Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2030 года
	х. Подгорный

	2.18
	Сельский клуб со зрительным залом на 600 мест
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2030 года
	х. Приречный



Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорииРодниковского  сельского поселения:
- Доведение уровня обеспеченности учреждениями культуры Родниковского  сельского поселения до нормативных требований во всех населенных пунктах, повышение уровня специализированных услуг в области культуры;
- Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей всех населенных пунктов; 
- Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав поселения, услугами по организации досуга, организации культуры, сохранения культурных ценностей Белореченского района, развития местного традиционного народного творчества; 
- Организация библиотечного обслуживания населения, осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
- Расширение сферы приложения труда и дополнительное создание рабочих мест, закрепление трудовых ресурсов в поселении. 

3.Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта
Таблица 76
	№ на карте
	Наименование объекта
	Источник получения сведений об объекте
	Месторасположение планируемого объекта

	3.7
	Спортивный центр
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Родники

	3.8
	Спортивно-оздоровительный центр
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2030 года
	п. Родники

	3.9
	Спортивно-оздоровительный центр
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	х. Приречный

	3.10
	Спортивно-оздоровительные площадки
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Родники

	3.11
	Спортивно-оздоровительные площадки
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Родники

	3.12
	Спортивный комплекс, спортивно-оздоровительные площадки
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2030 года
	п. Степной

	3.13
	Футбольное поле, спортивно-оздоровительные площадки
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Восточный

	3.14
	Спортивно-оздоровительные площадки
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	х. Грушевый

	3.15
	Спортивный комплекс, спортивно-оздоровительные площадки
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на 2017-2021 годы и на период до 2030 года
	п. Садовый

	3.16
	Спортивно-оздоровительные площадки
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	п. Приречный

	3.17
	Спортивно-оздоровительные площадки
	Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Родниковское сельское поселение материалов по обоснованию
	х. Подгорный



Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорииРодниковского  сельского поселения:
- Доведение уровня обеспеченности учреждениями физической культуры и массового спорта Родниковского  сельского поселения до нормативных требований во всех населенных пунктах поселения, повышение уровня специализированных услуг в области физической культуры и  массового спорта;
- Укрепление сети физкультурно-оздоровительных учреждений за счет строительства объектов местного значения; 
- Создание оптимальных условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщение различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 
- Развитие спортивной инфраструктуры и базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, укрепление кадрового состава;
- Увеличение количества регулярно занимающихся физической культурой и массовым спортом, повышение уровня здоровья населения; 
- Формирование здорового образа жизни населения, внедрение массового спорта по месту жительства граждан и в образовательных учреждениях.

4.Объекты, относящиеся к области организации общественных пространств
Таблица 77
	№ на карте
	Наименова-ние объекта
	Источник получения сведений об объекте
	Месторасположение планируемого объекта

	8.7
	Сквер
	[bookmark: _Toc3799084][bookmark: _Toc36450082][bookmark: _Toc143601473][bookmark: _Toc154568646][bookmark: _Toc168668922][bookmark: _Toc190442776][bookmark: _Toc3799085]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	п. Родники

	8.8
	Сквер
	[bookmark: _Toc3799086][bookmark: _Toc36450083][bookmark: _Toc143601474][bookmark: _Toc154568647][bookmark: _Toc168668923][bookmark: _Toc190442777][bookmark: _Toc3799087]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	п. Родники

	8.9
	Сквер
	[bookmark: _Toc3799088][bookmark: _Toc36450084][bookmark: _Toc143601475][bookmark: _Toc154568648][bookmark: _Toc168668924][bookmark: _Toc190442778][bookmark: _Toc3799089]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	п. Родники

	8.10
	Сквер
	[bookmark: _Toc3799090][bookmark: _Toc36450085][bookmark: _Toc143601476][bookmark: _Toc154568649][bookmark: _Toc168668925][bookmark: _Toc190442779][bookmark: _Toc3799091]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	п. Родники

	8.11
	Сквер
	[bookmark: _Toc3799092][bookmark: _Toc36450086][bookmark: _Toc143601477][bookmark: _Toc154568650][bookmark: _Toc168668926][bookmark: _Toc190442780][bookmark: _Toc3799093]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	п. Родники

	8.12
	Сквер
	[bookmark: _Toc3799094][bookmark: _Toc36450087][bookmark: _Toc143601478][bookmark: _Toc154568651][bookmark: _Toc168668927][bookmark: _Toc190442781][bookmark: _Toc3799095]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	п. Родники

	8.13
	Бульвар
	[bookmark: _Toc36450088][bookmark: _Toc143601479][bookmark: _Toc154568652][bookmark: _Toc168668928][bookmark: _Toc190442782]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	п. Родники

	8.14
	Сквер
	[bookmark: _Toc36450089][bookmark: _Toc143601480][bookmark: _Toc154568653][bookmark: _Toc168668929][bookmark: _Toc190442783]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	п. Садовый

	8.15
	Сквер
	[bookmark: _Toc36450090][bookmark: _Toc143601481][bookmark: _Toc154568654][bookmark: _Toc168668930][bookmark: _Toc190442784]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	п. Садовый

	8.16
	Сквер
	[bookmark: _Toc36450091][bookmark: _Toc143601482][bookmark: _Toc154568655][bookmark: _Toc168668931][bookmark: _Toc190442785]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	п. Садовый

	8.17
	Сквер
	[bookmark: _Toc36450092][bookmark: _Toc143601483][bookmark: _Toc154568656][bookmark: _Toc168668932][bookmark: _Toc190442786]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	п. Садовый

	8.18
	Сквер
	[bookmark: _Toc36450093][bookmark: _Toc143601484][bookmark: _Toc154568657][bookmark: _Toc168668933][bookmark: _Toc190442787]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	п. Степной

	8.19
	Сквер
	[bookmark: _Toc36450094][bookmark: _Toc143601485][bookmark: _Toc154568658][bookmark: _Toc168668934][bookmark: _Toc190442788]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	х. Подгорный

	8.20
	Сквер
	[bookmark: _Toc36450095][bookmark: _Toc143601486][bookmark: _Toc154568659][bookmark: _Toc168668935][bookmark: _Toc190442789]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	х. Грушевый

	8.21
	Сквер
	[bookmark: _Toc143601487][bookmark: _Toc154568660][bookmark: _Toc168668936][bookmark: _Toc190442790]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	х. Грушевый

	8.22
	Сквер
	[bookmark: _Toc154568661][bookmark: _Toc168668937][bookmark: _Toc190442791]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования  Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	х. Приречный

	8.23
	Парк
	[bookmark: _Toc143601488][bookmark: _Toc154568662][bookmark: _Toc168668938][bookmark: _Toc190442792]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования Родниковского сельского поселения Белореченского района
Краснодарского края
	х. Приречный

	8.24
	Сквер
	[bookmark: _Toc143601489][bookmark: _Toc154568663][bookmark: _Toc168668939][bookmark: _Toc190442793]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования Родниковского сельского поселения Белореченского района 
Краснодарского края
	х. Приречный

	8.25
	Сквер
	[bookmark: _Toc143601490][bookmark: _Toc154568664][bookmark: _Toc168668940][bookmark: _Toc190442794]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования Родниковского сельского поселения Белореченского района 
Краснодарского края
	п. Восточный

	8.26
	Сквер
	[bookmark: _Toc168668942][bookmark: _Toc190442796]Табл.10 Части 1 Нормативов градостроительного проектирования Родниковского сельского поселения Белореченского района 
[bookmark: _Toc168668943][bookmark: _Toc190442797]Краснодарского края
	поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина



Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории Родниковского  сельского поселения:
- Доведение уровня обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования населения Родниковского  сельского поселения до нормативных требований (12 м2\чел) во всех населенных пунктах; 
- Повышение уровня специализированных услуг в области организации отдыха местного населения, качества жизни в населенных пунктах;
- Расширение возможностей для здорового образа жизни жителей населенных пунктов поселения, организации торжественных мероприятий, проведения ежедневного досуга и качественного досуга выходных дней; 
- Усиление инвестиционной привлекательности территории;
- Расширение сферы приложения труда и дополнительное создание рабочих мест, закрепление трудовых ресурсов в поселении. 

5.Объекты, относящиеся к области транспортной инфраструктуры
Таблица 78
	№ на карте
	Наименование объекта
	Источник получения сведений об объекте
	Месторасположение планируемого объекта

	9.32
	Улицы местного значения 
	Предложения разработчиков генерального плана
	п. Родники

	9.33
	Улицы местного значения
	Предложения разработчиков генерального плана
	п. Степной

	9.34
	Улицы местного значения
	Предложения разработчиков генерального плана
	п. Садовый

	9.35
	Улицы местного значения
	Предложения разработчиков генерального плана
	х. Грушевый

	9.36
	Улицы местного значения
	Предложения разработчиков генерального плана
	х. Подгорный

	9.37
	Улицы местного значения
	Предложения разработчиков генерального плана
	х. Приречный

	9.38
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 07 Подъезд к п. Степной
	Предложения разработчиков генерального плана
	от км 9+544 слева а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская

	9.39
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 08 Подъезд к п. Восточный
	Предложения разработчиков генерального плана
	от км 0+879 а/д подъезд к п.Восточный

	9.40
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 09 от городской черты до пос. Садовый
	Предложения разработчиков генерального плана
	от городской черты до пос. Садовый

	9.41
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 34 Подъезд к п. МТФ №1 колхоза им. Ленина
	Предложения разработчиков генерального плана
	от а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская

	9.42
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 35 Подъезд к п. МТФ №2 колхоза им. Ленина
	Предложения разработчиков генерального плана
	от а/д г. Белореченск – хут. Грушевый

	9.43
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 10 Подъезд к п. Родники
	Предложения разработчиков генерального плана
	от а/д  Белореченск - Ханская

	9.44
	Автомобильная дорога 03 208 ОП МР 18 Подъезд к межмуниципальному полигону ТБО
	Предложения разработчиков генерального плана
	слева от автодороги Белореченск-Гиагинская км 1+750



Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории Родниковского  сельского поселения:
- Будет способствовать повышению предоставляемых услуг в области дорожной деятельности;
- Улучшение транспортной доступности объектов различного назначения поселения и муниципального района в целом;
- Экономия средств на ремонт и содержание автотранспортных средств;
- Сокращение времени на транспортные перевозки, в первую очередь пассажирским автотранспортом и автотранспортными хозяйствами;
- Улучшение экологическогосостояния атмосферного воздуха, почв и т.п.;
- Повышение безопасности движения в населеных пунктах и за их пределами;
- Повышение качества и количества передвижений местным населением, что в свою очередь является стимулом к развитию экономики в целом.

6.Объекты, относящиеся к области газоснабжения
Таблица 79
	№ на карте
	Наименование объекта
	Источник получения сведений об объекте
	Месторасположение планируемого объекта

	10.2
	Пункт редуцирования газа
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Степной

	10.3
	Газопровод высокого давления
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Степной

	10.4
	Газопровод низкого давления
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Степной

	10.5
	Пункт редуцирования газа
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. МТФ №2 колхоза им. Ленина

	10.6
	Газопровод высокого давления
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. МТФ №2 колхоза им. Ленина



Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории Родниковского  сельского поселения:
- Будет способствовать повышению предоставляемых услуг в области газоснабжения, улучшению условий труда и качество жизни населения;
- Способствует росту промышленного и сельскохозяйственного производства;
- Улучшение экологического состояния атмосферного воздуха, почв и т.п.;
- Использование газовых котельных улучшит качество теплоснабжения социальных объектов, в ряде случаев снизит затраты на услуги ЖКХ;
- Повышение надежность систем теплоснабжения, обеспечение возможности внедрения ресурсосберегающих технологий.

7.Объекты, относящиеся к области теплоснабжения
Таблица 80
	№ на карте
	Наименование объекта
	Источник получения сведений об объекте
	Месторасположение планируемого объекта

	12.8
	Котельная (№1)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Родники

	12.9
	Котельная (№2)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Родники

	12.10
	Котельная (№3)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Родники

	12.11
	Котельная (№4)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Родники

	12.12
	Котельная (№5)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Родники

	12.13
	Котельная (№1)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	х. Подгорный 

	12.14
	Котельная (№1)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	х. Приречный

	12.15
	Котельная (№2)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	х. Приречный

	12.16
	Котельная (№3)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	х. Приречный

	12.17
	Котельная (№1)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Садовый

	12.18
	Котельная (№2)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Садовый

	12.19
	Котельная (№3)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Садовый

	12.20
	Котельная (№1)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Степной

	12.21
	Котельная (№2)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Степной



Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорииРодниковского  сельского поселения:
- Будет способствовать повышению предоставляемых услуг в области теплоснабжения, улучшению условий труда и качество жизни населения;
- Способствуетросту промышленного и сельскохозяйственного производства;
- Улучшение экологического состояния атмосферного воздуха, почв и т.п.;
- Использование газовых котельных улучшит качество теплоснабжения социальных объектов, в ряде случаев снизит затраты на услуги ЖКХ;
- Повышение надежность систем теплоснабжения, обеспечение возможности внедрения ресурсосберегающих технологий.


8.Объекты, относящиеся к области водоснабжения
Таблица 81
	№ на карте
	Наименование объекта
	Источник получения сведений об объекте
	Месторасположение планируемого объекта

	13.4
	Узел водопроводных сооружений города Белореченск «Южный»
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Родники

	13.5
	Водозаборные сооружения 
(2 скважины, водонапорная башня)
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Степной

	13.6
	Водозаборные сооружения 
(2 скважины, водонапорная башня) 
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края
	п. Восточный



Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорииРодниковского  сельского поселения:
- Будет способствовать повышению предоставляемых услуг в области водоснабжения, улучшению условий труда и качество жизни населения;
- позволит осуществить реализацию государственной политики в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения;
- повысит уровень качества услуг по водоснабжению;
- обеспечит круглосуточную подачу потребителям воды гарантированного качества;
- увеличит процент охвата населения централизованным водоснабжением;
- позволит ликвидировать дефицит воды;
- позволит повысить надежность систем водоснабжения, сократить аварийность на распределительных сетях.

9.Объекты, относящиеся к области водоотведения
Таблица 82
	№ на карте
	Наименование объекта
	Источник получения сведений об объекте
	Месторасположение планируемого объекта

	14.7
	КНС Родники
	













Требования федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

	п. Родники

	14.8
	КНС №3
	
	п. Родники

	14.9
	КНС №4
	
	п. Родники

	14.10
	КНС №5
	
	п. Родники

	14.11
	КНС №6
	
	п. Родники

	14.12
	КНС №14
	
	п. Родники

	14.13
	КНС №15
	
	п. Родники

	14.14
	КНС №1
	
	п. Садовый

	14.15
	КНС №2
	
	п. Садовый

	14.16
	КНС №3
	
	п. Садовый

	14.17
	КНС №4
	
	п. Садовый

	14.18
	КНС №1
	
	п. Степной

	14.19
	КНС №1
	
	х. Подгорный

	14.20 
	КНС №1
	
	х. Грушевый

	14.21 
	КНС №2
	
	х. Грушевый

	14.22
	КНС №1
	
	х. Приречный

	14.23
	КНС №2
	
	х. Приречный

	14.24
	КНС №3
	
	х. Приречный

	14.25
	КНС №1
	
	п. Восточный

	14.26
	 КНС №2
	
	п. Восточный

	14.27
	КНС №1
	
	поселок МТФ №2 колхоза им. Ленина

	14.28
	КНС №1
	
	поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина

	14.29
	Очистные сооружения 
г. Белореченска
	
	поселок МТФ №1 колхоза им. Ленина



Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорииРодниковского  сельского поселения:
- Будет способствовать повышению предоставляемых услуг в области водоотведения, улучшению условий труда и качество жизни населения;
- - Повысит уровень экологического благополучия населенных пунктов;
- Повысит степень благоустройства существующей застройки и проектируемых районов;
 - Создаст возможности  очистки ливневых вод, что в свою очередь озволит избежать сверхнормативного загрязнения воды в водоемах.

[bookmark: _Toc190442798]4.3 Планируемые зоны с особыми условиями использования территорий
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух. Санитарно-защитные зоны от планируемых объектов определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".


5. 
[bookmark: _Toc263003221][bookmark: _Toc268439067][bookmark: _Toc268439320][bookmark: _Toc278305334][bookmark: _Toc190442799]5.Комплексное развитие территорий

Редакцией Федерального закона от 30.12.2020 N 494-ФЗ установлена возможность комплексного развития территорий, определены цели, виды и порядок реализации комплексного развития территорий.
Комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов.
В соответствии со статьей 64 Градостроительного Кодекса Российской Федерации целями комплексного развития территории являются:
1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений, муниципальных округов, городских округов путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства; 2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Президента Российской Федерации, национальными проектами, государственными программами;
3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, муниципальных округов, городских округов, повышения территориальной доступности таких инфраструктур; 
4) повышение эффективности использования территорий поселений, муниципальных округов, городских округов, в том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания и мест приложения труда; 
5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий.
Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также с гражданским законодательством, жилищным законодательством, земельным законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
В соответствии со статьей 65 ГК РФ видами комплексного развития территории являются:
1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома и (или) дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, указанные в части 2 статьи 65 ГК РФ (далее - комплексное развитие территории жилой застройки);
2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены объекты капитального строительства, указанные в части 4 статьи 65 ГК РФ (далее - комплексное развитие территории нежилой застройки);
3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей или в границах территории, на которой могут быть выделены один или несколько элементов планировочной структуры (при отсутствии на такой территории выделенных элементов планировочной структуры), и на которых расположены земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального строительства не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитутов, публичных сервитутов (далее - комплексное развитие незастроенной территории); 
4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости (далее - комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).
В генеральном плане Родниковского сельского поселения согласно требованиям Белореченского муниципального района установлена зона комплексного развития территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.
Реализация комплексного развития территории осуществляется на основании статей 64-71 главы 10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
Приказом от 01 декабря 2021 года №315 «Об утверждении порядка заключения органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества» департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края установлен порядок заключения органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества. 



6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

[bookmark: _Toc190442800]Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Родниковского сельского поселения Белореченского района, или исключаются из их границ, отсутствует по той причине, что настоящим внесением изменений в генеральный план это не предусматривается. Границы населенных пунктов не изменяются.
 

7.Целевые показатели развития поселения, включая
 технико-экономические


Целью разработки проекта генерального плана Родниковского  сельского поселения является:
- определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие территории с благоприятными условиями жизнедеятельности;
- эффективное комплексное территориальное планирование на основе стратегического и бюджетного планирования с учетом действующих документов Градостроительного кодекса РФ и 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения сельского поселения.

Основные технико-экономические показатели генерального плана
Таблица 83
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние 
	Расчетный срок

	1
	ТЕРРИТОРИЯ

	1.1
	Всего, в том числе:
	га
	16812,28
	16812,28

	
	земли населенных пунктов
	га
	2202,74
	2202,74

	
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	12251,64
	12245,44

	
	земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения 
	га
	1090,35
	1096,55

	
	земли лесного фонда
	га
	1197,21
	1197,21

	
	земли водного фонда
	га
	59,62
	59,62

	
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	10,72
	10,72

	1.2
	Функциональные зоны:
	
	
	

	
	Жилая зона
	га
	554,74
	848,51

	
	Общественно-деловая зона
	га
	21,74
	43,20

	
	Зона производственной и коммунально складской инфраструктуры
	га
	389,46
	1155,85

	
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	490,72
	549,32

	
	Зона рекреационного назначения
	га
	26,14
	89,56

	
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	13977,77
	12811,37

	
	Зона специального назначения
	
	94,88
	110,11

	2
	НАСЕЛЕНИЕ

	2.1
	Постоянное, всего
	тыс. чел.
	8398
	20056

	
	в том числе:
	
	
	

	
	поселок Родники
	тыс. чел.
	5075
	9923

	
	поселок Восточный
	тыс. чел.
	593
	593

	
	поселок Садовый
	тыс. чел.
	487
	2869

	
	поселок Степной
	тыс. чел.
	950
	1468

	
	поселок  МТФ №1 колхоза им. Ленина
	
	130
	130

	
	поселок  МТФ №2 колхоза им. Ленина
	
	51
	51

	
	хутор Грушевый
	тыс. чел.
	689
	1481

	
	хутор Подгорный
	тыс. чел.
	283
	560

	
	хутор Приречный
	тыс. чел.
	140
	2981

	2.2
	Плотность населения (брутто) в границах селитебной территории
	чел./га
	3,68
	8,76

	3
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

	3.1
	Детские дошкольные учреждения 
	мест
	110
	1760

	3.2
	Общеобразовательные школы 
	-"-
	851
	3481

	3.3
	Больницы 
	коек
	0
	0

	3.6
	Поликлиники, ФАП 
	посещений в смену
	71
	81

	3.7
	Предприятия розничной торговли
	м2
	1540
	2850

	3.8
	Предприятия общественного питания
	посадочных мест
	65
	380

	3.9
	Предприятия бытового обслуживания населения
	раб. мест
	12
	38

	3.10
	Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.) 
	мест
	690
	2590

	3.11
	Физкультурно-спортивные сооружения 
	га
	1,02
	7,35

	3.12
	Кладбища традиционного захоронения
	га
	3,20
	3,20

	4
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

	4.1
	Водоснабжение
	
	
	

	
	Водопотребление - всего
	тыс. м3/сут
	1,29
	3,82

	4.2
	Канализация
	
	
	

	4.2.1
	Объемы сточных вод 
	тыс. м3/сут
	
	3,74

	4.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	тыс. м3/сут
	4,8
	36,00

	4.3
	Энергоснабжение 
	
	
	

	
	потребная мощность
	млн.кВт/год
	
	91,11

	
	Протяженность сетей
	
	
	

	
	- линии электропередачи среднего напряжения 35 кВ
	км
	15,5
	15,5

	
	- линии электропередачи высокого напряжения 110 кВ
	км
	3,1
	3,1

	
	- линии электропередачи высокого напряжения 220 кВ
	км
	4,6
	4,6

	
	Источники электроснабжения
	
	
	

	
	- ПС 35/10 кВ
	шт
	2
	3

	4.4
	Газоснабжение
	
	
	

	
	потребление газа - всего
	млн. м3/год
	8,99
	35,41

	
	протяженность распределительных сетей высокого давления
	км
	17,36
	45,50

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования
всего
	км
	88,76
	113,27

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- федерального значения
	км
	11,00
	11,00

	
	-регионального значения
	км
	27,97
	27,97

	
	- местного значения
	км
	49,79
	74,30

	5.2
	Плотность автотранспортной сети
	км/кв.км
	0,528
	0,674

	5.3
	Протяженность магистральных газопроводов
	км
	18,07
	18,07

	5.4
	Протяженность магистральных нефтепроводов
	км
	21,82
	21,82

	5.5
	Протяженность железных дорог общего пользования 
	км
	12,05
	12,05



